**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wąż hydrantowy o średnicy 52 mm**

Zgodne z normą PN-EN 1454:2005 (U)

Parametry techniczne:

Oplot: okrągło-tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wkładka wewnętrzna: PCV odporna na ścieranie, gładka i elastyczna

Średni wewnętrzna: 52 mm (+/- 1,00-0,5 mm)

Długość: 20 m

Łączniki aluminiowe