**PRZEGLĄD URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W OBIEKCIE KCH EVA PARK**

a) System sygnalizacji pożarowej

- System: Polon Alfa Centrala Polon 4900,,

- Terminal Sygnalizacji Równoległej Polon TSR 4000,

- 4 pętle dozorowe, ok 400 adresowalnych elementów, czujki, elementy EKS, EWS, ok 40% czujek w strefie nad sufitami podwieszanymi

- 23 sygnalizatory akustyczne, zasilacz buforowy dla sygnalizatorów firmy Merawex,

- 4 centrale oddymiania klatek schodwych UCS 6000

- założenie książki eksploatacji systemu SSP,

- szkolenie z obsługi centrali dla pracowników,

- podanie kosztu przyjazdu serwisowego i kosztu pracy serwisanta (koszt roboczogodziny) w przypadku awarii

b) Drzwi przeciwpożarowe

- z chwytakami – 3 szt

- pozostałe – ok 40szt

c) Sytem oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych 4szt.

- klapy dymowe firmy REWA z elektrycznym siłownikiem wrzecionowym 24V – 4x1szt.

- centrala oddymiania UCS 6000 – 4szt.

- przycisk oddymiania RT 42-ST -4x3szt.

- przycisk przewietrzania LT 43-W 4x2szt.

- siłownik drzwi DDS54/500 + elektrozaczep 4x1szt

- centrala pogodowa WGR82 1szt.

d) Klapy ppoż odcinające w wentylacji

- ok 20szt.

e) Przegląd awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wraz z pomiarami natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacyjnych poziomych i pionowych na kondygnacjach -1, 0, +1, +2

Centrala monitoringu oświetlenia awaryjnego

- oprawy objęte monitoringiem przez centralę CTI2 3x64

Rodzaje opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego razem 259szt.

- oprawy awaryjne Amatech - Discret D3W LED IP20, 1h, - 104szt.

- oprawy awaryjne Amatech - Discret D3N LED IP20, 1h, - 51 szt.

- oprawa awaryjna Amatech ALFA 3LED A3-L 45°, 1h 46szt.

- oprawy awaryjne kierunkowe Amatech - EMAX ALU LED EA-L (jedno i dwustronne) 1h, - 10szt.

- oprawy awaryjne kierunkowe Amatech - EMAX ALU LED EW-L (jedno i dwustronne) 1h, - 16szt.

- oprawa awaryjna Amatech ALFA 3LED A3K-L 45°, 1h – 11szt.

- oprawa awaryjna kierunkowa Amatech ALFA 3LED A3D-L 45°, 1h 1szt.

- oprawa awaryjna kierunkowa Amatech ALFA 3LED A3J-L 45°, 1h – 20szt.

f) Przegląd systemu GAZEX w kotłowni

- Centrala MD 2.Z firmy Gazex

- detektory gazu DEX 12 - 2szt

- sygnalizator optyczno akustyczny -1szt.

- zawór MAG-3

g) Przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu 1 szt + 2 przyciski sterujące PWP