**Załącznik nr …………**

**Opis przedmiotu zamówienia – Telewizor LED z minimalnymi parametrami technicznymi:**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** |
| 1. | Przekątna ekranu [cal] 32 |
| 2. | Przekątna ekranu [cm] min 80 |
| 3. | Rodzaj telewizora LED |
| 4. | Format ekranu 16:9 |
| 5. | Format HD: HD Ready |
| 6. | Rozdzielczość 1366 x 768 |
| 7. | Tuner analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| 8. | Funkcje poprawy obrazu: filtr grzebieniowy 3D |
| 9. | Kąt widzenia pionowy 178 |
| 10. | Czas reakcji matrycy 8 ms |
| 11. | Kontrast (dynamiczny) 1000000:1 |
| 12. | Kąt widzenia poziomy 178 |
| 13. | Częstotliwość odświeżania ekranu 50Hz |
| 14. | System dźwięku przestrzennego Dolby AC4 |
| 15. | System dźwięku Dolby Audio |
| 16. | Wbudowane głośniki 2 |
| 17. | Moc głośników [W] 16 |
| 18. | Regulacja tonów wysokich / niskich |
| 19. | Funkcje dodatkowe dźwięku ARC |
| 20. | Korektor dźwięku |
| 21. | Smart TV |
| 22. | Android TV |
| 23. | Wi-Fi |
| 24. | HbbTV |
| 25. | Bluetooth |
| 26. | Przeglądarka internetowa  |
| 27. | Komunikacja dodatkowa Chromecast |
| 28. | Aplikacje Smart TV Google Play Store |
| 29. | Menu w języku polskich |
| 30. | Telegazeta |
| 31. | Elektroniczny informator programowy (EPG), Google Assistant |
| 32. | MKV, MP3 |
| 33. | Liczba złączy HDMI min. 3 |
| 34. | Liczba złączy USB 2 |
| 35. | Złącze Ethernet (LAN) |
| 36. | Wejście kompozytowe |
| 37. | Cyfrowe wyjście optyczne  |
| 38. | Złącze CI (Common Interface) |
| 39. | Wyjście słuchawkowe |
| 40. | Pozostałe wejścia/wyjścia Wyjście RF, złącze antenowe |
| 41. | Rok produkcji 2020 |
| 42. | Kolor obudowy Czarny |
| 43. | Szerokość z podstawą [cm] 72.2 |
| 44. | Wysokość z podstawą [cm] 46 |
| 45. | Głębokość z podstawą [cm] 18 |
| 46. | Szerokość bez podstawy [cm] 72.2 |
| 47. | Wysokość bez podstawy [cm] 42.7 |
| 48. | Głębokość bez podstawy [cm] 8.3 |
| 49. | Standard VESA 200 x 100 |
| 50. | Efektywność energetyczna |
| 51. | Nowa klasa energetyczna F |
| 52. | Pobór mocy (tryb włączenia) [W] 30 |
| 53. | Pobór mocy (tryb czuwania) [W] 0.5 |
| 54. | Zużycie prądu w trybie SDR 30 kWh = 18.3 zł |
| 55. | Zasilanie 220-240V; 50-60Hz |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej