**Załącznik nr 2A do formularza oferty**

**OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH w zakresie części 8 – agregat typu „STIGER” do uprawy pasowej**

Zamawiający odrzuci ofertę, której minimalne parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, Wykonawca do  oferty dołączy kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia

**UWAGA!** Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanego samochodu w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO** | **PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ**  **WYKONAWCĘ - opis** |
| **8.** | **Agregat typu „Striger” do uprawy pasowej** |  |
|  | Rok produkcji, wyprodukowany nie wcześniej niż 2022r. |  |
|  | Producent |  |
|  | Typ, model |  |
|  | a) Szerokość robocza min 4 m  b) szerokość transportowa max. 3 m  c) 6 rządów  d) 2 boczne koła podporowe  e) tarcze oczyszczające z resztek pożniwnych  f) koła dogniatające  g) rozstaw rzędów min. 70 cm z regulacja rozstawu min 10 cm  h) głębokość robocza max 30 cm z regulacja co 1 cm  Zaczep kat. 3 lub inny kompatybilny z ciągnikiem. |  |

**Miejsce dostawy:**

**Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu** Golęcińska 9 60 – 626 Poznań

…………………dnia……………