ZP.26.1.5.2024

Załącznik numer 1 do SWZ

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 6: Drukarka kodów kreskowych – 2 sztuki**

Drukarka kodów kreskowych musi współdziałać z posiadanym przez Zamawiającego systemem KOH

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| Rodzaj urządzenia | Drukarka kodów kreskowych | Producent: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(należy uzupełnić)Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(należy uzupełnić) |
| Rodzaj druku | Termotransferowy | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| rozdzielczość | Min. 203 dpi | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Prędkość druku max. | Min. 152 mm/s | Prędkość\_\_\_\_\_\_mm/s (należy uzupełnić) |
| **Szerokość druku w zakresie min.** | 60mm - 104 mm | Szerokość druku:\_\_-\_\_\_mm (należy uzupełnić) |
| **Szerokość nośników min.** | **108 mm** | Szerokość nośników:\_\_\_\_mm(należy uzupełnić) |
| **Maksymalna długość etykiety min.**  | **990 mm** | Długość druku:\_\_\_\_\_ mm(należy uzupełnić) |
| Język programowania domyślnie wspierany przez drukarkę | Min. EPL | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Ruchomy czujnik etykiet | tak | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| interfejs | Min. USB, Ethernet 10/100 | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Kody kreskowe | EAN-13 | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| waga | Max. 2,5kg | Waga:\_\_\_\_\_\_kg (należy uzupełnić) |
| zasilanie | Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100–240 V AC | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma barwiąca kompatybilna z dostarczaną drukarką | Tak/Nie (zaznaczyć właściwe) |

**Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 1 do SWZ**

1. Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy producenta, modelu sprzętu, nazwy i wersji oprogramowania oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności. Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.
3. **Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.**

Uwaga: Specyfikację techniczną oferowanego asortymentu należy złożyć w postaci elektronicznej. Plik/dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.