**Załącznik nr 1 do SWZ**

**Nr postępowania 197/2022/TP/DZP**

**FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFEROWANEGO ASORTYMENTU**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia**

1. Fabrycznie nowy samochód dostawczy typu **Furgon/VAN kategorii N1**, wyprodukowany w 2022 roku, kompletny, wolny od wady fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) i prawnych.
2. Samochód stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów.
3. Samochód oprócz homologacji musi posiadać: instrukcję w języku polskim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu.
4. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
5. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu osobowego przez obydwie strony postępowania.
6. Serwis gwarancyjny na terenie całej Polski. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz stacji obsługi.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNA**

**Wymagane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz minimalne wyposażenie dla zamawianego fabrycznie nowego samochodu osobowego.**

**TABELA nr 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE** | | | |
| **L.p.** | **Opis wymagań minimalnych określonych przez Zamawiającego** | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
| 1 | Samochód dostawczy , typ nadwozia Van/FURGON o napędzie w pełni elektrycznym | TAK |  |
| 2 | Bateria zasilająca o mocy nie mniejszej niż 50 KWh | Należy podać |  |
| 3 | Rodzaj paliwa – zasilanie elektryczne | TAK |  |
| 4 | Liczba miejsc siedzących: minimum 2 | Należy podać |  |
| 5 | Skrzynia biegów automatyczna | TAK |  |
| 6 | Silnik o napędzie elektrycznym | TAK |  |
| 7 | Moc maksymalna zespołu napędowego : nie mniejsza niż 100 KM | Należy podać |  |
| 8 | Zasięg pojazdu: nie mniejszy niż 220 km | Należy podać |  |
| 9 | Felgi stalowe wraz z kompletem ogumienia | TAK |  |
| **NADWOZIE I WYMIARY** | | | |
| 10 | Rodzaj nadwozia – VAN /FURGON | **TAK** |  |
| 11 | Drzwi przesuwne z jednej strony | **TAK** |  |
| **12** | Drzwi tylne dwuskrzydłowe nieprzeszklone | TAK |  |
| **13** | Rozstaw osi minimum 2700 mm | Należy podać |  |
| **14** | Szerokość otworu drzwi minimum 1230 mm | Należy podać |  |
| **15** | Wysokość nie mniej niż 1700 mm | Należy podać |  |
| **16** | Wysokość użytkowa przestrzeni bagażowej nie mniejsza niż 1100 mm | Należy podać |  |
| **17** | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg | Należy podać |  |
| **18** | Minimalna długość przestrzeni bagażowej 1800 mm | Należy podać |  |
| **19** | Długość pojazdu nie większa niż 4500 mm | Należy podać |  |
| **BEZPIECZEŃSTWO** | | | |
| 20 | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
| 21 | ABS | TAK |  |
| 22 | ESP | TAK |  |
| 23 | ASR | TAK |  |
| 24 | System powiadamiania ratunkowego eCall | Należy podać |  |
| 25 | Asystent ruszania ze wzniesienia | Należy podać |  |
| 26 | Tempomat adaptacyjny | TAK |  |
| **WYPOSAŻENIE** | | | |
| **27** | Regulowana kierownica | TAK |  |
| **28** | Wielofunkcyjna kierownica | TAK |  |
| **29** | Fotel kierowcy z możliwością regulacji | TAK |  |
| **30** | Fotel pasażera składany | TAK |  |
| **31** | Immobilizer | TAK |  |
| **32** | Hamulec postojowy elektryczny | TAK |  |
| **33** | Centralny zamek | TAK |  |
| **34** | Przednie i tylne czujniki parkowania lub kamera cofania | TAK |  |
| **35** | Elektrycznie sterowane szyby przednie | TAK |  |
| **36** | Klimatyzacja | TAK |  |
| **37** | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | TAK |  |
| **38** | Radio fabryczne | TAK |  |
| **39** | Gniazdo USB | TAK |  |
| **40** | Gniazdo 12V w konsoli środkowej | TAK |  |
| **41** | Zestaw do naprawy uszkodzenia opony lub koło zapasowe | Należy podać |  |
| **42** | Lampy przeciwmgielne | TAK |  |
| **43** | Tapicerka materiałowa | TAK |  |
| **PRZESTRZEŃ ZAŁADUKOWA** | | | |
| **43** | Oświetlenie przestrzeni ładunkowej | TAK |  |
| **44** | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna | TAK |  |
| **45** | Minimum 6 punktów mocujących ( haków) w przestrzeni ładunkowej | TAK |  |
| **46** | Minimalna długość przestrzeni bagażowej nie mniej niż 1800 mm | TAK |  |
| **47** | Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona i zabezpieczona | TAK |  |
| **DODATKOWE WYPOSAŻENIE** | | | |
| **48** | Apteczka typu samochodowego | TAK |  |
| **49** | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |
| **50** | Dwa komplety kluczyków lub piloty | TAK |  |
| **51** | Gaśnica samochodowa | TAK |  |
| **52** | Chlapacze tylne | Należy podać |  |
| **53** | Ładowarka Wallbox home **2 sztuki** | TAK |  |
| **54** | Kabel do szybkiego ładowania w stacji DC | TAK |  |
|  | **Wersja wykonania:** |  | |
| **55** | Dla ruchu prawostronnego | TAK |  |
|  | **Kolory:** |  |  |
| **56** | Kolor lakieru – lakier podstawowy bez dopłaty , preferowany biały | Należy podać kolor |  |

1. Pojazd może również posiadać inne dodatkowe układy mające wpływ na komfort i bezpieczeństwo jazdy.
2. Dla oferowanego pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć dokładny (szczegółowy) opis parametrów funkcjonalnych, użytkowych, technicznych w zakresie umożliwiającym ocenę spełnienia określonych przez Zamawiającego minimalnych wymagań oraz wykaz stacji obsługi.

**TABELA nr 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Pozostałe wymagania** | **Wymagania** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę\*** |
| **1.** | Zapewnienie serwisu w ASO | TAK |  |
| **2.** | Przystąpienie do usunięcia usterki max 24 h od powiadomienia w dni robocze | TAK |  |
| **3.** | Zapewnienie pojazdu zastępczego na czas przeprowadzenia naprawy pojazdu | TAK |  |
| **4.** | Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie dopuszczającą go do ruchu drogowego i zapewniające jego prawidłową i bezpieczną eksploatację | TAK |  |
| **5.** | Wraz z samochodem zostanie przekazany Zamawiającemu komplet dokumentacji w formie papierowej w języku polskim tj. książka serwisowa, instrukcja obsługi - eksploatacyjna i konserwacji, karty gwarancyjne, deklaracja dopuszczenia do eksploatacji, itp. | TAK |  |
| **6.** | Gwarancja podstawowa na samochód obejmujące prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne nie mniej niż 36 miesięcy | TAK |  |
| **7.** | Gwarancja na perforację nadwozia nie mniej niż 36 miesięcy | Należy podać |  |
| **8.** | Gwarancja na powłoki lakiernicze nie mniej niż 36 miesięcy | Należy podać |  |
| **9.** | Gwarancja na elementy napędu elektrycznego ( bateria zasilająca) nie mniej niż 96 miesięcy | TAK |  |