**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej etap I i II oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Ornej w Szczecinie**”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej, określonym w Rozdziale V pkt. 2, ppkt. 4a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na:
- budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź:

Zamawiający w powyższym dokona modyfikacji treści SWZ.

**Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamiany rur żeliwnych na hdpe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

**Pytanie 3:**

Czy wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Tak, Wykonawca ponosi koszty zajęcia pasa drogowego. Zgodnie z rozdziałem XI SWZ, pkt. 3 lit. g) w ofercie należy ująć **koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza itd.).**

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia 5% należytego wykonania umowy z protokołów przerobowych zamiast wpłaty 5% na konto zamawiającego przed popisaniem umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe. Zapisy SWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

**Pytanie 5:**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość odtworzenia nawierzchni na drodze wykonanej z łupanego kamienia polnego z innego kamienia naturalnego lub asfaltu nie na całej szerokości jezdni a jedynie w miejscu rozbiórek tejże drogi? (oczywiście tam gdzie droga jest asflaltowa odtworzenie zgodnie z warunkami - warstwa ścieralna na całej szerokości drogi)

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni należy wykonać zgodnie z „Planem odtworzenia nawierzchni”, zawartym w projekcie technicznym, oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/2014 Dyrektora ZDiTM z dnia 15.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych prowadzenia robót w pasie drogowym oraz odtworzenia nawierzchni.