**Załącznik nr 6 do SWZ**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

1. samochód

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany przez zamawiającego |
|  | Rodzaj nadwozia: SUW, liczba miejsc siedzących: 5 z kierowcą, z homologacją kategorii M1, autosegment J – klasa średnia samochodów osobowych |
|  | Rok produkcji 2022 |
|  | Kolor czarny |
|  | Napęd hybrydowy spalinowo-elektryczny typu plug-in. Silnik benzynowy spełniający normę spalin EURO 6, moc nie mniejsza niż 100 kW, pojemność skokowa nie mniejsza niż 2 000 cm3. Silnik elektryczny o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 85 kW |
|  | Średnia emisja dwutlenku węgla w trybie mieszanym (CO2) nie większa niż 35 g/km |
|  | Emisja zanieczyszczeń tlenków azotu cząstek stałych oraz węglowodanów zgodna z normą EURO 6 |
|  | Skrzynia biegów automatyczna |
|  | Wysokość pojazdu maksymalnie 1 750 mm |
|  | Rozstaw osi pojazdu minimalnie 2 600 mm |
|  | Szerokość całkowita pojazdu  maksymalnie 2 000 mm |
|  | Długość pojazdu maksymalnie 5 000 mm |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |
|  | Regulacja kolumny kierowniczej (góra-dół) |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne z przodu, kurtyny powietrzne |
|  | Szyba tylna podgrzewana |
|  | Tylna szyba oraz tylne szyby boczne przyciemniane |
|  | Szyby w drzwiach przednich i tylnych sterowane elektrycznie |
|  | Koło zapasowe (co najmniej dojazdowe) wraz z podnośnikiem i kluczem do kół  lub zestaw naprawczy |
|  | System kontroli spadku ciśnienia w oponach |
|  | Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu |
|  | Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
|  | Klimatyzacja automatyczna |
|  | Radioodbiornik z ekranem dotykowym, wyposażony co najmniej w cztery głośniki |
|  | Czujnik deszczu |
|  | Czujniki parkowania z przodu i z tyłu |
|  | Kontrola odstępu z funkcją automatycznego hamowania |
|  | Bezkluczykowy system obsługi samochodu |
|  | Centralny zamek sterowany pilotem służący do otwierania i zamykania pojazdu |
|  | Komplet dywaników tekstylnych |
|  | Nawigacja |
|  | Zestaw głośnomówiący do telefonu |
|  | Wybór trybu/profilu jazdy |
|  | Elektrycznie sterowany fotel kierowcy |
|  | Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne z funkcją podgrzewania i składania |
|  | Elektrycznie podgrzewane fotele przednie |
|  | Tempomat |

1. stacja ładowania

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany przez zamawiającego |
|  | Naścienna stacja ładowania z funkcją szybkiego ładowania wraz z regulacją mocy ładowania  do 22 kW z nie więcej niż dwoma stanowiskami ładowania |