**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykrywacz metali MINELAB X- TERRA PRO**

* **Tryby szukania:**Park, Pole, i Plaża
* **CAŁKOWICIE ZANURZALNY:**WODOODPORNOŚĆ DO 6 M — IP68
* **TRYB SZUKANIA NA PLAŻY:**ZDOLNOŚĆ DO PRACY W SŁONEJ WODZIE
* **LEKKI I PORĘCZNY:**1.3 kg (2.9 lb) i 63 cm (25 in)
* **TRYBY DŹWIĘKOWE:**5 trybów dźwiękowych z możliwością konfiguracji
* **WYBÓR CEWEK:**V12X™ (W zestawie), V8X™ & V10X™ (opcjonalnie)
* **PODŚWIETLENIE I WIBRACJE:**Latarka w obudowie, Podświetlenie wyświetlacza na czerwono, podświetlenie klawiatury, wibracje w rękojeści.
* **GŁOŚNE I CZYSTE AUDIO:**Wbudowany głośnik, słuchawki bezprzewodowe, słuchawki przewodowe (opcjonalnie), słuchawki do pracy pod wodą (opcjonalnie).
* **ZBUDOWANY DO KOŃCA:**Wytrzymała konstrukcja – 3 lata gwarancji

**Specyfikacja techniczna:**

* **Tryby szukania:** Park, Pole:, Plaża
* **Szybki dostęp do All Metal** tak
* **Profile użytkownika:**  6
* **Częstotliwości pracy (kHz):** Park I Pole 5,10,15 / plaza 8
* **Automatyczna eliminacja zakłóceń:** (19 kanałów)
* **Dostrojenie do gruntu:**   Auto, ręczne, śledzenie
* **Głośność:** 0 do 25
* **Sygnał wiodący:** 0 do 25
* **Wysokość sygnału wiodącego:** stała
* **Identyfikacja obiektów  (TID)**: 119 segmentów dyskryminacji wybiórczej: Żelazo: -19 do 0 | metale kolorowe: 1 to 99
* **Tony dźwiękowe:** 1, 2, 5, Wszystkie tony (AT), głęboko (dP)
* **Przerwa w tonacji:**   żelazo (t1)
* **Głośność tonacji  Ton 1 regulowany:** 0 do 25
* **Prędkość przemiatani**a:  1 do 3
* **Wskaźnik głębokości:**  5 poziomów
* **Segmenty dyskryminacji:** 30 segmentów (4 punkty na 1 identyfikator)
* **Tryb namierzania:** tak
* **Dźwięk bezprzewodowy:**  tak
* **Długość:**Złożony: 63 cm (25 in), rozłożony: 138 cm (54 in)
* **Waga z bateriami:** 1.3 kg (2.9 lbs)
* **Wyświetlacz:** monochromatyczny LCD
* **Podświetlenie (czerwone):** Wyświetlacz I klawiatura: wyłączone, mocne, słabe
* **Latarka:** Włączona/Wyłączona
* **Wibracje:** włączone wyłączone
* **Cewka w zestawie:** V12X 12" podwójne d eliptyczna z osłoną zanurzalna do 5 metrów
* **Wyjścia dźwiekowe:**Wbudowany głośnik, wyjście słuchawkowe 3.5 mm (⅛"), słuchawki bezprzewodowe
* **Zasilanie akumulator:**  3.7 V / 5100 mAh wewnętrzny litowo - jonowy
* **Dodatkowe akcesoria w zestawie:**  instrukcja, kabel ładowania
* **Wodoodproność:** 5 m (16 ft) IP68
* **Zakres temperatury pracy:** -10°C to +40°C (+14°F to +104°F)
* **Zakres temperatury przechowywania:** -20°C to +70°C (-4°F to +158°F)
* **Technologia  Pro-Switch™**

**Gwarancja: minimum 12 miesięcy**