**Śremskie Wodociągi sp. z o.o.**

**ul. Parkowa 8**

**63-100 Śrem**

**Znak sprawy: ZP/3/2020** Śrem, dnia 8 maja 2020 roku

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

**Dostawa wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), w postępowaniu prowadzonym w trybie **przetarg nieograniczony**, na **Dostawę wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności**, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**Pkt 3.1. otrzymuje brzmienie:**

## „3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Temat:** Dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności  **Wspólny Słownik Zamówień: CPV - 44921210-7**  **Określenie przedmiotu zamówienia:**  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wapna bardzo wysokiej reaktywności (BWR).  Ilość zamówionego wapna w okresie do 30 kwietnia 2021 roku wyniesie ok. 1.400 Mg (+/-20%). Dostarczanego sukcesywnie, średnio dwukrotnie w ciągu tygodnia, w ilościach ok. 25 Mg jednorazowo. Dostawy realizowane będą cysternami Dostawcy, z zasypem ciśnieniowym o regulowanej wartości ciśnienia, zapewniającym pneumatyczne wyładowanie wapna do silosu z przyłączem dostosowanym do instalacji Zamawiającego (złącze strażackie Ø75 mm).  **Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Dostawca.**  Wyładunki muszą odbywać się zawsze pod nadzorem Zamawiającego.  Dostawy odbywać się będą w dni robocze, w godzinach pracy oczyszczalni tj. od 7:00 do 15:00, po wcześniejszym zleceniu w formie e-maila, w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zlecenia.  Przy każdorazowej dostawie Dostawca dostarczy Zamawiającemu:   * karty charakterystyki lub/i specyfikacji wapna, które będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie, lub dokumentu równoważnego wystawionego przez producenta wapna, * odczyt ważenia.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej oraz ilościowej dostarczonej partii wapna.  2. Parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Parametr | Wartość rekomendowana | Wartość wymagana | | CaO + MgO | 94,90% | min. 93,0% | | MgO | 0,50% | max. 1,0% | | SiO2 | 0,50% | max. 1,8% | | Fe2O3 | 0,20% | max. 0,5% | | Al2O3 | 0,40% | max. 0,8% | | SO3 | 0,10% | max. 0,5% | | CO2 | 2,00% | max. 4,0% | | CaO wolne | 91,10% | min. 85,0% | | Reaktywność t60 | 0,7 min | max 1,5 min. | | Sito 0,090 mm | 5,60% | max 6,9% | | Sito 0,2 mm | 0,10% | max 0,6% |   3. Podane parametry techniczno - użytkowe podane w niniejszej specyfikacji są wymagane. Nieposiadanie lub niespełnienie jakiegokolwiek parametru daje podstawy Zamawiającemu do odrzucenia oferty.  4. Wymagane świadectwa i atesty.  Oferowane przez wykonawcę wapno BWR ma posiadać   * certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności i identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej. Dokumenty załączone języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.   5. Wzór umowy stanowiący Załącznik do SIWZ jest integralną częścią dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.  6. Gwarancja – wymagany okres gwarancyjny dla wapna BWR wynosi 30 dni.  **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych** |

## **Zastosowane nazwy producentów i produktów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia, a zamówienie należy zrealizować z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się ,aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.”**

Zamawiający