Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **ASORTYMENT** | **jm** | **Ilość zakupu** | **Wartość jednostk. netto [PLN]** | **Wartość netto [PLN]** | **Stawka VAT** | **Cena brutto [PLN]** | **Producent/nr katalogowy** |
| **Pakiet 4 Akcesoria urologiczne kompatybilne z narzędziami produkcji Richard Wolf** | | | | | | | | | |
| 1. | Uszczelka do instrumentów pomocniczych osrednicy ponad 3,4 do 5,1 mm, niebieska (10 szt.) | | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uszczelka do instrumentów średnicy ponad 9,5 mm do 10,1 mm, czerwona (10 szt) | | opak. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Adapter redukujący Vario-Port, redukcja z 12,5 mm na 5,5 mm lub z 7,0 mm na 5,5 mm( 5szt.). W zestawie uszczelki 89.02 (10 szt.) | | opak. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt z mocowanym sprężynowo prętem ochronnym do trokarów typu TROTEC | | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Prowadnica trokaru 10,00 mm -typ RIWO-ART. - z wentylem magnetycznym, kulkowym - końcówka prosta, długość robocza 100mm, nagwintowana, z kurkiem | | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kleszczyki - część wewnętrzna kleszczyków chwytających o śr. 5mm, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, typ "Maryland Dissektor", długość robocza 310 mm | | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt do narzędzi modularnych, obrotowy, z blokadą, bez przyłącza HF | | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Uchwyt do narzędzi modularnych, obrotowy, bez blokady, bez przyłącza HF | | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Drut z kulką do PCNL | | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| **Razem** | | | | | |  |  |  |  |

................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo