Znak postępowania: Z.P.271.5.2022

Koniusza, dnia 25 maja 2022 r.

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego”,** zamawiający – Gmina Koniuszana podstawie art. 284 ust. 6 ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania i odpowiedzi**

**Pytanie 1**

Czy w związku z wytycznymi Zarządu Dróg Wojewódzkich Zamawiający przewiduje rozszerzenie przedmiotowej inwestycji o budowę ścieżek pieszo-rowerowych   
w miejsce planowanych chodników wzdłuż dróg wojewódzkich? Ze względu na znaczne różnice w szerokościach przekrojów (chodnik – 2,0m, ścieżka 3,0m), a co za tym idzie znaczne różnice w kosztach ich wykonania, istotne jest określenie docelowego przekroju ciągu pieszego.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający przewiduje wyłącznie budowę chodników.

**Pytanie 2**

Proszę o udzielenie informacji jakiej klasy technicznej jest droga gminna będąca przedmiotem zamówienia? W przypadku drogi klasy L wymagana szerokość jezdni wynosi 5,5m, natomiast w przypadku drogi klasy D jest to 5,0m**.**

**Odpowiedź 2**

Informacje w tym zakresie znajdują się na str. 9 PFU.

**Pytanie 3**

Proszę o udzielenie informacji jaką kategorię ruchu należy przyjąć do projektowania konstrukcji poszerzenia jezdni drogi gminnej?

**Odpowiedź 3**

Informacje w tym zakresie znajdują się na str. 25 PFU.

**Pytanie 4**

Proszę o udzielenie informacji czy istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana w poboczu drogi gminnej wymaga przebudowy? Jeśli nie, to czy poszerzenie jezdni należy założyć po przeciwnej stronie drogi?

**Odpowiedź 4**

W ocenie zamawiającego istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana   
w poboczu drogi gminnej nie wymaga przebudowy. Poszerzenie jezdni zakłada się jako obustronne i symetryczne. Dopuszcza się w sytuacjach uzasadnionych takich jak np. kolizja infrastrukturą niezwiązaną z drogą wykonanie poszerzenia jezdni niesymetrycznie względem istniejącej osi drogi.

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający ma przewidziany docelowy system odwodnienia drogi gminnej? Czy będą to rowy trawiaste, umocnione, korytka betonowe lub kanalizacja deszczowa? Ze względu na stosunkowo płaski charakter drogi proszę o wskazanie odbiorników wód opadowych. Czy w przypadku braku występowania odbiorników wód Wykonawca ma przewidzieć zbiorniki retencyjno-odparowujące/zbiorniki ze skrzyniami rozsączającymi?

**Odpowiedź 5**

System odwodnienia drogi gminnej powinien opierać się na istniejących rowach trawiastych. Istniejące rowy należy pogłębić i wyprofilować. System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji administracyjnych   
i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z powierzchni pasa drogowego. Zamawiający nie prowadzi ewidencji odbiorników wód opadowych. Wykonawca robót zobowiązany jest do zinwentaryzowania wszystkich odbiorników wód opadowych.

**Pytanie 6**

Proszę o podanie informacji ile podziałów działek, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID, przewiduje Zamawiający w ramach przedmiotowej inwestycji?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający nie przewiduje podziałów działek do uzyskania decyzji ZRID. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań aby chodniki i urządzenia odwadniające zlokalizowane były w pasie drogowym, bez wykupu gruntu.

**Pytanie 7**

Proszę o określenie ilości peronów autobusowych do wykonania.

**Odpowiedź 7**

Informacje w tym zakresie znajdują się na str. 27 PFU.

**Pytanie 8**

Zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie wszystkie zjazdy w granicach pasa drogowego dróg publicznych na terenie zabudowy należy wykonać o nawierzchni twardej ulepszonej. Wobec powyższego proszę o informację, czy konstrukcję zjazdów należy przyjąć z kostki betonowej czy z asfaltu?

**Odpowiedź 8**

Zamawiający akceptuje obydwa rozwiązania.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

Otrzymują:

1. Strona prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza>
2. Aa.

Wyk. K.G.