**Zał. nr 8 DO SWZ**

**Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – miejsce do parkowania**

**Wykonawca ubiegający się o świadczenie usług musi posiadać:**

1. Parking zlokalizowany na terenie miasta **PUCK** lub **okolic**. Zamawiający dopuszcza możliwość na dzień składania ofert złożenie umów przedwstępnych na planowane lokalizacje z okresem obowiązywania umów podstawowych na **okres dwóch lat .**

1. Plac przeznaczony do parkowania pojazdów o powierzchni utwardzonej np.: betonem , asfaltem, płytami lub kostką betonową o powierzchni min 5mx10 m aby możliwa była bezpieczna realizacja badań pojazdów/głównie powypadkowych/ w przypadku użycia podnośników, stojaków itp .
2. Plac musi być ogrodzony, oświetlony i dozorowany całodobowo aby możliwa była realizacja czynności służbowych całodobowo.
3. Możliwości w zakresie prowadzenia badań technicznych przez biegłego (zamknięte suche pomieszczenie garażowe, oświetlone, ogrzewane na czas wykonywania badań, z podnośnikiem do podnoszenia całego pojazdu lub z kanałem o powierzchni umożliwiającej prowadzenie badań pojazdu do 3,5 tony lub pojazdu powyżej 3,5 tony, przy otwartych wszystkich drzwiach, z możliwością swobodnego przemieszczania się wokół pojazdu, dostępu od spodu do podwozia oraz możliwością zaciemnienia pomieszczenia.
4. Powierzchnię zadaszoną, magazynową do przechowywania zespołów i podzespołów samochodowych zabezpieczonych do celów procesowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed wpływem czynników atmosferycznych uszkodzone pojazdy oraz części i akcesoria pojazdów mechanicznych.

1. Specjalistyczny sprzęt do świadczenia usług holowania i parkowania:

* możliwość transportowania jednośladów oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
* możliwość transportowania pojazdów co dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusów,
* sprzęt do przemieszczania pojazdu /głównie powypadkowego/ z miejsca parkowania na wyznaczone utwardzone miejsce badań/opisane w pkt.2/

1. Zamawiający dopuszcza przedstawienie przez Wykonawcę umów przedwstępnych na wynajem ww. sprzętu.

**Spełnienie wymogów określonych w punktach 1 – 6 należy przedstawić w formie opisowej.**

**Zamawiający może dokonać wizji lokalnej parkingu wraz z zapleczem.**

**UWAGA!**

**Dokument należy sporządzić w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy**