**Załącznik nr 2 do umowy - Tabela elementów rozliczeniowych**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER)**  **dla zadania nr 2023/08 „Modernizacja ul. Harenda - dolna”** | | | | | | |
| **Lp.** | **Zakres wykonywanych robót** | | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Cena jednostkowa brutto**  **(PLN)** | **Cena całkowita brutto (PLN)** |
| **I.** | **Zakres podstawowy zamówienia** | | | | Suma pozycji  1 - 7 |  |
|  | **1.** | **Roboty przygotowawcze** | | | Suma pozycji 1.1 |  |
| 1.1. | Sporządzenie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu, wytyczenie, wykonanie zabezpieczeń i oznakowanie tymczasowych przejazdów i przejść, itp.) | kpl. |  |  |  |
| **2.** | **Roboty związane z wymianą pobocza** | | | Suma pozycji 2.1 – 2.9 |  |
| 2.1 | Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych i kamiennych | m2 |  |  |  |
| 2.2. | Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdów | m2 |  |  |  |
| 2.3. | Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej | m2 |  |  |  |
| 2.4. | Roboty ziemne, transport urobku z terenu budowy | m3 |  |  |  |
| 2.5. | Profilowanie i zagęszczenie podłoża | m2 |  |  |  |
| 2.6. | Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszyw | m2 |  |  |  |
| 2.7. | Wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem | m |  |  |  |
| 2.8. | Wykonanie nawierzchni poboczy z kostki betonowej z regulacją zjazdów | m2 |  |  |  |
| 2.9. | Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej | m |  |  |  |
| **3.** | **Kanalizacja deszczowa** | | | Suma pozycji 3.1 – 3.7 |  |
| 3.1. | Wykopy liniowe, zabezpieczenie ścian wykopów, transport urobku z terenu budowy, zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 |  |  |  |
| 3.2. | Podłoża pod kanały i urządzenia z materiałów sypkich i betonowe, obsypki, zasypanie wykopów z zagęszczeniem | m3 |  |  |  |
| 3.3. | Kanały PCV 315 mm | m |  |  |  |
| 3.4. | Studnie rewizyjne 1000 mm z pierścieniem odciążającym | kpl. |  |  |  |
| 3.5. | Studzienki ściekowe 500 mm z włazem | kpl. |  |  |  |
| 3.6. | Przykanaliki 200 mm | m |  |  |  |
| 3.7. | Odwodnienie liniowe | m |  |  |  |
| **4.** | **Roboty związane z wymianą jezdni o nawierzchni betonowej** | | | Suma pozycji 4.1 – 4.4 |  |
| 4.1. | Rozebranie nawierzchni z elementów betonowych | m2 |  |  |  |
| 4.2. | Roboty ziemne, transport urobku z terenu budowy | m3 |  |  |  |
| 4.3. | Wykonanie podbudowy dolnej i górnej z kruszyw | m2 |  |  |  |
| 4.4. | Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu YOMB podwójnie zbrojonych | m2 |  |  |  |
| **5.** | **Roboty uzupełniające** | | | Suma pozycji 5.1 – 5.3 |  |
| 5.1. | Regulacja pionowa studzienek, włazów, kratek ściekowych, itp. | szt. |  |  |  |
| 5.2. | Humusowanie i obsianie nawierzchni | m2 |  |  |  |
| 5.3. | Przeniesienie istniejącej lampy oświetlenia ulicznego | 1 kpl. |  |  |  |
| **6.** | **Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki oraz transporty** | m3 |  |  |  |
| **7.** | **Dokumentacja powykonawcza, pomiary, badania, odbiory, …** | kpl. |  |  |  |
| **II.** | **Zakres Prawa Opcji zamówienia** | | | | Suma pozycji 1 |  |
|  | **1.** | **Roboty związane z wymianą nawierzchni jezdni bitumicznej** | | | Suma pozycji 1.1 – 1.4 |  |
| 1.1. | Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem na miejsce wskazane przez zamawiającego | m2 |  |  |  |
| 1.2. | Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubość 8 cm | m2 |  |  |  |
| 1.3. | Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - grubość 4 cm | m2 |  |  |  |
| 1.4. | Regulacja pionowa studzienek, włazów, kratek ściekowych, itp. | szt. |  |  |  |
|  | **Zakres I - II zamówienia** | | | | Suma pozycji głównych I - II |  |