Załącznik nr 3

# KARTA OFEROWANEGO SPRZĘTU LOTNISKOWEGO- LOTNISKOWY WSKAŹNIK WIATRU[[1]](#footnote-1)

I. Podstawowe parametry techniczne jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dane techniczne** | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Lp. | Wyszczególnienie wymagań Zamawiającego | Dane oferowanego sprzętu |
| 1. | Rok produkcji – sprzęt powinien pochodzić z produkcji bieżącej tj. 2021 r. |  |
| 2. | Trwała tkanina flagowa użyta do wykonania rękawa (podać w kolumnie nr 3 rodzaj materiału):   * + - * tkanina przeszyta przelotką metalową (oczko o przekroju  8 mm) na sznurowadło, * długość rękawa co najmniej 3,6 m, * średnica większej podstawy rękawa nie mniejsza niż 0,9 m, * pasy o szerokości 0,5 m  w kolorach: czerwonym i białym (skrajne czerwone), * pasy zszyte ścięgnem podwójnym, * sznur znajdujący się przy mniejszej podstawie rękawa wykonany  z tkaniny syntetycznej, |  |
| 3. | Okres gwarancji (przydatności) - wymagane minimum 24 miesiące (łącznie z okresem przechowywania), liczone od daty ich przyjęcia przez Odbiorcę. |  |

1. Lotniskowy wskaźnik wiatru (dotyczy wyłącznie rękawa) wg warunków technicznych zawartych   
   w Dz. U.1998.130.859 z dnia 26.10.1998 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dla lotnisk cywilnych Dział V. Rysunek 14 A. [↑](#footnote-ref-1)