**Gaśnica proszkowa 2 kg z wieszakiem – 15 szt.**

GP-2x ABC

ISO9001

Skuteczność gaszenia 13A 89B C

Masa środka gaśniczego 2 kg

Czynnik roboczy N2

Czas działania min. 9 s

Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar

Ciśnienie robocze 12 bar

Zakres temperatur stosowania -30 ºC/+60ºC

Masa całkowita ˜ 3,4 kg

Maks. Napięcie gaszonego urządzenia 1000 V

Całkowita wysokość 345 mm

Średnica zbiornika 110 mm