Wołomin, 16.11.2023 r.

**Zamawiający:**

Powiat Wołomiński

ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

BZP.272.180.2023

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie ramach zadania „Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM, urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macierzy oraz dysków**

**i pamięci serwerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie”**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, dokonuje modyfikacji treści SWZ w sposób następujący:

Było:

1. **Przedmiot zamówienia**

**Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie ramach zadania „Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM, urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macierzy oraz dysków**

**i pamięci serwerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie”**

Kod CPV:

**30213300-8**

**30230000-0**

**30236200-4**

**48700000-5**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**UPS serwerowy Tower – 3 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu** |
|  | Typ | Zasilacz UPS typu Rack. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Obudowa | TOWER |
|  | Moc pozorna | min. 2000 VA |
|  | Moc rzeczywista | min. 1800 Wat |
|  | Architektura UPSa | On-line |
|  | Liczba gniazdek z utrzymaniem zasilania | min. 4 Typu E lub F |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 3 min |
|  | Wymagania dodatkowe | Panel kontrolny z wyświetlaczem |

**UPS serwerowy Tower - 1 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu** |
|  | Typ | Zasilacz UPS typu Rack. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Obudowa | TOWER |
|  | Moc pozorna | min. 3000 VA |
|  | Moc rzeczywista | min. 2500 Wat |
|  | Architektura UPSa | On-line |
|  | Liczba gniazdek z utrzymaniem zasilania | min. 4 Typu E lub F |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 3 min |
|  | Wymagania dodatkowe | Panel kontrolny z wyświetlaczem |

Jest:

1. **Przedmiot zamówienia**

**Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie ramach zadania „Zakup urządzeń sieciowych klasy UTM, urządzeń komputerowych, oprogramowania biurowego, macierzy oraz dysków**

**i pamięci serwerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Wołominie”**

Kod CPV:

**30213300-8**

**30230000-0**

**30236200-4**

**48700000-5**

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

**UPS serwerowy Tower – 3 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu** |
|  | Typ | Zasilacz UPS typu Tower. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Obudowa | TOWER |
|  | Moc pozorna | min. 2000 VA |
|  | Moc rzeczywista | min. 1800 Wat |
|  | Architektura UPSa | On-line |
|  | Liczba gniazdek z utrzymaniem zasilania | min. 4 Typu E lub F |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 3 min |
|  | Wymagania dodatkowe | Panel kontrolny z wyświetlaczem |

**UPS serwerowy Tower - 1 sztuki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa komponentu** | **Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu** |
|  | Typ | Zasilacz UPS typu Tower. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |
|  | Obudowa | TOWER |
|  | Moc pozorna | min. 3000 VA |
|  | Moc rzeczywista | min. 2500 Wat |
|  | Architektura UPSa | On-line |
|  | Liczba gniazdek z utrzymaniem zasilania | min. 4 Typu E lub F |
|  | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 3 min |
|  | Wymagania dodatkowe | Panel kontrolny z wyświetlaczem |

………………………………………………

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu