Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

 ul. Okopowa 15

**Zapytanie ofertowe**

 W związku z koniecznością prowadzenia konserwacji instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania znajdującego się w budynku B Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 27 proszę o składanie ofert. Oferta dotyczy półrocznego kosztu brutto konserwacji oraz utrzymania instalacji SAP i oddymiania w pełnej sprawności technicznej w w/w obiekcie Policji. W ofercie proszę podać koszt półrocznego przeglądu . Przewiduje się dwa przeglądy w danym roku tj. jeden przegląd na pół roku. Z najkorzystniejszą ofertą możliwość podpisania umowy na okres trzech lat.

 Zestawienie urządzeń wchodzących w system SAP i oddymiania KMP Gdańsk przy ul. Nowe Ogrody 27.

1. Centralka SAP Siemens FC-722 - ZZ 1 szt.
2. Centrala oddymiania D+H RZN 4404-M 1 szt.

3. Ręczny ostrzegacz pożaru Siemens FDM 221 10 szt.

 4. Optyczna czujka dymu Siemens OP 720 75 szt.

1. Moduł wejścia/wyjścia FDCIO221 1 szt.
2. Moduł wejścia/wyjścia FDCIO222 2 szt.

7 Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-KN 3 szt.

8 Przycisk oddymiania z funkcją przewietrzenia RT45-LT 2 szt.

9 Siłowniki okienne 1 szt.

1. Siłownik otwierania drzwi 1 szt.

 11 Wskaźnik zadziałania czujnika dymu Siemens FDA192 39 szt.

**PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE TRZECH LAT................................zł.**

**SPECYFIKACJA**

**DO PRZETARGU**

**W ZAKRESIE PRZEGLĄDÓW I KONAREWACJI**

**SYSTEMU ALARMOWYCH P-POŻ I ODDYMIANIA**

 Usługa obejmuje bieżące przeglądy i konserwację w następującym zakresie:

* 1. centralka z układem zasilania – sprawdzenie działania centralki i układu zasilającego
	2. awaryjne źródło zasilania – sprawdzenie wartości napięć i kontrola działania
	3. linie dozorowe i sygnalizacyjne – sprawdzenie prawidłowości działania
	4. sygnalizator pożaru – sprawdzenie
	5. sprawdzenie działania urządzeń podłączonych do centralki
	6. sprawdzenie działania czujek dymu

 g) sprawdzenie przycisków alarmowych, wskaźników, siłowników i modułów.

 Płatności za wykonaną usługę będzie regulowana w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z potwierdzonym protokołem z wykonanych prac. Wszelkie naprawy systemów, wychodzące po za konserwacje będą naprawiane na podstawie dodatkowego zlecenia.