Opis przedmiotu zamówienia

**„Remont podłogi auli w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 64.”**

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest remont podłogi auli w Szkole Podstawowej nr 1 w Plewiskach przy ul. Szkolnej 64. Sala znajduje się na drugim piętrze w budynku szkoły.

1. **Zakres robót obejmuje:**
2. Demontaż podłogi:
	1. Demontaż starej wykładziny podłogowej wraz z cokolikami.
	2. Rozebranie podłoża z betonu żwirowego grub. do 5 cm.
	3. Rozebranie izolacji poziomej z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na sucho.
	4. Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki wraz z ich wywozem i utylizacją oraz przedstawienie kart odpadów.
3. Wykonanie nowej podłogi:
	1. izolacja z folii polietylenowej szerokiej grub. 0,3 mm
	2. Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub. 5 cm na wierzchu konstrukcji na sucho
	3. Podkłady betonowe wykonane "Miksokretem" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 grub. 5 cm
	4. Zbrojenie posadzki siatką stalową fi 5 mm o oczkach 15 x 15 cm
	5. Warstwa wyrównująca grub. 3 mm w pomieszczeniach ponad 8 m² z zaprawy samopoziomującej
	6. Posadzka z wykładziny rulonowej PUR, homogeniczna, rolowana, która powinna spełniać następujące minimalne parametry istotne:

- zastosowanie - szkoły

- grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 – min. 2,0 mm,

- klasa użytkowa wg EN 685 – 34/43,

- klasa ogniowa – BflS1,

- klasa antypoślizgowości wg DIN 51130 - min. R9

- całkowita emisja LZO (po 28 dniach) ≤ 10 μg/ m3

Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. min. 10 cm jako cokolik, kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. W związku z wywinięciem na ścianę wykładziny należy odpowiednio przygotować podłoże ścienne na jej przyklejenie.

Zamawiający pomocniczo załącza przedmiar.

1. **Wymagania:**
2. Przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć (korytarze) przed uszkodzeniem i zabrudzeniami.
3. Przed układaniem wykładziny (cokoły) należy zabezpieczyć ściany przed zabrudzeniem.
4. Po zakończeniu prac należy wszystkie miejsca po prowadzonych pracach uporządkować (mycie).
5. Wykonawca przedstawi atesty i certyfikaty zastosowanych materiałów .
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
7. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
8. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
9. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
11. **Zamawiający będzie wymagał w załączeniu do oferty następujących dokumentów:**
12. kosztorys ofertowy lub wycena kosztów ze wskazaniem i wyceną elementów robót niezbędnych do dokonania w/w remontu.

**UWAGA!** Każdy z Wykonawców może dokonać oględzin miejsca robót, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami Szkoły - celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

1. **Termin wykonania Zamówienia:**
2. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany do dnia **18.08.2021 r.** Termin rozpoczęcia robót budowlano - montażowych ustala się nie wcześniej niż na dzień **01.07.2021 r**.
3. Przez wykonanie zamówienia rozumie się wykonanie wszelkich robót budowlanych objętych umową, uprzątniecie placu budowy, przekazanie kompletu dokumentacji powykonawczej.