|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monitor LCD 24 | Z | Parametry oferowanego sprzętu  *[zaznaczyć właściwe TAK/NIE, podać parametr]* |
| **Kategorie** | 1. Typ ekranu: Ekran ciekłokrystaliczny z matrycą AMVA LED (16:9) 2. Przekątna ekranu: min. 23,6” 3. Rozmiar plamki: 0,27 mm 4. Jasność : 250 cd/m2 5. Kontrast statyczny: 3000:1 6. Kąty widzenia (pion/poziom): 178/178 stopni 7. Czas reakcji matrycy: max 4ms 8. Rozdzielczość minimalna: 1920 x 1080 przy 75Hz 9. Pochylenie monitora: W zakresie od -5 do +22 stopni 10. Powłoka powierzchni ekranu: Antyodblaskowa 11. Podświetlenie: System podświetlenia LED , redukcja niebieskiego światła 12. Bezpieczeństwo: Monitor musi posiadać złącze umożliwiające zastosowanie fizycznego zabezpieczenia w postaci linki metalowej. 13. Złącze: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze cyfrowe: Display Port , HDMI, Min. 3 szt. USB , złącze słuchawkowe 3,5 mmm 14. Zintegrowane lub podłączone do obudowy dedykowane głośniki min. 2x2W 15. Zasilacz wewnętrzny AC 100 - 240V, 50/60Hz 16. Pobór mocy w trybie pracy 29W 17. Inne: VESA 100 x 100 mm. 18. Certyfikaty CE,CU,PSE,TCO,TUV,VCCI 19. Kabel HDMI, Kabel zasilający 20. Gwarancja: Producenta co najmniej 3 lata | 1. TAK/NIE   2. podać ………………..  3. TAK/NIE  4. TAK/NIE  5. TAK/NIE  6. TAK/NIE  7. podać………………..  8. podać………………..  9. podać………………..  10. TAK/NIE  11. TAK/NIE  12. TAK/NIE  13. TAK/NIE  14. TAK/NIE  15. TAK/NIE  16. TAK/NIE  17. TAK/NIE  18. TAK/NIE  19. TAK/NIE  20. podać……………….. |