**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Wykaszarka Husqvarna spalinowa 135R szt. 1**

Moc silnika: 1,9 KM

Pojemność cylindra: 34,6 ccm

Max obrotów na wałku wyjściowym: 8220 obr/min

Prędkość przy maks. Mocy: 8400 obr/min

Waga: 6,8 kg

Nóż do trawy: Multi 300-3

Szelki: standard

1. **Kosiarka Husqvarna spalinowa LC 356 VP szt. 1**

Producent silnika: Honda

Typ silnika: OHC

Nazwa silnika: GCV160

Pojemność cylindra: 160cm3

Moc znamionowa: 2,8kW / 2900 obr.min

Pojemność zbiornika paliwa: 0,9 lit / 0,24 gal.

Układ napędowy: AutoWalk TM2 regulowany

Koła napędowe: tylne

Prędkość: 4,8 km/h