**ZP.271.24.2022** Aleksandrów Łódzki, dn. 16.12.2022r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: **„Rozbudowa bazy edukacyjnej w Rudzie Bugaj i Bełdowie na terenie gminy Aleksandrów Łódzki”**.

**Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 PZP, Zamawiający udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:**

**Dotyczy części: Ruda Bugaj.**

**Pytanie 1.**

W odpowiedzi z dnia 05.12.2022 na wniosek 2:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 4: **„**Należy zastosować zawory odcinające podpionowe 2 x

DN20 i 3 x DN25 mm.”

Składamy wniosek o uzupełnienie przedmiaru robót o brakujące pozycje.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiar we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 2.**

W odpowiedzi z dnia 05.12.2022 na wniosek 2:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 6 o brodzik w pom. 0.05. Zamawiający nie załączył żadnego

rysunku ani żadnej odpowiedzi na pytanie które brzmiało: „…Prosimy o informację czy w pom.

0.5 należy przyjąć brodzik. Jeśli tak to o podanie jego wymiaru oraz czy to ma być brodzik

najazdowy (ze względu na charakter pomieszczenia)”. Prosimy jeszcze raz o odpowiedź w tym

temacie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający informuje, że odpowiedź na to pytanie znajduje się w dokumentacji „branża architektoniczna”**

**Pytanie 3.**

W odpowiedzi z dnia 05.12.2022 na wniosek 2:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 8. Zamawiający nie załączył rozwinięć: dla instalacji wody

zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej oraz dla kanalizacji sanitarnej. Prosimy o załączenie rysunków.

**Odpowiedź:**

**Wraz z publikacją niniejszych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki**

**Pytanie 4.**

W odpowiedzi z dnia 05.12.2022 na wniosek 2:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 12. Składamy wniosek o uzupełnienie przedmiaru robót o

pozycje dotyczące izolacji przeciwroszeniowej dla instalacji wody p.poż.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiar we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 5.**

5. W odpowiedzi z dnia 05.12.2022 na wniosek 2:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 15. Składamy wniosek o uzupełnienie przedmiary robót o

brakujące pozycje tj liczniki ciepła.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiar we wnioskowanym zakresie**.

**Pytanie 6.**

W odpowiedzi z dnia 05.12.2022 na wniosek 2:

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 16 podpunkt C. Na żadnym rysunku nie ma opisanych

strat ciepła w pomieszczeniach (strata ciepła dla każdego pomieszczenia w watach [W]).

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie.

**Odpowiedź:**

**Wraz z publikacją niniejszych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza brakujące rysunki**

**Pytanie 7.**

Dotyczy instalacji C.O. Czy ogrzewanie podłogowego należy także wykonać na schodach w

pom. 0.11, 1.11 oraz 2.11?

**Odpowiedź:**

**Na biegach schodów i spocznikach nie wykonywać**

**Pytanie 8.**

Dotyczy przedmiaru robót sanitarnych poz. 83. Co wchodzi w skład „Układu napełniania i

uzupełniania zładu”?

**Odpowiedź:**

**Uzupełnienia zładu glikolowego**

**Pytanie 9.**

Pod projektem sanitarnym są podpisane trzy osoby. Proszę sobie otworzyć schemat technologiczny i wykaz urządzeń załączone do przetargu w dniu 05.12.2022. Naprawdę żadna z tych trzech osób nie zauważyła, podpisała i wypuściła w świat taki „projekt”? Wykaz kończy się na Nr na rys. 18a. A na schemacie mamy urządzenia pod numerami np. 22, 24, 26, 36 oraz także urządzenia nie opisane.  
Dodatkowo w wykazie mamy pod nr 8 i 8a pompy obiegowe. A na schemacie jest tylko jedna pompa obiegowa. Nie będziemy siedzieć i poprawiać i wypisywać wniosków bo 3 osoby nie potrafią sobie dać rady z prostym schematem technologiczny.   
Prosimy o przesłanie poprawionego schematu z prawidłowym wykazem urządzeń. Ten schemat i wykaz urządzeń dostarczone przez Zamawiającego w dniu 05.12.2022 wzajemnie się wykluczają i są nie kompletne.

**Odpowiedź:**  
**Wraz z publikacją niniejszych wyjaśnień Zamawiający zamieszcza poprawioną dokumentację.**

**Pytanie 10.**

Prosimy o przesłanie poprawionego przedmiaru robót z uwzględnieniem także pozostałych odpowiedzi umieszczonych w dniu 05.12.2022. Bo oczywiście nie zostały te odpowiedzi uwzględnione w przedmiarze. Nie będziemy ich wskazywać i wykonywać roboty za kogoś. Wystarczy sobie otworzyć pytania i odpowiedzi i następnie przeanalizować przedmiar i zobaczyć gdzie i czego brakuje.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiar we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 11.**

W pliku „Ruda Bugaj\_\_Szkoła\_\_WYPOSAŻENIE\_\_16-09-2022\_\_OST” będącym opisem szczegółowym wyposażenia pomieszczeń wymieniono w tabelach dla pomieszczeń 1.03, 1.06, 1.08 oraz 2.03, 2,06, 2,08, ale same ilości poszczególnych elementów wyposażenia są jak dla jednej Sali. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tabel pomieszczeń zaplecza 1.04, 1.07 oraz 2.04, 2.07. Prosimy o sprawdzenie i ewentualną poprawę przedmiarów.

Podobna nieścisłość dotyczy szkoły Bełdów i znajduje się w pliku „Bełdów\_\_Szkoła\_\_WYPOSAŻENIE” i dotyczy pomieszczeń: sale 1.10, 2.01, 2.11, WC 1.09, 2.10, zaplecza 1.07, 1.11, 2.08, 2.12. Prosimy o sprawdzenie i ewentualną poprawę przedmiarów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonał zmian w przedmiarze wyposażenie Ruda Bugaj, w Bełdowie analogicznie**

**Pytanie 12.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. Czy w pomieszczeniu technicznym 0.13 należy wykonać cokół z gresu na ścianach (posadzki wykończone gresem)? Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

**Tak, Zamawiający dokonał zmian w przedmiarze**

**Pytanie 13.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. Czy na klatkce schdowej należy wykonać cokół z gresu (posadzki wykończone gresem)? Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dokonał zmian w przedmiarze**

**Pytanie 13.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. W pozycji przedmiarowej 174 wskazano wykonanie: "Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe". Natomiast w opisie arch. wskazano pkt. 4 "Wykładziny PCV - na korytarzach na podkładzie akustycznym, w pozostałych pomieszczeniach bez podkładu". W załączonym przedmiarze brak pozycji: wykładziny PCV na podkładzie akustycznym prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 14.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. W opisie arch w pkt. 4 wskazano "Wykładziny PCV - na korytarzach na podkładzie akustycznym, w pozostałych pomieszczeniach bez podkładu". Prosimy o informację czy należy wykonać cokół na ścianach przy wykładzinie PCV. Jeśli tak prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 15.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. W opisie arch w pkt. 4 wskazano "Wykładziny PCV - na korytarzach na podkładzie akustycznym, w pozostałych pomieszczeniach bez podkładu". Czy w korytarzach na ścianach należy wykonać cokół z PCV, a następnie ściany wykończyć wykładziną ścienną z PCV do wys. 1,5m, czy też na korytarzach nie przewiduje się cokołu z PCV. Jeżeli cokół należy dodać prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 16.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. Czy na posadzkach w pomieszczeniach mokrych należy uwzględnić hydroizolację w postaci folii w płynie. Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.- dotyczy brodziku w pomieszczeniu wc przedszkola 0.05**

**Pytanie 17.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. Czy na ścianach w pomieszczeniach mokrych należy uwzględnić przy zlewach hydroizolację w postaci folii w płynie. Jeśli tak, prosimy o dodanie pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

**Nie.**

**Pytanie 18.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. W pomieszczeniach: - 7.05 - "wc chłopców",

- 1.10 - "wc dziewcząt",

- 2.05 - "wc chłopców",- 2.10 - "wc dziewcząt" występują ścianki GK obustronnie płytowane przy toaletach. Natomiast w przedmiarze występują pozycjie 167,168 - Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z uwzględnieniem podziału na płyty GK do pomieszczeń mokrych.

**Odpowiedź:**

**Pozycja dotyczy zabudowy stelaży wc do wysokości 1,2m, dodano opis płyt gk jako wodoodporne.**

**Pytanie 19.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. Czy Zamawiający przewiduje białkowanie ścian szybu windowego. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarach.

**Odpowiedź:**

**Malowanie i tynkowanie szybu uwzględniono w przedmiarze.**

**Pytanie 20.**

W nawiązaniu do odpowiedzi inwestora z dnia 25.11.2022r. Ad. 2. Wykonawca nie może samodzielnie dodawać pozycji do przedmiaru jeżeli uzna, że brakuje jakiegoś zakresu, który jest w dokumentacji. Wykonawca winien złożyć wniosek o wyjaśnienie SWZ w tym zakresie". Szkoła Ruda Bugaj - arch. Czy w pom. 2.12 toaleta dla niepełnosprawnych ściany gr. 12cm należy wykonać jako ściany GK, czy jako ściany murowane? Jeżeli przewidziano w tym miejscu ścianę GK prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarach z uwzględnieniem podziału na płyty GK do pomieszczeń mokrych oraz do pomieszczeń suchych.

**Odpowiedź:**

**W przedmiarze występuje pozycja ściany z silikatu gr. 6,5cm z okładziną z płytek - dotyczy przegród w wc.**

**Pytanie 20.**

Proszę o podanie specyfikacji dotyczącej rolet wewnętrznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.**

**Pytanie 21.**

Dotyczy szkoły w Rudzie-Bugaj, proszę o potwierdzenie, że instalacja fotowoltaiczna jest poza zakresem oferty.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie we wcześniejszych wyjaśnieniach.**

**Pytanie 22.**

W opisie arch. dla szkoły w Rudzie Bugaj występuje: "wykładzina PCV na korytarzach na podkładzie akustycznym, w pozostałych pomieszczeniach bez podkładu (…) warstwa użytkowa: min. 0.7mm". Natomiast w szkole w Bełdowie w opisie arch występuje: "wykładzina PCV w pomieszczeniach bez podkładu akustycznego, (...) grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż 1 mm. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować warstwę użytkową o grubości 1mm. Producenci wykładzin sugerują, że przyjęta grubość 0,7mm jest wystarczająca, natomiast pryz grubości warstwy użytkowej wynoszącej 1mm znacznie wzrasta koszt wykładziny.

**Odpowiedź:**

Należy zastosować warstwę użytkową o grubości 1mm.

**Pytanie 23.**

Czy przewidziane jest pomieszczenie dla maszynowni w szkole Bełdowie. Prosimy o wskazanie lokalizacji

**Odpowiedź:**

**Tak, maszynownia ma być zlokalizowana w podszybiu.**

**Pytanie 24.**

W tabeli przedmiarowej dla szkoły w Rudzie Bugaj wskazano poz. 167 "Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach". Prosimy o informację, czy wskazana pozycja dotyczy przedścianek przy toaletach? Jeśli tak prosimy o doprecyzowanie czy wskazane ścianki należy wykonać do wysokości sufitu podwieszanego. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie podanej ilości przedmiarowej 8,92m2, ponieważ przedścianka występuje w pom. 0.05 - wc, 1.05 - wc chłopców, 1.10 - wc dziewczyn, 7.05 - wc chłopców, 2.10 - wc dziewczyn.

**Odpowiedź:**

**Pozycja dotyczy zabudowy stelaży wc do wysokości 1,2m, dodano opis płyt gk jako wodoodporne, ścianki pomiędzy wc do sufitu konstrukcyjnego.**

**Pytanie 25.**

Prosimy o potwierdzenie, czy sufity podwieszana mają zostać wykonane z listwą ukrytą, czy też możliwe jest wykonanie sufitów z widoczną podkonstrukcją z uwagi na późniejsze ewentualne problemy przy demontażu sufitów w kontekście urządzeń zlokalizowanych w przestrzeni międzysufitowej?

**Odpowiedź:**

**Sufity podwieszana mają zostać wykonane z listwą ukrytą.**

**Pytanie 26.**

Pytanie do SP w Bełdowie.  
1. Który wariant wyposażenia meblowego w Sali komputerowej (pom. 2.05) ma wycenić Wykonawca. Wariant 1 czy Wariant 2?

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć wariant 1.**

**Pytanie 27.**

Dzień dobry Dotyczy Ruda Bugaj. Zwracam się z prośbą o weryfikacje przedmiarów dotyczących pozycji

116 i 117 dotyczących wieńcy żelbetowych oraz pozycji 188 i 189 dotyczących malowania ścian

(Zamawiający posiłkuje się tu przedmiarem dotyczącym murowania ścian co nie do końca może

odzwierciedlać faktyczną ilość m2 ścian do pomalowania), a także pozycji 228 i 229 dotyczących

podkładu pod obróbkę blacharską i obróbek blacharskich (prawdopodobnie błędnie zapisano krotność

jako 22 zamiast 2).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 28.**

Dotyczy Ruda Bugaj Proszę o weryfikację ilości daszków w pozycji 195. Wg przedmiaru są 3, wg rysunków

4 sztuki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 29.**

Zamawiający pismem z dnia 25.11.2022 zabrania wprowadzania zmian w przedmiarach, w tym zmiany podstawy KNR, ilość.

Proszę zwrócić uwagę, że przedmiary są bardzo nie precyzyjne i uniemożliwią prawidłowe i oddające projekt ich zastosowanie. Dla przykładu:

- występują niewłaściwie ilość, w przedmiarze sumaryczna ilość opraw oświetleniowych to 251 szt. natomiast na rysunku opraw łącznie jest 207 szt, ponadto opisy w przedmiarze nie wskazują na żadną zaprojektowaną oprawę

- dla systemu przyzywowego brakuje pozycji gdzie należało by ująć przycisk z lampką, bądź wyłącznik pociągowy. W przedmiarze występuje nieokreślona Specyfikacją Techniczną pozycja „aparat odbiorczy”

- dla instalacji oddymiania analogiczna sytuacja, brak pozycji, w przedmiarze które odpowiadają montażowi przycisków przewietrzania i oddymiania, występują natomiast również nie określone ST pozycje „Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem konwencjonalnym”

- w przedmiarze w cześć CCTV występuje nieokreślona przez ST pozycja „zarobienie przebiegu na module”

- w przedmiarze występuje dział „Teren zewnętrzny” który obejmuje swoim zakresem wykonanie pracy niewystępujących w projekcie technicznym

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dokonywania zmian ilościowych oraz jakościowych w przedmiarach, ponieważ bazując na dokumencie udostępnionym przez Zamawiającego nie ma możliwość poprawnego wycenienia prac i przygotowania oferty

**Odpowiedź:**

**Do opisu pozycji kosztorysowych dodano nazwę materiału w celu jednoznacznej identyfikacji typu i ilości materiałów.**

**Wg pyt. 1 "sumaryczna ilość opraw to 251szt. a na rysunku opraw jest łącznie 207szt." - w przedmiarze ilości są prawidłowe jest 251szt. opraw w tym 207szt. opraw podstawowych, 9 szt. naświetlaczy, 21szt. opraw Aw i 14szt. opraw Ew.**

**Pozostałe pozycje też się zgadzają - po dodaniu nazwy materiału do opisu pozycji kosztorysowej wszystko powinno być jasne.**

**Zamawiający zmodyfikował kosztorys nakładczy i przedmiar.**

**Pytanie 30.**

W kosztorysie dla pomieszczeń m.in. 1.03, 1.06 i 1.08 podane są ilości dla jednego pomieszczenia a mamy ich 3 takie same, np. w przedmiarze jest 14 biurek, a z rysunków wynika, że pomieszczenia zawierają to samo wyposażenie, więc ich ilość powinna być potrójna (42 biurka). Prosimy o wyjaśnienie tej ilości bądź ewentualną zmianę.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 31.**

Nawiązując do odpowiedzi na pytanie 1. wniosku 3. z dnia 25.11.2022 dot. braku zgody na modyfikację przedmiarów bez zgody Zamawiającego, prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku, gdzie dla trzech pomieszczeń z identycznym wyposażeniem, które w przedmiarze mają podaną ilość jak dla jednego, mamy nie dostarczać wyposażenia dla dwóch pozostałych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 32.**

W związku z usunięciem z przedmiaru sanitarnego pozycji, które uwzględniały ceny robocizny za montaż elementów białego montażu, prosimy o wskazanie, gdzie należałoby je umieścić. Przedmiar wyposażenia nie uwzględnia wyżej wymienionych elementów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 |  | POMIESZCZENIE NR 0.05 - WC |
| 33  d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż miska ustępowa biała |
|  |  | 3 |
|  |  |  |
| 34  d.5 | kalk. własna | Dostawa i montaż stanowisko prysznicowe z brodzikiem i natryskiem |
|  |  | 1 |
|  |  |  |
| 35  d.5 | kaik. własna | Dostawa i montaż umywalka biała w blacie |
|  |  | 3 |
|  |  |  |

**Odpowiedź:**

**Robociznę należy ująć w poz. 33d.5, 34 d.5 i 35 d.5ryczałtowo jako koszt dostarczenia i zamontowania danego elementu, gdzie robocizna wchodzi w koszt montażu.**

**Pytanie 33.**


Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 6. z wniosku 2. z dnia 05.12.2022, dot. stanowiska prysznicowego z brodzikiem i natryskiem, ponawiamy prośbę o ponowne załączenie rzutu z wrysowanym stanowiskiem, ponieważ aktualne rysunki dalej nie wskazują lokalizacji wyżej wspomnianego elementu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza wnioskowane rzuty jednocześnie z publikacją niniejszych wyjaśnień.**

**Pytanie 34.**

Zwracamy uwagę na błąd obmiarów w przedmiarze w pozycji 228 i 229 - jest powinno być 19,98\*2. Prosimy o poprawienie przedmiarów.



**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Pytanie 35.**

Pytanie do Zamawiającego: Wraz z ostatnimi odpowiedziami na pytania z dnia 05.12.2022 załączony został zaktualizowany przedmiar budowlany, który zawiera pozycję „rolety wewnętrzne oknie” oraz „wycieraczki”. Pozycje te są również zawarte w przedmiarze wyposażenia, który nie został zmieniony, więc wyżej wymienione elementy się dublują. Prosimy o usunięcie pozycji dot. rolet oraz wycieraczek z jednego z przedmiarów.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmodyfikował przedmiary we wnioskowanym zakresie.**

**Z up. Burmistrza**

**-/-**

**Leszek Filipiak**

**Zastępca Burmistrza**