**Zał. nr 1**

**TERMIN REALIZACJI: 45 DNI OD DATY PODPISANIA UMOWY**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

**1. Łóżko polowe składane metalowe WP5-2 400 szt.**

**wymiary: 2100x770x310 mm (dł. szer. wys.)**

Stelaż łóżka wykonany z rury stalowej o przekroju Ø 22mm x 1,5mm (pałąk) malowany w kolorze khaki.

Stelaż wykonany z trzech nóg oraz zagłówka z stopniową regulacją wysokości.

Łóżko wyposażone w leżysko , które pełni jednocześnie funkcje materaca.

Wierzchnie pokrycie leżyska wykonane z tkaniny poliestrowej powlekanej PCV, impregnowanej w kolorze khaki. Wewnętrzna część leżyska wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 20mm i gęstości min.T-25.

Od spodu tkanina poliamidowa impregnowana poliuretanem.

Obrzeża obszyte wytrzymałą taśmą polipropylenową w kolorze czarnym. Do leżyska wszyte wyłogi z metalowymi oczkami umożliwiającymi sznurownie pod spodem stelaża za pomocą elastycznych linek o średnicy Ø 6-8 mm w kolorze czarnym.

Od spodu pod zagłówkiem wykonana kieszeń o wymiarach 600x400mm na drobne przedmioty osobiste zamykane zamkiem błyskawicznym .

Łóżko powinno posiadać atest higieniczny na tkaninę.

Przykładowy widok oczekiwanego łóżka polowego składanego - metalowego

****

**Uwaga:**

* **Łóżko polowe składane - metalowe należy wykonać zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia wzorując się na przedstawionym zdjęciu.**
* **Sprzęt ma być oznakowany – w przypadku nieoznakowanego sprzętu – dostawy nie będą przyjmowane.**
* **Sprzedawca odpowiada za dostarczenie sprzętu wraz rozładunkiem (tj. zdjęcie z samochodu i ustawienie w magazynie na wskazanym miejscu) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 13.30.**
* **Na fakturach oprócz ilości i ceny dodatkowo należy umieścić dokładne wymiary sprzętu oraz nr katalogowy WP.**
* **O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem odbiorcę sprzętu tj. RZI w Krakowie.**

Wyrób należy znakować naklejką o wym.: 50x100 mm, zawierającą nazwę katalogową wyrobu, kod kreskowy oraz symbol Zamawiającego WP 5-2, wpisany czcionką ok. 15 mm.

**Przykładowy wzór naklejki:**



Na podstawie Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.   
w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON  
z dn. 07 stycznia 2014r. poz. 11) zwanej dalej ,,Decyzją nr 3/MON”.

Zamawiający wymaga co następuje:

Sprzedawca musi być czynnym uczestnikiem systemu GS1;

Sprzedawca zobowiązany jest do oznakowania kodem kreskowym wyrobów będących przedmiotem umowy, kod kreskowy zostanie umieszczony w miejscu określonym w załączniku Nr 1 na etykiecie jednostkowej wyrobu.

Stosowane etykiety i nadruki kodów kreskowych powinny spełniać wymagania zawarte w § 5 Decyzji Nr 3/MON charakterystyczne dla dostarczanej grupy materiałowej.

W celu identyfikacji wyrobów, Sprzedawca wypełniona kartę wyrobu (część B, C, D w postaci elektronicznej dostarczy do Kupującego min. 10 dni przed dostarczeniem przedmiotu umowy.

**Wzór Karty wyrobu określa Załącznik Nr 6 do** Decyzji nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 3 stycznia 2014r.

Dodatkowe informacje w zakresie IŻ GTIN SSCC dostępne są u organizatora systemu GS-1 w Polsce - *Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.*

Na fakturach oprócz ilości i ceny dodatkowo należy umieścić dokładne wymiary sprzętu oraz nr katalogowy WP.

O terminie dostawy należy powiadomić telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem odbiorcę sprzętu i RZI w Krakowie.

Dodatkowo na ramie łóżka należy umieścić nr katalogowy Jednolitego Indeksu Materiałowego - czcionka 15mm.

**JIM 7105PL2016109**