**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem cenowym**

Uwaga!

Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawców meble były zmontowane i umieszczone/zainstalowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

Miejsce dostawy Giżycko ul. Białostocka (wyjazd na Orzysz, Pisz,)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto****(D x E)** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| 1.
 | **Biurko** | * biurko narożne (kształt litery L) z elektryczną regulacją wysokości, z odwracalnym blatem, z min. 2 przepustami kablowymi,
* zasilane przy pomocy dwóch napędów, mechanizm antykolizyjny
* wymiary biurka (szer. x dług. x wys. regulowana) 1600 -1800 x 1200 x 700-1195 mm,
* blat biurka wykonany z laminatu o grubości min. 22 mm w odcieniu szarym *(ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)*,
* stelaż biurka stalowy, typu „T” o profilu zamkniętym płasko-owalnym o przekroju min. 40 x 20 mm, malowany proszkowo w kolorze srebrnym zbliżonym do RAL 9006 *(ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),*
* panel maskujący w przedniej części biurka (na dłuższym boku) wykonany z laminatu o grubości min. 18 mm w kolorze blatu
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu,
* nośność biurka min. 150 kg
 | **20** | **…………..… zł** | **………..…… zł** |
|  | **Biurko** | * biurko proste (prostokątne) z elektryczną regulacją wysokości
* mechanizm antykolizyjny
* wymiary biurka (szer. x dług. x wys. regulowana) 800 x 1400 x 700-1195 mm
* blat biurka wykonany z laminatu o grubości min. 22 mm w odcieniu szarym (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),
* stelaż biurka stalowy, typu „T” o profilu zamkniętym płasko-owalnym o przekroju min. 40 x 20 mm, malowany proszkowo w kolorze srebrnym zbliżonym do RAL 9006 (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),
* panel maskujący w przedniej części biurka (na dłuższym boku) wykonany z laminatu o grubości min. 18 mm w kolorze blatu
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* nośność biurka min. 120 kg
 | **2** | **……………… zł** | **……………… zł** |
|  | **Szafa biurowa** | * szafa biurowa dwudrzwiowa z zamkiem na klucz
* min. 4 półki
* wymiary zewnętrzne szafy (wys. x szer. x głęb.) min. 2000 mm x 1000 mm x 330 mm
* wymiary wewnętrzne (szer. x głęb.) min. 965 x 205 mm
* materiał wykonania korpus i fronty – laminat o grubości min. 22 mm
* kolor korpusu i frontów – brzoza
* nośność półki min. 25 kg
* uchwyty w kolorze srebrnym
* szafa z możliwością zakotwienia do ściany
 | **42** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Lada recepcyjna** | * lada recepcyjna w kształcie litery L (prawa)
* wymiary lady (dł x wys. x szer.) min. 2500 x 1200 x min. 1300 mm
* materiał wykonania – laminat o gr. min. 22 mm
* kolor – szary *(ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)*
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* dostosowana do użytkowania z biurkiem wolnostojącym
 | **1** | **…………….. zł**  | **…………….. zł** |
|  | **Kontenerek biurowy** | * kontenerek biurowy na kółkach z możliwością blokowania ruchu (dwa koła z blokadą)
* 3 szuflady z cichym domykiem zamykane na klucz
* wymiary (wys. x szer. x głęb.) 720 x 400 x 600 mm
* materiał wykonania: korpus i szuflady - laminat w kolorze szarym (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* uchwyty szuflad w kolorze srebrnym
 | **22** | **…………….. zł**  | **…………….. zł** |
|  | **Kontenerek biurowy** | * kontenerek biurowy na kółkach z możliwością blokowania ruchu (dwa koła z blokadą)
* 4 szuflady z cichym domykiem zamykane na klucz, dolna szuflada wyższa z ramą na skoroszyty
* wymiary (wys. x szer. x głęb.) 720 x 600 x 600 mm
* materiał wykonania: korpus i szuflady - laminat w kolorze szarym (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* uchwyty szuflad w kolorze srebrnym
 | **11** | **…………….. zł**  | **…………….. zł**  |
|  | **Fotel biurowy** | * fotel biurowy obrotowy z zagłówkiem
* siedzisko, oparcie i zagłówek tapicerowane tkaniną zapewniającą wentylację o odporności na ścieranie min. 50000 Md, trudnozapalną, tapicerka zdejmowana
* kolor tkaniny: czarny
* podstawa pięcioramienna o średnicy min. 60 cm, metalowa, wyposażona w kółka jezdne do podłóg twardych, w kolorze srebrnym zbliżonym do RAL 9006 *(ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),*
* synchroniczny mechanizm regulacji siedziska i oparcia z możliwością zablokowania
* oparcie wyposażone w profil części lędźwiowej kręgosłupa o regulowanej wysokości,
* regulowana wysokość siedziska,
* regulowany zagłówek,
* regulowana wysokość oraz rozstaw podłokietników,
* wymiary fotela:
* wysokość całkowita: 1100 ÷ 1400 mm
* wysokość siedziska od podłoża : 400 ÷ 650 mm
* nośność min. 130 kg
 | **22** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Szafka ubraniowa** | * szafka ubraniowa z ławeczką, 4 modułowa
* korpus z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm, pokrytej farbą proszkową
* otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części korpusu
* drzwi z wywietrznikami oraz identyfikatorem (w komplecie) z blachy metalowej o grubości min. 0,8 mm, lakierowane proszkowo
* drzwi wyposażone w zabezpieczenie przed szerokim otwarciem i gumową amortyzację zapewniającą ciche zamykanie
* kolor korpusu i drzwi szary zbliżony do RAL 7035 (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* szafki zamykane są zamkiem dwukluczowym z jednopunktowym ryglowaniem; zamek wyposażony jest w dwa kluczyki
* wymiary zewnętrzne modułu z ławką (wys. x szer. x głęb.) min. 2100 x max. 1200 x min. 550 mm
* ławka: materiał stelaża – metal lakierowany proszkowo na kolor czarny lub szary, materiał siedziska drewno w jasnym kolorze lakierowane
* szafki wyposażone w półkę na nakrycia głowy, drążek z min. 2 haczykami
* moduły z możliwością łączenia systemowego
 | **3** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Stoły konferencyjne** | * stoły konferencyjne składane
* rama składana o profilu zamkniętym wykonana ze stali w kolorze chrom
* blat wykonany z laminatu o grubości min. 22 mm w kolorze brzoza (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* wymiary stołu po rozłożeniu (wys. x szer. x dł.) 720 x 700 – 800 x 1200 - 1400 m
* wysokość po złożeniu max 80 mm
* nośność min. 50 kg
* antypoślizgowe wykońzcenie nóg
 | **9** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Krzesła konferencyjne** | * krzesła tapicerowane pełne
* z możliwością sztaplowania
* materiał tapicerki - tkanina o odporności na ścieranie min. 50000 Md, trudnozapalna w kolorze ciemnoszarym
* materiał stelaża – stal w kolorze chrom
* wymiary krzesła: wys. całkowita 860 – 900 mm, szerokość całkowita 580 – 600 mm
* wymiary siedziska: szerokość 390 – 400 mm, głębokość 420 – 430 mm, wysokość 450 – 460 mm
* nośność min. 130 kg
* antypoślizgowe wykończenie nóg
 | **44** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Stół do jadalni**  | * stół o wymiarach (dł. x wys. x szer.) min 2000 x 730 – 740 mm x min. 800 mm
* blat z laminatu, łatwy do utrzymania w czystości, łatwo zmywalny o grubości min. 22 mm w kolorze brzoza (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* stelaż o prostej konstrukcji (rama podtrzymująca blat i 4 nogi) ze stali, profil zamknięty, lakierowany proszkowo na kolor czarny
* nogi wyposażone w antypoślizgowe wykończenie
 | **1** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Krzesło do jadalni** | * krzesła z możliwością sztaplowania
* stelaż ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny
* siedzisko i oparcie wyściełane obite trwałą tkaniną łatwą do utrzymania w czystości w kolorze szarym (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* wymiary krzesła: wys. całkowita 860 – 900 mm, szerokość całkowita 580 – 600 mm
* wymiary siedziska: szerokość 390 – 400 mm, głębokość 420 – 430 mm, wysokość 450 – 460 mm
* nośność min. 130 kg
* antypoślizgowe wykończenie nóg
 | **8** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Regał magazynowy** | * regał z blachy stalowej lakierowanej proszkowo
* wymiary (wys. x szer. x głęb.): 1970 – 2100 x 1000 – 1010 x 600-650 mm
* ilość półek min. 5
* półki wzmocnione szynami
* nośność półki 150-170 kg
* materiał wykonania: korpus – blacha stalowa o grubości min. 2 mm
* kolor regału – ciemny szary
* regał z możliwością mocowania do ściany oraz łączenia systemowego
 | **24** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Wózek magazynowy** | * wózek magazynowy platformowy ze stali nierdzewnej
* platforma niska
* uchwyt składany, umożliwiający łatwe przechowywania
* na 4 kołach, w tym dwa stałe, dwa nastawne
* koła z hamulcem
* bieżnik opon pełna guma
* średnica kół: 100- 110 mm
* wymiary wózka (dł. x wys. x szer.): 800-900 x 930 – 950 x 500 – 520 mm
* wymiary platformy (dł. x wys. x szer.): 800 – 900 x180 -190 x 500 – 520 mm
 | **1** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Kosz**  | * kosz na śmieci z siatki metalowej w kolorze czarnym
* możliwość sztaplowania
* pojemność ok. 20 l
 | **21** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Wieszak na odzież wierzchnią** | * wieszak na odzież wolnostojący o nowoczesnym stylu
* materiał wykonania: metal lub drewno
* możliwość powieszenia minimum 8 okryć wierzchnich
* kolor antracytowy
* konstrukcja stabilna
* antypoślizgowe wykończenie
* wysokość 1800-2000 mm
 | **13** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Szafka na klucze** | * szafka na klucze mocowana do ściany
* zamykana na zamek z kluczem ( w komplecie 2 klucze)
* materiał wykonania: blacha stalowa lakierowana proszkowo na kolor jasny szary (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* wymiary (wys. x szer. x głęb.) 600 – 650 x 380 – 400 x 100-150 mm
* wewnątrz min. 100 haczyków na klucze na ruchomych szynach
 | **1** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Stolik** | * stolik okrągły o średnicy 1100-1200 mm
* wysokość 850 - 900 mm
* blat z laminatu o grubości min. 25 mm w kolorze brzoza
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* na 4 nogach wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo na kolor czarny
* antypoślizgowe wykończenie nóg
 | **1** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Ścienny wieszak na odzież** | * wieszak mocowany do ściany
* materiał wykonania – stal lakierowana proszkowo na kolor chrom
* min. 6 podwójnych haczyków do powieszenia odzieży
* min. 600 mm długości
 | **6** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Szafa z drzwiami przesuwnymi** | * szafa z drzwiami przesuwnymi
* zamykana na klucz
* materiał wykonania korpus i front z laminatu o gr. min. 22 mm w kolorze brzoza (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* uchwyty do otwierania przesuwnych drzwi w kolorze chrom
* wymiary (wys. x szer. x głęb.): 925 – 950 x 1200 x 415-450 mm
* wewnątrz 1 pólka o nośności min. 25 kg
 | **2** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Stół na laptop** | * stół na laptop model prostokątny
* podstawa metalowa w kolorze chrom
* blat z laminatu o grubości min. 25 mm w kolorze brzoza (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
* wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla wykończone obrzeżem PCV/ABS w kolorze laminatu
* wymiary (dł. x wys. x szer.): 425 - 450 x 645 – 650 x 350 – 400 mm
* nośność min. 10 kg
 | **2** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Stolik projekcyjny** | * stolik projekcyjny z regulacją wysokości
* dwie półki z regulacją kąta nachylenia do 45o wykonane z mocnego plastiku z zabezpieczeniem krawędzi przed zsunięciem się przedmiotu
* stelaż na 4 kółkach, 2 kółka z blokadą
* stelaż metalowy w kolorze chrom
* obciążenie półki min. 10 kg
 | **1** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Taboret „stopa słonia”** | * taboret – stołek o wytrzymałej konstrukcji, który pozwala bezpiecznie sięgnąć po rzeczy na wyższych półkach
* kształt walca, wykonany z mocnego tworzywa z antypoślizgową powierzchnią do stawiania stóp
* na kółkach sprężynowych, chowanych w chwili obciążenia, co zapewnia stabilność taboretu
* wyposażony w gumowy zderzak zapobiegający uszkodzeniu mebli i ścian
* wymiary (wys. x szerokość): 400 – 410 x max 400 – 410 mm
* kolorystyka w odcieniach szarości
* nośność min. 150 kg
 | **12** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Sofa** | * sofa 3 osobowa klasyczna
* zaokrąglone oparcie i podłokietniki
* siedzisko i oparcie wyściełane
* materiał obiciowy – miękka eko-skóra w kolorze czarnym
* wymiary (szer. x wys. x głęb.): 2000 x 750 - 800 x 600 mm
 | **1** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Stojak na ulotki** | * stojak na ulotki podłogowy składany
* na ulotki w formacie A4
* materiał wykonania metal malowany proszkowo w kolorze czarnym
* podstawa stabilna, antypoślizgowa prostokątna o wymiarach: 230 x 280 mm
* wysokość po rozłożeniu – 1450 mm
 | **2** | **…………….. zł** | **…………….. zł** |
|  | **Lampka biurkowa** | * lampka biurkowa
* materiał wykonania – stal lakierowana proszkowo
* regulacja wysokości źródła światła oraz
* regulacja ramy i klosza
* świetlówki energooszczędne
* możliwość przytwierdzenia do blatu biurka
* kolor odcienie szarości (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym)
 | **18** |  |  |
|  | **Kanapa z funkcją spania** | * Kanapa rozkładana z funkcją spania
* Nowoczesna stylistyka
* Z pojemnikiem na pościel
* Tapicerka z tkaniny welurowej odpornej na ścieranie i działanie promieni słonecznych
* Wypełnienie sprężyny bonelowe i pianka
* Rozkładanie konstrukcji automatyczne
* Wymiary (szer. x gł. x wys.): max 2000 x max 860 x max 850 mm
* Kolor tapicerki – odcienie zieleni (do ustalenia z zamawiającym)
* Mebel na nóżkach metalowych w kolorze czarnym zabezpieczonych antypoślizgowo
 | **1** |  |  |
|  | **Fotel** | * Fotel w stylistyce nowoczesnej
* Z podłokietnikami
* Na nóżkach metalowych w kolorze czarnym zabezpieczonych antypoślizgowo
* Tapicerka z tkaniny welurowej odpornej na ścieranie i działanie promieni słonecznych
* Kolor tapicerki – odcienie zieleni (do ustalenia z zamawiającym)
* Wymiary (szer. x gł. x wys.): max 750 x max 860 x 850 – 1000 mm
* Wysokość siedziska – 440 mm
 | **1** |  |  |
|  | **Stolik kawowy** | * Stolik kawowy w stylu nowoczesnym
* Kształt okrągły
* Stelaż metal malowany proszkowo
* Blat szklany
* Podblatowa półka szklana
* Konstrukcja na 4 nóżkach zabezpieczonych antypoślizgowo
* Wymiary (szer. x wys.): 720 – 750 x 420 – 450 mm
* Kolor stelaża czerń
* Szkło w kolorze transparentnym
 |  |  |  |
|  | **Lampa podłogowa** | * Lampa podłogowa łukowa
* Wysokość lampy 1900 – 2000 mm
* Kolor stelaża lampy czarny
* Klosz w kształcie walca z tkaniny w jasnej kolorystyce (ostateczny wybór do uzgodnienia z Zamawiającym),
* Świetlówka energooszczędna min. 60W
* Włącznik podłogowy (lampa włączana/wyłączana stopą)
 | **1** |  |  |
|  | **Zegar ścienny** | * Zegar ścienny
* Zasilany bateriami
* Kształt okrągły
* średnica min 350 mm
* Kolor cyferblatu – biały
* Kolor wskazówek – czarny
* Cyfry w kolorze czarnym – arabskie
* Ramka w kolorze czarnym
 | **14** |  |  |
|  | **Szafki modułowe kuchenne z blatem na wyposażenie pomieszczenia gospodarczego dla sprzątających** | * Szafka stojąca z szufladami 800 mm szer.
* Szafka stojąca 600 mm szerokości drzwi lewe
* Szafka stojąca 600 mm szerokości drzwi prawe

Szafki o wysokości - 820 mm na nóżkach z możliwością regulacji, głębokości – 470 mm, wykonane z płyty meblowej MDF, korpusy białe z płyty o grubości min. 16 mm, fronty o grubości min. 18 mm lakierowane na biało, uchwyty metalowe w kolorze chrom, blat z płyty meblowej imitującej jasne drewno o grubości min. 40 mm, nienasiąkliwy, szuflady z cichym domykiem. Montaż w miejscu docelowym z ustawieniem i wykończeniem (połączenia pomiędzy szafkami, listwy zabezpieczające pomiędzy blatem a ścianą, cokoły maskujące nóżki szafek).  | **1 zestaw** |  |  |
|  | **Szafki modułowe kuchenne z blatem na wyposażenie pomieszczenia socjalnego**  | * Szafka pod zlewozmywak z szufladą 800 mm szer.
* Szafka zabudowa zmywarki 600 mm szer.
* Szafka dolna narożna 1100 mm szer. lewa
* Szafka dolna otwierana 400 mm szer. z szufladami
* Szafka dolna z półkami otwarta 200 mm szer.
* Szafka dolna zabudowa piekarnika i płyty indukcyjnej 600 mm szer.
* Szafka wysoka z pólkami 400 mm szer.
* Szafka spiżarka 600 mm szer. z 4 półkami/koszami wysuwanymi i 1 półką stałą
* J.w.
* Szafka wysoka 600 mm szer. z półkami

Szafki dolne o wysokości – 820 mm na nóżkach z możliwością regulacji, głębokości – 470 mm, wykonane z płyty meblowej MDF, korpusy w odcieniu jasnej szarości z płyty o grubości min. 16 mm, fronty o grubości min. 18 mm lakierowane na kolor jasny szary, uchwyty metalowe w kolorze chrom, blat z płyty meblowej imitującej jasne drewno o grubości min. 40 mm, nienasiąkliwy, szuflady z cichym domykiem. Szafki wysokie w tej samej kolorystyce korpusów i frontów oraz uchwytów. Wysokość 2100 mm. Montaż w miejscu docelowym z ustawieniem i wykończeniem (połączenia pomiędzy szafkami, listwy zabezpieczające pomiędzy blatem a ścianą, cokoły maskujące nóżki szafek). | **1 zestaw** |  |  |
|  | **Szafki modułowe kuchenne z blatem na wyposażenie aneksu kuchennego** | * Szafka stojąca 600 mm szer.
* Szafka pod zlewozmywak z szufladą 800 mm szer.
* Szafka stojąca 600 mm szer. z szufladami
* Szafka stojąca 800 mm szer. z szufladami
* Szafka cargo 300 mm szerokości

Szafki o wysokości – 820 mm na nóżkach z możliwością regulacji, głębokości – 470 mm, wykonane z płyty meblowej MDF, korpusy w odcieniu jasnej szarości z płyty o grubości min. 16 mm, fronty o grubości min. 18 mm lakierowane na kolor jasny szary, uchwyty metalowe w kolorze chrom, blat z płyty meblowej imitującej jasne drewno o grubości min. 40 mm, nienasiąkliwy, szuflady z cichym domykiem. Montaż w miejscu docelowym z ustawieniem i wykończeniem (połączenia pomiędzy szafkami, listwy zabezpieczające pomiędzy blatem a ścianą, cokoły maskujące nóżki szafek). | **1 zestaw** |  |  |
|  | **Szafki modułowe kuchenne z blatem na wyposażenie pomieszczenia przyjęcia próbek** | * Szafka dolna pod zlewozmywak z dwojgiem drzwi 800 mm szer.
* Szafka dolna z szufladami 800 mm szer.
* J.w.
* Szafka dolna 600 mm szer. prawe drzwi
* Szafka dolna narożna 1100 mm szer. lewa

Szafki o wysokości – 820 mm na nóżkach z możliwością regulacji, głębokości – 470 mm, wykonane z płyty meblowej MDF, korpusy w odcieniu jasnej szarości z płyty o grubości min. 16 mm, fronty o grubości min. 18 mm lakierowane na kolor jasno szary, uchwyty metalowe w kolorze chrom, blat z płyty meblowej w odcieniu szarości o grubości min. 40 mm, nienasiąkliwy, szuflady z cichym domykiem. Montaż w miejscu docelowym z ustawieniem i wykończeniem (połączenia pomiędzy szafkami, listwy zabezpieczające pomiędzy blatem a ścianą, cokoły maskujące nóżki szafek). | **1 zestaw** |  |  |
|  | **Szafki modułowe kuchenne z blatem na wyposażenie pomieszczenia monitoringu** | * Szafka dolna pod zlewozmywak z dwojgiem drzwi 800 mm szer.
* Szafka dolna 800 mm szer. z dwojgiem drzwi
* Szafka dolna z szufladami 800 mm szer.

Szafki o wysokości – 820 mm na nóżkach z możliwością regulacji, głębokości – 470 mm, wykonane z płyty meblowej MDF, korpusy w odcieniu jasnej szarości z płyty o grubości min. 16 mm, fronty o grubości min. 18 mm lakierowane na kolor jasno szary, uchwyty metalowe w kolorze chrom, blat z płyty meblowej w odcieniu szarości o grubości min. 40 mm, nienasiąkliwy, szuflady z cichym domykiem. Montaż w miejscu docelowym z ustawieniem i wykończeniem (połączenia pomiędzy szafkami, listwy zabezpieczające pomiędzy blatem a ścianą, cokoły maskujące nóżki szafek). | **1 zestaw** |  |  |
| **RAZEM** |  |

*podpis elektroniczny*

**Uwaga**!

Plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.