Załącznik nr 1

Formularz ofertowy nr 1

**Oferta**

| **L.p.** | **Zakres prac** | **Jedn.** | **Ilość jedn.** | **Oferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Dwukrotne malowanie elementów drewnianych podestów, ławek, koszy i ogrodzeń impregnatem do drewna zabezpieczającym przed działaniem warunków zewnętrznych, sinizną, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi i owadami w kolorze ustalonym z Zamawiającym.  310 m2 powierzchni do malowania to powierzchnie karbowane.  Przed rozpoczęciem malowania Wykonawca zobowiązany jest do okazania oryginalnego nie otwartego opakowania z impregnatem na którym będzie znajdowała się informacja o spełnieniu warunku odnośnie jego właściwości. | m2 | 585 | ……………….. zł |
| 2 | Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych.  Listwy sosnowe w ławeczkach i koszach w ilości:   1. 3 szt. o wymiarach 0,03 m x 0,03m x 0,50m (krawędzie zaokrąglone od górnej strony siedziska). 2. 2 szt. o wymiarach 0,038m x 0,03m x 1,58 m, (krawędzie zaokrąglone od górnej strony siedziska). 3. 8 szt. o wymiarach 0,035m x 0,01 x 0,050   wymienionych elementów drewnianych impregnatem do drewna zabezpieczającym przed działaniem warunków zewnętrznych, sinizną, grzybami domowymi, grzybami pleśniowymi i owadami w kolorze ustalonym z Zamawiającym.  Listwy mocowane za pomocą wkrętów z powłoką antykorozyjną.  Przed rozpoczęciem malowania Wykonawca zobowiązany jest do okazania oryginalnego nie otwartego opakowania z impregnatem na którym będzie znajdowała się informacja o spełnieniu warunku odnośnie jego właściwości. | szt.  szt.  szt. | 3  2  8 | ……………….. zł  ……………….. zł  ……………….. zł |
| 3 | Przykręcenie wkrętami z powłoką antykorozyjną luźnych listew do konstrukcji ławek w ilości 15 sztuk. | szt. | 15 | ……………….. zł |
| 4 | Mechaniczne usunięcie istniejących powłok malarskich oraz ognisk korozji powierzchniowej o z elementów stalowych .  Odtłuszczenie oczyszczonych powierzchni i malowanie farbą do metalu nie wymagającą stosowania fary podkładowej odporną na zewnętrzne warunki atmosferyczne w kolorze czarnym (mat)  Przed rozpoczęciem malowania Wykonawca zobowiązany jest do okazania oryginalnego nie otwartego opakowania z farbą na którym będzie znajdowała się informacja o spełnieniu warunku odnośnie jej właściwości. | m2 | 8,3 | ……………….. zł |
|  | **Oferowana cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – suma cen z poz. 1-4** | | | ……………….. zł |

Słownie: ……………………………………………………………………….. zł brutto

....................................................................................

(podpis/y osoby/ób uprawnionej/nych (łącznie)

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)