OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oprawa rastrowa natynkowa 60cm x 60cm x 5-6cm z 4 wymiennymi świetlówkami LED (tuby) T8 60cm o mocy 7-9W każda, zasilane jednostronnie. Oprawa gotowa do podłączenia, nie wymagająca żadnych dodatkowych przeróbek, przeznaczona do montażu natynkowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAWY:

* Materiał: metal w kolorze białym
* Moc: zapewniająca obsługę 4 świetlówek zasilanych jednostronnie o mocy 7-9W każda
* Wymiary [cm]: 60 x 60 x 5-6
* Współpracuje ze ściemniaczem : Nie
* Czujnik ruchu: Nie
* Sposób montażu: natynkowy
* Zasilanie : 230V

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚWIETLÓWEK W OPRAWIE (LED T8 60cm):

* Klosz: mleczny
* Moc (dla jednej świetlówki): 7-9W (jednakowa dla każdej świetlówki)
* Barwa światła: biała neutralna (dzienna) 4000-4500K
* Strumień świetlny (dla jednej świetlówki): 750-1050lm
* Współpracuje ze ściemniaczem : Nie
* Czujnik ruchu: Nie
* Zasilanie : jednostronne, o napięciu dopasowanym do oprawy zasilanej 230V
* świetlówki w oprawie muszą być tego samego producenta i o jednakowych parametrach