**Zapytanie ofertowe**

Zapraszamy do złożenia oferty na przedmiot zamówienia zawarty
w załączonej specyfikacji. Oferty proszę składać w układzie określonym w załączniku, podpisane i podbite pieczątką.

Nazwa przedmiotu zamówienia:

**Naprawa sprężarki typu PION**

Sprężarka wymaga:

- przezwojenie silnika w sprężarce – typ silnika 112 MB/2   7,5 KW   400V 12,7A 2870 obr./min, nr 104060786 Hz-50 łączony w trójkąt,

- wymiana łożysk w silniku,

- wymiana wyłącznika ciśnieniowego CONDOR MDR3-EA Ui 690V IP54 400V.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość planowana** | **j.m.** | **Cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **Stawka VAT%** | **Wartość brutto [zł]**  |
| 1 | Naprawa sprężarki typu PION | 1 | szt. |  |  |  |  |

Zakładane warunki realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: **do 21 dni od złożenia zamówienia**

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: **Rejonowe Warsztaty Techniczne Jastrzębie 46-100 Jastrzębie, woj. opolskie**

Forma i termin płatności: **do 30 dni od realizacji usługi**

Gwarancja: **12 miesięcy**

Uwagi: ……………………..……......…………………..…………………….…………

*Miejscem podpisania umowy jest siedziba 4. Regionalnej Bazy Logistycznej w miejscowości Wrocław, a datą zawarcia umowy jest data złożenia podpisu przez Komendanta.*