**Załącznik nr 1**

**Zamówienie nr INW-P-Z/0005/2020, pod nazwą:**

**„Odtworzenie nawierzchni utwardzonych**

**(z wyłączeniem nawierzchni asfaltowych) po robotach ziemnych”.**

**Formularz ofertowy**

1. **Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

1. **Wykonawca:**

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa, adres)

1. **Osoba uprawniona do kontaktów:**

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………….………….

Adres……………………………………………………………………………………………………..

Nr telefonu/nr faksu……………………………………………………………………………..………

Adres e-mail……………………………………………………………………………………………..

1. **Ja niżej podpisany oświadczam, że:**
   1. Zapoznałem się z treścią opisu przedmiotu zamówienia dla niniejszego zamówienia.
   2. Gwarantuję wykonanie całości przedmiotowego zamówienia z uwzględnieniem treści opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkich do niej zmian i wyjaśnień.
   3. Zobowiązuję się do udzielenia 2 letniej gwarancji na wykonane roboty.
   4. Cena oferty za realizację zamówienia wynosi:
   5. odtworzenie nawierzchni - ułożenie warstwy ścieralnej (pochodzącej z rozbiórki) z:
      1. kostki brukowej betonowej, trylinki, płytek chodnikowych itp.- ……………... złotych za 1 m2 (słownie: ………………………………………/100) plus należny podatek VAT,
      2. kostki kamiennej (np. granit), - ……………... złotych za 1 m2

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* 1. wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe:
     1. grubości 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni dróg- ……………... złotych za 1 m2 warstwy (słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,
     2. grubości 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni wjazdów do posesji oraz miejsc postojowych - ……………... złotych za 1 m2 warstwy (słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,
     3. grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem dla odtwarzanej nawierzchni chodnika - ………..……………... złotych za 1 m2 warstwy (słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,
  2. odtworzenie – ułożenie (pochodzących z rozbiórki):
     1. krawężników drogowych, usytuowanych na ławie betonowej oddzielających np. jezdnię od chodnika lub pasa zieleni - ……………... złotych za 1 metr bieżący

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* + 1. obrzeży chodnikowych, usytuowanych na ławie betonowej oddzielające nawierzchnię np. wjazdów lub chodników od pasów zieleni. - ……………... złotych za 1 metr bieżący (słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,
  1. dostarczenie nowego - brakującego materiału (w przypadku gdy materiał pochodzący z rozbiórki nie nadaje się do wbudowania):
     1. kostki betonowej oraz podobnych, - ……………... złotych za 1 m2

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* + 1. trylinki, - ……………... złotych za 1 m2

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* + 1. płytek chodnikowych, - ……………... złotych za 1 m2

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* + 1. kostki kamiennej (np. granit), - ……………... złotych za 1 m2

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* + 1. krawężników drogowych - ……………... złotych za 1 metr bieżący

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

* + 1. obrzeży chodnikowych - ……………... złotych za 1 metr bieżący

(słownie: …………………………………………/100) plus należny podatek VAT,

1. Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony, jako załącznik nr 3 do opisu

przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do jej podpisania w przypadku wyboru mojej

oferty.

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

Załączniki do oferty:

Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale V Opisu Przedmiotu Zamówienia

**Podpis Wykonawcy**

………………………………………………………………..

*(pieczątka z własnoręcznym podpisem)*