**Opis przedmiotu zamówienia**

**Latarki do broni Streamlight TLR-1 HL** lub równoważna\* zgodna z opisem:

* Latarki oryginalne, fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 r.
* Konstrukcja latarki gwarantuje bezpośredni montaż na broni krótkiej z szynami typu Glock i wszystkimi szynami spełniającymi standard Picatinny (MIL-STD 1913).
* Światło białe
* Moc 1000 lumenów
* Kolor: czarny
* Tryb pracy: światło ciągłe, stroboskop
* Zakres pracy: od -40oC do +60oC
* Stopień ochrony IPX7 (wodoodporność do 1m przez 30 minut)
* Zasilanie: bateryjne 2x3V CR 123 litowe
* Przystosowana do obsługi przez użytkowników, prawo- i leworęcznych
* Zawartość zestawu: latarka TLR-1 HL z elementami montażowymi, baterie litowe, instrukcja w języku polskim, całość w pudełku.
* Gwarancja min 24 miesiące
* Kod producenta: L-69260
* ilość szacunkowa: 100-110 kpl.
* Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta/Wykonawcy do zaprezentowania oferowanego produktu.

\* obsługa latarki identyczna jak w TLR-1 HL, po zamontowaniu na broni typu Glock 17 wymiar i kształt pasuje do posiadanych kabur przystosowanych do przenoszenia broni z latarką TLR-1 HL.