# **11.1 i 2: Pojemnik (dozownik) do mydła i płynów dezynfekcyjnych (Z1B, Z2B, Z1A, Z2A)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Biały. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Łokciowy. | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Przeznaczony do umieszczania w nim preparatów do dezynfekcji, mycia oraz pielęgnacji w butelkach 500 ml. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Wykonany z tworzywa ABS odpornego na zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym podobne uszkodzenia wynikające w użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania i zamykania dozownika). | TAK | Warunek konieczny |
| 5 | Łatwy do utrzymania w higienicznej czystości. | TAK | Warunek konieczny |
| 6 | Posiadający pompkę z możliwością regulacji dozowanej ilości preparatu w przedziale od 0,5 do 1,5 ml. | TAK | Warunek konieczny |

# **11. 3: Pojemnik (dozownik) na ręczniki papierowe (Z60A)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Biały. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Wykonany z tworzywa ABS odpornego na zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym podobne uszkodzenia wynikające w użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania i zamykania dozownika). | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Zamek i kluczyk metalowe, które w maksymalnym stopniu minimalizują dostęp do zawartości osobom postronnym poprzez ograniczenie możliwości otwarcia zamka innym przedmiotem. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Z możliwością włożenia dwóch bind ręczników papierowych, tj. 2x200 sztuk = 400 sztuk w taki sposób aby można było wyciągnąć listek po listku (nie może być za ciasno). | TAK | Warunek konieczny |
| 5 | Wymiary minimalne dozownika (wys.xszer.xgł.) 290x330x130 mm | TAK | Warunek konieczny |
| 6 | Zamek do ustawienia w dwóch pozycjach: zamknięty O (umożliwiający otwarcie dozownika za pomocą naciśnięcia zamka) i I (pozwalający na otwarcie dozownika tylko za pomocą kluczyka) lub z opcją otwórz/zamknij. | TAK | Warunek konieczny |
| 7 | Z przodu dozownika okno o wielkości minimalnej 4,5x5cm półprzeźroczyste lub dolna część cała półprzeźroczysta umożliwiające kontrolę ilości wkładu, umieszczone w dolnej części dozownika. | TAK | Warunek konieczny |
| 8 | Otwieranie dozownika z boku, umożliwiające zamontowanie go bezpośrednio pod szafkami wiszącymi z jednoczesnym zabezpieczeniem dostępu do zamka i dalszą jego prawidłową eksploatację. | TAK | Parametr wymagany |
| 9 | Dolna część dozownika (minimum 1/3 wysokości) półprzeźroczysta umożliwiająca personelowi kontrolę ilości papieru z odległości i bez konieczności podchodzenia bezpośrednio do dozownika. | TAK | Warunek konieczny |

# **11.4: Pojemnik (dozownik) na papier toaletowy (Z5A)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Biały. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Wykonany z tworzywa ABS odpornego na zarysowania, pęknięcia, uderzenia i tym podobne uszkodzenia wynikające w użytkowania (np. z wielokrotnego otwierania i zamykania dozownika). | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Zamek i kluczyk metalowe, które w maksymalnym stopniu minimalizują dostęp do zawartości osobom postronnym poprzez ograniczenie możliwości otwarcia zamka innym przedmiotem. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Dozownik wyposażony w hamulec, zapewniający optymalne dozowanie papieru, zapobiegający nadmiernemu rozwijaniu się rolki. | TAK | Warunek konieczny |
| 5 | Ząbki wykonanie z włókna szklanego lub wysokiej jakości tworzywa ABS ułatwiające odrywanie papieru. | TAK | Warunek konieczny |
| 6 | Wymiary minimalne dozownika (wys.xszer.xgł.) 270x340x130cm lub inne ale takie które pozwolą bez problemu załadować i użytkować rolkę papieru typu Jumbo opisaną w punkcie nr 1 (papier nie może być włożony zbyt ciasno, nie może się zacinać przy rozwijaniu itd.) | TAK | Warunek konieczny (podać) |
| 7 | Zamek do ustawienia w dwóch pozycjach: zamknięty O (umożliwiający otwarcie dozownika za pomocą naciśnięcia zamka) i I (pozwalający na otwarcie dozownika tylko za pomocą kluczyka) lub z opcją otwórz/zamknij. | TAK | Warunek konieczny |
| 8 | Opcja zapasowej rolki - dozownik mieszczący oprócz nowej rolki, rolkę bieżącą dzięki czemu papier jest zużywany w całości. | TAK | Warunek konieczny |
| 9 | Z przodu dozownika okno o wielkości minimalnej 4,5x5cm półprzeźroczyste lub dolna część cała półprzeźroczysta umożliwiające kontrolę ilości wkładu. | TAK | Warunek konieczny |
| 10 | Dolna część dozownika (minimum 1/3 wysokości) półprzeźroczysta umożliwiająca personelowi kontrolę ilości papieru z odległości i bez konieczności podchodzenia bezpośrednio do dozownika. | TAK | Warunek konieczny |

# **11.5: Uchwyt na szczotkę WC (Z6a)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Naścienny uchwyt na szczotkę WC. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Wykonany ze stali nierdzewnej. | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Ukryte mocowanie. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Rodzaj montażu: ścienny, przykręcany. | TAK | Warunek konieczny |
| 5 | W komplecie ze szczotką | TAK | Warunek konieczny |
| 6 | Łatwy do utrzymania w czystości. | TAK | Warunek konieczny |

# **11.6: Lustro (Z8a)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Dostępne prostokątne o wymiarach 60-70x80cm oraz okrągłe o średnicy około 60cm. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Materiał: posrebrzane szkło bezpieczne. | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Szlifowane po obwodzie. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Rodzaj montażu: ścienny, naklejane – licowane z płytkami. | TAK | Warunek konieczny |
| 5 | Okrągłe do łazienek, wc, brudowników itp. Prostokątne do gabinetów. | TAK | Warunek konieczny |
| 6 | Łatwe do utrzymania w czystości. | TAK | Warunek konieczny |

# **11.7: Lustro uchylne NPS (Z9c)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Lustro uchylne przeznaczone do łazienek dla niepełnosprawnych. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Wymiary 60x50cm +/- 10cm. | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Lustro posiadające uchwyt ułatwiający regulację kąta nachylenia. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Materiał ramy: stal nierdzewna, matowa lub min dwa boki oprawione w chromowane rurki. | TAK | Warunek konieczny |

# **11.8-9: Zegar ścienny oraz zegar naścienny sterylny (T3z i T30a)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Funkcja/parametr | TAK/NIE | Parametr wymagany |
| 1 | Zegar elektroniczny do montażu na ścianie. | TAK | Warunek konieczny |
| 2 | Funkcje zegara: Alarm , Data , Dzień tygodnia , Temperatura wewnątrz , Radiowy (DCF77). | TAK | Warunek konieczny |
| 3 | Szczelna metalowa obudowa. | TAK | Warunek konieczny |
| 4 | Zdatny do powierzchniowej dezynfekcji | TAK | Warunek konieczny |
| 5 | Średnica min. 30 cm. | TAK | Warunek konieczny |
| 6 | Czytelne analogowe wskaźniki. | TAK | Warunek konieczny |
| 7 | Synchronizowany radiowo lub przez internet. | TAK | Warunek konieczny |
| 8 | Zasilanie za pomocą baterii wymienianych poza pomieszczeniem czystym | TAK | Warunek konieczny |
| 9 | Zegar sterylny dopuszczony do stosowania w salach operacyjnych. | TAK | Warunek konieczny |