**Załącznik nr 1C do SWZ**

**(pieczęć Wykonawcy)**

**FORMULARZ OFERTY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z zm.) – dalej p.z.p. na roboty budowlane pn.

**„Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu”**

***Znak postępowania: ZP.271.16.2021***

***ZAMAWIAJĄCY:***

**Gmina Kosakowo**

**81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69**

* 1. Pełna nazwa Wykonawcy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | **Pełna nazwa Wykonawcy**,  (w przypadku oferty wspólnej – należy wymienić nazwę każdego z Wykonawców) dokładny adres, telefon, faks. W przypadku osób fizycznych *(dotyczy to również wspólników spółki cywilnej) należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania* |  |
| 1.2. | **Regon, NIP**  *(w przypadku oferty wspólnej należy podać regon każdego z Wykonawców)* |  |
| 1.3 | **Wykonawca jest** (zgodnie z art. 104-106 ustawy Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2018 r., poz. 646) | * mikroprzedsiębiorcą\* * małym przedsiębiorcą\* * średnim przedsiębiorcą\* |

***\* - należy zaznaczyć właściwą informację***

1. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu/ nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BUDOWA ULICY JACHTOWEJ W REWIE GM. KOSAKOWO** | | | | | |
| **BRANŻA DROGOWA** | | | | | |
| **Lp.** | **Numer** **Specyfikacji** **Technicznej** | **Wyszczególnienie** **elementów** **rozliczeniowych** | **Jednostka** | |  |
| **Nazwa** | **Ilość** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
| 0, | D-00.00.00. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 0.1. |  | Inwentaryzacja powykonawcza | kpl. | 1,0 |  |
| 1, | D-01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH |  |  |  |
| 1.1. |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,21 |  |
| 2, | D-01.02.01. | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW |  |  |  |
| 2,1 |  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm | szt. | 1,0 |  |
| 2,2 |  | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji | mp | 0,30 |  |
| 2,3 |  | Wywożenie karpiny na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji | mp | 0,30 |  |
| 2,4 |  | Wywożenie gałęzi na odległość do 2km wraz z kosztami utylizacji | mp | 0,80 |  |
| 3, | D-01.02.02. | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I DARNINY |  |  |  |
| 3,1 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samo- chodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wraz z kosztami utylizacji | m3 | 768,00 |  |
| 4, | D-01.02.04 | ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG |  |  |  |
| 4,1 |  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m2 | 11,00 |  |
| 4,2 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o grubości 8 cm | m2 | 6 ,00 |  |
| 4,3 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm | m2 | 6 ,00 |  |
| 4,4 |  | Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo- piaskowej | m | 14,000 |  |
| 4,5 |  | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 | 1 ,000 |  |
| 4,6 |  | Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody wyładowcze | m3 | 19 ,050 |  |
| 4,7 |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz z uwzględnieniem kosztów utylizacji | m3 | 19 ,050 |  |
| 4,8 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm - dotyczy rozbiórki nawierzchni z gruzu | m3 | 53 ,000 |  |
| 4,9 |  | Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - wraz z uwzględnieniem przekazania do Właściciela | m | 45 ,000 |  |
| 4,10 |  | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - dotyczy podwaliny wraz z uwzględnieniem przekazania do Właściciela | m | 4 ,000 |  |
| 4,11 |  | Rozbiórka betonowej kostki grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - dotyczy chodnika i wjazdów | m2 | 104,000 |  |
| 5, | D-01.03.04. | UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH |  |  |  |
| 5,1 |  | Układanie rur ochronnych z PCW dwudzielnych o średnicy do 110 mm w wykopie - zabezpieczenie sieci | m | 36 ,000 |  |
| 6, | D-02.03.01. | WYKONYWANIE NASYPÓW |  |  |  |
| 6,1 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II[UWAGA: Użyć nowego materiału niewysadzinowego] | m3 | 5 ,000 |  |
| 6,2 |  | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-III | m3 | 5 ,000 |  |
| 7, | D-04.01.01. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA |  |  |  |
| 7,1 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 1404,00 |  |
| 8, | D-04.03.01. | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |  |
| 8,1 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - podbudowa KŁSM | m2 | 1364 ,00 |  |
| 8,2 |  | Skropienie warstwy podbudowy z kruszywa | m2 | 1364,00 |  |
| 8,3 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 1364,00 |  |
| 8,4 |  | Skropienie warstwy wiążącej | m2 | 1364, 00 |  |
| 8,5 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki nawierzchni asfaltowej) | m2 | 6 ,000 |  |
| 8,6 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 (w miejscu rozbiórki nawierzchni asfaltowej) UWAGA: Uwzględnić ułożenie taśmy na połączeniu starej i nowej warstwy ścieralnej | m2 | 6 ,000 |  |
| 9, | D-04.04.02. | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE |  |  |  |
| 9,1 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 1364, 00 |  |
| 9,2 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 40 ,000 |  |
| 9,3 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 | 6 ,000 |  |
| 10, | D-04.05.01. | PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM |  |  |  |
| 10,1 |  | Podbudowa betonowa bez dylatacji - warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 1370, 00 |  |
| 11, | D-05.03.05. | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |  |
| 11,1 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W - grubość po zagęszczeniu 4cm | t | 1364 ,00 |  |
| 11,2 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16S - grubość po zagęszczeniu 4cm | t | 1364, 00 |  |
| 11,3 |  | Ręczne ułożenie warstwy wiżącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W gr. 4cm | t | 1,000 |  |
| 11,4 |  | Ręczne ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S gr. 4cm wzdłuż ułożonego krawężnika | t | 1,000 |  |
| 12, | D-05.03.23a | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ |  |  |  |
| 12,1 |  | Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu CEGŁA na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kosta z rozbiórki. | m2 | 104 ,000 |  |
| 13, | D-07.01.01 | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 13,1 |  | Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą akrylową nawierzchniową | m2 | 6 ,000 |  |
| 14, | D-07.02.01 | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |
| 14,1 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 11 ,000 |  |
| 14,2 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2: | | |  |
| A-7 | szt. | 3 ,000 |  |
| D-1 | szt. | 6 ,000 |  |
| D-46 | szt. | 1 ,000 |  |
| D-47 | szt. | 1 ,000 |  |
| 15, | D-08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE |  |  |  |
| 15,1 |  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II | mb | 544 ,000 |  |
| 15,2 |  | Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 | m3 | 31 ,928 |  |
| 15,3 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 71 ,000 |  |
| 15,4 |  | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 402 ,000 |  |
| 16, | D-09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  |
| 16,1 |  | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm | m2 | 1368, 00 |  |
| 17, | D-10.00.01. | REGULACJA STUDZENKI KANALIZACYJNEJ |  |  |  |
| 17,1 |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5 ,000 |  |
| **BRANŻA ELEKTRYCZNA** | | | | | |
|  | ST-E13/17 | DODATKI |  |  |  |
| 18,1 |  | Obsługa geodezyjna | kpl | 1,00 |  |
| 18,2 |  | Opłaty administracyjne | kpl | 1,00 |  |
| 18,3 |  | Oplata za zajęcie pasa drogowego | kpl | 1,00 |  |
|  | ST-E13/17 | BUDOWA LINII KABLOWEJ I URZĄSZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO |  |  |  |
| 18,4 |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2-m2 i glebokości do  1,0•m, doły do głębokości do 1,0-m, grunt kategorii III | Szt. | 7,00 |  |
| 18,5 |  | Kopanie rowów dla kabli, recznie, grunt kategorii III (72x0,4x0,8) | m.3 | 153,09 |  |
| 18,6 |  | Stupki ograniczajace z lina, budowa | Szt. | 20,00 |  |
| 18,7 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokości do 04,m | m | 243,00 |  |
| 18,8 |  | Ułożenie rur osłonowych DVK 110 Arot | m | 62,00 |  |
| 18,9 |  | Układanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel YAKXS 4x25,przykrycie folią | m | 196,00 |  |
| 18,10 |  | Układanie kabli w kanałach odkrywanych bez mocowania, kabel  YAKXS 4x25 | m | 32,00 |  |
| 18,11 |  | Układanie kabli w rurach, kabel  YAKXS 4x25 | m | 62,00 |  |
| 18,12 |  | Ukladanie bednarki, w kanalach lob tunelach luzem, przekrój  bednarki do 120-mm2 | m | 290,00 |  |
| 18,13 |  | Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii III | m3 | 153,09 |  |
| 18,14 |  | Fundamenty prefabrykowane betonowe pod slupy, grunt kategroii III  , objętość betonu w wykopie do 0,25-m3 | szt. | 7,00 |  |
| 18,15 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup8m/1m/0st | szt. | 7,00 |  |
| 18,16 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie - drogowe | szt. | 7,00 |  |
| 18,17 |  | Złącze bezpiecznikowe IZK-4-01 | szt. | 9,00 |  |
| 18.18 |  | Złącze fazowe IZK-4-02 | szt. | 20,00 |  |
| 18,19 |  | Złącze zerowe IZK-4-03 | szt. | 10,00 |  |
| 18,20 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki , wysokość latarń do 10-m | kpl | 5,00 |  |
| 18,21 |  | Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obw6c13-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1,00 |  |
| 18,22 |  | Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obw6c13-fazowy, pomiar każdy następny | pomiar | 7,00 |  |
| 18,23 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt. | 1,00 |  |
| Łączna wartość | | | | |  |
| Podatek VAT (23%) | | | | |  |
| **Wartość końcowa** | | | | |  |

3.Niniejszym oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, określonego w SWZ, na wykonanie robót budowlanych na **„Przebudowa dróg w gminie Kosakowo- dwie części ul. Gożdzikowej w Kosakowie, ul. Jachowa w Rewie oraz ul. Piaskowa w Dębogórzu Wybudowaniu”**

**na następujących warunkach** *(wypełnić wykropkowane miejsca)****:***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Łączna cena obejmująca przedmiot zamówienia:** | | * **brutto: ………………………… (słownie: ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ) zł** * netto ……………………… (słownie: ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………) zł * podatek VAT ………………………… (słownie: …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………) zł |
| **2** | **Gwarancja** | | **Udzielam gwarancji na …………………miesięcy\***  \* *Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja. Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:*  *- za udzielenie gwarancji* *od 36 do 47 miesięcy - 0 punktów*  *- za udzielenie gwarancji* *od 48 do 59 miesięcy - 10 punktów*  *- za udzielenie gwarancji 60 miesięcy i więcej - 40 punktów..* |
| **3** | 3.1 | Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom | ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………\*  *\* - jeżeli dotyczy* |
| 3.2 | Firmy ww. podwykonawców: | ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..\*  *\* - jeżeli dotyczy* |

1. Oświadczamy , ze cena ofertowa została skalkulowana na podstawie poniższych cen ofertowych, które stanowić będą załącznik nr 7 do umowy ( umowa- załącznik nr 6 do SWZ) i będą podstawą rozliczenia robót Wykonawcy:

Wskaźniki cenotwórcze do umowy :

Cena jednostkowa obliczona metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie wskaźników cenotwórczych nie wyższych aniżeli przedstawione w złożonej ofercie:

– robocizna R …....…... zł /rg

– narzut kosztów pośrednich Kp ……….... %

– zysk Z od R, S, Kp ……..….. %,

1. Oświadczam/Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą **przez okres 30 dni**, liczony od dnia składania ofert wskazanego w SWZ.
2. **Wadium** w wysokości ………………… zł zostało wniesione w formie: .............................. (dowód załączony do Oferty, słownie …………… złotych). Wadium należy zwrócić na konto: ...................................................... *(jeżeli dotyczy)*. Osoba upoważniona do odbioru wadium wniesionego w formie niepieniężnej ………………………………..…… *(jeżeli dotyczy)*.
3. Oświadczam/Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.
4. Oświadczam/Oświadczamy, że Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2019 z zm.), żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\* / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione:\*

*\* - Niepotrzebne skreślić*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
| od | do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

***Uwaga!***

*Zamawiający nie ujawni informacji zawartych w ww. dokumentach* ***jeżeli Wykonawca załączy uzasadnienie,*** *w którym wykaże, że informacje te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. dokumenty muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ-TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).*

1. Oświadczam/ oświadczamy, że: *(wstawić X we właściwe pole)*

* wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
* wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł netto\*\*

*\*\* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:*

* *wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,*
* *mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,*
* *importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.*

Oświadczam/Oświadczamy, że nie wypełnienie oferty w ww. zakresie oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

1. **Wraz z ofertą przedkładamy:**
2. **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
6. Niniejsza oferta wraz z załącznikami zawiera ………… stron kolejno ponumerowanych i parafowanych przez Wykonawcę.
7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

.............................................. ............................................................... *miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej/-ych*

*do* *reprezentowania Wykonawcy*