Wągrowiec, dnia 08.09.2021 r.

**Gmina Wągrowiec**

**ul. Cysterska 22**

**62-100 Wągrowiec**

IGP.271.1.9.2021.FZ

**Wyjaśnienie Nr 1**

 **do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne określone na podstawie art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 t. j. ze zm.) zwanej dalej "ustawą Pzp" prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na postawie art. 275 pkt. 1 w/w ustawy.**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

**,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kiedrowie,**

**Siedleczku i Toniszewie”**

Zgodnie z Art. 284 ust. 1 i 2 Ustawy *Prawo zamówień publicznych* Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem, wpłynęły pytania dotyczące w/w zamówienia:

**PYTANIE NR 1**

 Firma zwraca się o udostępnienie przedmiarów w pliku ath.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zgodnie z prośbą, udostępniamy na stronie internetowej „kosztorysy ślepe”, zawierające przedmiary robót, w wersji elektronicznej, w formacie .ath. Zaznaczamy, że stanowią one jedynie materiał pomocniczy do sporządzenia oferty i nie są obligatoryjne do stosowania. Zgodnie z zapisami punktu XXIV.3 SWZ, podane w przedmiarze robót podstawy nakładów nie są obowiązujące - Wykonawca może dokonać wyceny wg własnej kalkulacji.

Wiodącym i jedynym wiążącym dokumentem pozostają dla Zamawiającego przedmiary robót zamieszczone w formacie pdf.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w treści udostępnionych „kosztorysów ślepych” w tym, za zmiany wynikające w wczytywania kosztorysu z formatu .ath do programów kosztorysowych.

**PYTANIE NR 2**

Czy można do wyceny przyjąć podmurówkę o wysokości 25 cm. Podmurówka wysokości 30 cm jest trudno osiągalna, a ta o wysokości 25 cm spełnia te same zadania co podmurówka 30 cm.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podmurówki o wysokości 25 cm.

Zamawiający zmienia opis poz. 15 przedmiarów robót na: *wykonanie podmurówki z elementów prefabrykowanych o wys. 25 cm wraz z łącznikami – na podsypce cementowo-piaskowej.*

**PYTANIE NR 3**

Proszę o potwierdzenie, że mieszkańcy wywożą nadmiar materiału z czyszczenia stawu.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3**

Zamawiający potwierdza, że wywóz materiału z oczyszczenia stawu został przewidziany do wykonania przez mieszkańców.

**PYTANIE NR 4**

Czy Zamawiający opisując podkłady drewniane miał na myśli podkłady o wymiarach 10x20cm i czy mają one być impregnowane.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 4**

Zamawiający dopuszcza podkłady drewniane impregnowane o wymiarach min. 10x20 cm.

**PYTANIE NR 5**

Brak w przedmiarach nawierzchni z kamienia 2-5 cm jako ściółka na rabatach.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 5**

Wykonanie nawierzchni z kamienia 2-5 cm jako ściółka na rabatach nie jest przedmiotem zamówienia, dlatego też nie jest objęta przedmiarem robót.

**PYTANIE NR 6**

Proszę podać wysokość i szerokość witacza oraz z jakiego materiału ma być wykonany.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 6**

Do wyceny należy przyjąć witacz kotwiony w gruncie za pomocą kotew stalowych ,wykonany z bali o średnicy min. 30 cm o następujących minimalnych wymiarach: szerokość 3,0 m i wysokość 3,0 m. Wszystkie elementy drewniane muszą być zaimpregnowane środkiem grzybobójczym i pomalowane środkiem ochronnym do drewna.

**PYTANIE NR 7**

Czy można do wyceny przyjąć podmurówkę o wysokości 25 cm. Podmurówka wysokości 30 cm jest trudno osiągalna, a ta o wysokości 25 cm spełnia te same zadania co podmurówka 30 cm.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 7**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie podmurówki o wysokości 25 cm.

Zamawiający zmienia opis w poz. 29 przedmiarów robót na: *rowki pod podmurówkę o wymiarach: 15x25 cm-grunt kat. I-II.*

Zamawiający zmienia opis w poz. 30 przedmiarów robót na: *wykonanie podmurówki z elementów prefabrykowanych o wys. 25 cm wraz z łącznikami – na podsypce cementowo-piaskowej.*

**PYTANIE NR 8**

W opisie ogrodzenia z siatki podano siatka powlekana oczko min 50x50 drut min 4 mm. W rozmowie z producentami siatki ustalono że nie produkują siatki o takich oczkach i tej grubości drutu. Czy Zamawiający dopuszcza ogrodzenie z siatki drut fi 3,6 lub rozwiązanie z panela drut fi 4.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 8**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki powlekanej z drutu min 3,5 mm.

Zamawiający nie dopuszcza zamiany ogrodzenia z siatki powlekanej na ogrodzenie panelowe.

**PYTANIE NR 9**

Proszę o wyjaśnienie wymiarów zestawu zabawowego. Podano 10x4,5 m a w projekcie strefa bezpieczeństwa to 10x10 m. Czy Zamawiający dopuszcza zestaw zgodny z opisem o wymiarach 4,15 x 3,40 m.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 9**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu zabawowego o wymiarach 5,0 x 4,0m z tolerancją wymiarów +-20%.

**PYTANIE NR 10**

Czy zamiast bujaka Stonoga może być bujak np. koń o wymiarach z opisu.

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 10**

Zamawiający podał urządzenie stonoga jako przykładowy wzór bujaka sprężynowego.

Wykonawca może przyjąć inny wzór urządzenia zgodny z wymiarami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

**Wójt Gminy Wągrowiec**

***Przemysław Majchrzak***