**Załącznik Nr 1 część „1”- do SWZ**

Znak sprawy:01/2021/ZP

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA MINIMALNE DLA:**

**„Kolorowy mikrobus dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Knurowie- 1 szt.**

**Dostawa mikrobusu 9 osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.**

**W ramach obszaru D programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III.”-Część 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe** | **Minimalne wymagania** |
| 1.
 |  |  |
| 1. | RODZAJ POJAZDU | SAMOCHÓD OSOBOWY - 9 OSÓB |
| 2. | ROK PRODUKCJI | 2021 |
| 3. | FABRYCZNIE NOWY | WYMAGANE |
| 4. | PRZYSTOSOWANY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, HOMOLOGACJA DO PRZEWOZU 1 OSOBY NA WÓZKU INWALIDZKIM  | WYMAGANE |
| 5. | ILOŚĆ MIEJSC DLA PASAŻERÓW | 8 MIEJSC PASAŻERSKICH + 1 MIEJSCE DLA KIEROWCY |
| 6. | ILOŚĆ MIEJSC DLA OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH | 1 |
| 7. | LAKIER METALIZOWANY | WYMAGANE |
| 8. | KOLOR NADWOZIA | DO UZGODNIENIA |
| 9. | POJEMNOŚĆ | MIN. 1900 cm3 MAX. 3000 cm3 |
|  10. | MOC-SILNIKA | MIN. 100 KM |
|  11. | RODZAJ PALIWA | OLEJ NAPĘDOWY |
|  12. | ZBIORNIK PALIWA | MINIMUM 70 LITRÓW |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe** | **Minimalne wymagania** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13. | WYSOKOŚĆ PRZESTRZENI W MIEJSCE MOCOWANIA WÓZKA INWALIDZKIEGO | MINIMUM 170 CM |
| 14. | ZUŻYCIE ENERGII, EMISJA DWUTLENKU WĘGLA I EMISJE ZANIECZYSZCZEŃ | ZGODNY Z NORMĄ EURO 6 |
| 15. | SKRZYNIA BIEGÓW | MANUALNA, MIN. 6 BIEGOWA + 1 BIEG DO TYŁU( WSTECZNY) |
| 16. | UKŁAD HAMULCOWY HYDRAULICZNY DWUOBWODOWY | WYMAGANE |
| 17. | HAMULCE TARCZOWE NA PRZEDNIEJ I TYLNEJ OSI | WYMAGANE |
| 18. | HAMULEC POSTOJOWY | WYMAGANE |
| 19. | UKŁAD HAMULCOWY Z SYSTEMEM ABS, UKŁAD STABILIZUJĄCY TOR JAZDY | WYMAGANE |
| 20. | FUNKCJA OSTRZEGANIA O HAMOWANIU AWARYJNYM | WYMAGANE |
| 21. | UKŁAD UŁATWIAJACY RUSZANIE Z MIEJSCA NA WZNIESIENIACH  | WYMAGANE |
| 22. | WSPOMAGANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO | WYMAGANE |
| 23. | KIEROWNICA REGULOWANA W DWÓCH PŁASZCZYZNACH | WYMAGANE |
| 24. | KOŁO KIEROWNICY WYKOŃCZONE SKÓRĄ | WYMAGANE |
| 25. | BLOKADA KOŁA KIEROWNICY | WYMAGANE |
| 26. | DRZWI TYLNE DWUSKRZYDŁOWE  | WYMAGANE |
| 27. | SZYBA CZOŁOWA ATERMICZNA | WYMAGANE |
| 28. | SZYBY OTWIERANE ELEKTRYCZNIE W DRZWIACH PRZEDNICH | WYMAGANE |
| 29. | SZYBY BOCZNE( PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA) PRZYCIEMNIANE | WYMAGANE |
| 30. | SZYBY W DRZWIACH TYLNYCH PRZYCIEMNIANE | WYMAGANE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe** | **Minimalne wymagania** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. | BOCZNE (PRAWE ) DRZWI DLA PASAŻERÓW OTWIERANE PRZESUWNE, PRZESZKLONE PRZYCIEMNIANE | WYMAGANE |
| 32. | WYCIERACZKI- PRZEDNIEJ SZYBY- AUTOMATYCZNE Z CZUJNIKIEM DESZCZU | WYMAGANE |
| 33. | FOTEL KIEROWCY Z REGULACJA WYSOKOŚCI, Z REGULACJA ODCINKA LĘDŹWIOWEGO , Z PODŁOKIETNIKIEM, REGULACJA WYSOKOŚCI ZAGŁÓWKA | WYMAGANE |
| 34. | FOTELE DLA PASAŻERÓW ZE ZINTEGROWANYMI ZAGŁÓWKAMI, Z PASEM BEZPIECZEŃSTWA 3 PUNKTOWYMI WE WSZYSTKICH FOTELACH | WYMAGANE |
| 35. | KOLOR FOTELI  | DO UZGODNIENIA |
| 36. | WSZYSTKIE PASY WYPOSAŻONE W URZĄDZENIE ZWIJAJĄCE | WYMAGANE |
| 37. | ATESTOWANE MOCOWANIE NA WÓZEK INWALIDZKI, Z PASAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA OSÓB NA WÓZKU (W RAMACH OPCJI SZYBKIEGO DEMONTAŻU FOTELA TYLNEGO III RZĄD) | WYMAGANE |
| 38. | NAJAZDY DO WPROWADZANIA WÓZKÓW INWALIDZKICH UMIEJSCOWIONA Z TYŁU POJAZDU, SKŁADANE RĘCZNIE | WYMAGANE |
| 39. | STOPIEŃ W DRZWIACH PRZESUWNYCH W PRZEDZIALE PASAŻERSKIM | WYMAGANE |
| 40. | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO | WYMAGANE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe** | **Minimalne wymagania** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 41. | WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA NA PODŁODZE, DYWANIKI GUMOWE W KABINIE KIEROWCY | WYMAGANE |
| 42. | TYLNA NAGRZEWNICA WODNA | WYMAGANE |
| 43. | PRZEDNI I TYLNY ZDERZAK W KOLORZE NADWOZIA | WYMAGANE |
| 44. | KOŁO ZAPASOWE PEŁNOWYMIAROWE  | WYMAGANE |
| 45. | MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO POD RAMĄ POJAZDU | WYMAGANE |
| 46. | SYSTEM AUTO START-STOP | WYMAGANE |
| 47. | CZUJNIKI PARKOWANIA PRZEDNIE I TYLNE  | WYMAGANE |
| 48. | NAGRZEWNICA ZASILANA PALIWEM | WYMAGANE |
| 49. | PRZEDNIA KLIMATYZACJA MINIMUM MANUALNA | WYMAGANE |
| 50. | TYLNA KLIMATYZACJA MINIMUM MANUALNA | WYMAGANE |
| 51. | AUTOALARM PLUS CENTRALNY ZAMEK STEROWANY PILOTEM | WYMAGANE |
| 52. | IMMOBILIZER | WYMAGANE |
| 53. | PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY | WYMAGANE |
| 54. | PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA OBOK KIEROWCY | WYMAGANE |
| 55. | LUSTERKA ZEWNĘTRZNE STEROWANE I OGRZEWANE ELEKTRYCZNIE | WYMAGANE |
| 56. | LUSTERKO WSTECZNE WEWNETRZNE | WYMAGANE |
| 57. | REFLEKTORY PRZEDNIE LED | WYMAGANE |
| 58. | ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ LED | WYMAGANE |
| 59. | PRZEDNIE I TYLNE ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE  | WYMAGANE |
| 60. | PRZEDNIE ŚWIATŁA -AUTOMATYCZNE | WYMAGANE |
| 61. | AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATŁA MIJANIA | WYMAGANE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe** | **Minimalne wymagania** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 62. | TRZECIE ŚWIATŁO STOPU( HAMOWANIA) | WYMAGANE |
| 63. | KOMPUTER POKŁADOWY | WYMAGANE |
| 64. | RADIO CYFROWE AM/FM Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM DOTYKOWYM MINIMUM 1 GNIAZDO USB, ODTWARZACZ MP3, SYSTEM NAWIGACJI SATELITARNEJ | WYMAGANE |
| 65. | KAMERA COFANIA | WYMAGANE |
| 66. | TEMPOMAT | WYMAGANE |
| 67. | WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ | WYMAGANE |
| 68. | TRÓJKĄT | WYMAGANE |
| 69. | PODNOŚNIK DOSTOSOWANY DO OFEROWANEGO MODELU POJAZDU, WRAZ Z KLUCZAMI DO DEMONTAŻU KÓŁ | WYMAGANE |
| 70. | HAK HOLOWNICZY  | WYMAGANE |
| 71. | GAŚNICA SAMOCHODOWA  | WYMAGANE |
| 72. | APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY Z WYPOSAŻENIEM | WYMAGANE |
| 73. | WYKONANIE NAPISÓW NA KAROSERII PO UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJĄCYM | WYMAGANE |
| 74. | GWARANCJA DOSTAWCY NA CZĘŚCI MECHANICZNE MINIMUM 2 LAT BEZ LIMITU KILOMETRÓW | WYMAGANE |
| 75. | GWARANCJA NA KAROSERIĘ MINIMUM 5 LAT | WYMAGANE |
| 76. | GWARANCJA NA PERFORACJĘ MINIMUM 3 LATA | WYMAGANE |
| 77. | INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI POJAZDU ORAZ URZĄDZEŃ W NIM ZAMONTOWANYCH W JĘZYKU POLSKIM | WYMAGANE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Warunki zamawiającego, wymagania ogólne, parametry techniczno-użytkowe** | **Minimalne wymagania** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 78. | DOKUMENTACJA UMOŻLIWIAJĄCA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ POJAZDU  | WYMAGANE |
| 79. | ZASTOSOWANE MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY, HOMOLOGACJE, ITP. ORAZ SPEŁNIAĆ WSZELKIE NORMY I PRZEPISY W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO PRZEWOZU OSÓB, W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | WYMAGANE |
| 80. | POJAZD MUSI BYĆ SPRAWNY TECHNICZNIE I WOLNY OD WAD KONSTRUKCYJNYCH | WYMAGANE |

 **Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawcą samochodu przekazać:**

1) kartę gwarancyjną;

2) kartę pojazdu;

3) fabryczną instrukcję obsługi pojazdu wraz z katalogiem części zamiennych w języku

polskim wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji samochodu

przez Zamawiającego;

4) książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych;

5) komplet kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta;

6) aktualne świadectwo homologacji na auto bazowe lub aktualne świadectwo homologacji pojazdu do

przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo zgodności EU.