| *Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB,*  |
| --- |
| **Przedmiar robót** |
| Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ulicy Racławickiej 12 - Roboty remontowe (malarskie)  |
| Nr | Podstawa, opis robót | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 1202/09 - Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 |   |   |  |  |  |  |
|   | Parter - sufity |   |   |  |  |  |  |
|   | poz.1 - korytarz do sanitariatów i geodezji |   |   |  |  |  |  |
|   | 6,0 \* 2,15 | m2 | 12,900 |  |  |  |  |
|   | poz. 2 - korytarz do biur geod. |   |   |  |  |  |  |
|   | 6,0 \* 2,15 | m2 | 12,900 |  |  |  |  |
|   | poz. 3 - holl |   |   |  |  |  |  |
|   | 4,30 \* 9,95 | m2 | 42,785 |  |  |  |  |
|   | poz. 4 - wejście główne |   |   |  |  |  |  |
|   | 2,80 \* 2,50 | m2 | 7,000 |  |  |  |  |
|   | poz. 5 - wejście od strony parkingu |   |   |  |  |  |  |
|   | 4,90 \* 2,0 | m2 | 9,800 |  |  |  |  |
|   | poz. 6 - dojście do kasy |   |   |  |  |  |  |
|   | 2,85 \* 1,25 | m2 | 3,563 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | I piętro - sufity |   |   |  |  |  |  |
|   | poz. 7    7,20 \* 5,0 + 16,3 \* 2,15 + 1,6 \* 3,15 \* 2 | m2 | 81,125 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | II piętro - sufity |   |   |  |  |  |  |
|   | poz. 8    18,0 \* 1,55 + 10,2 \* 3,45 + 1,55 \* 5,4 | m2 | 71,460 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | Parter - ściany |   |   |  |  |  |  |
|   | poz. 1 |   |   |  |  |  |  |
|   | (6,0 \* 2 + 2,15) \* 2,8 | m2 | 39,620 |  |  |  |  |
|   | poz. 2 |   |   |  |  |  |  |
|   | (6,0 \* 2 + 2,15) \* 2,8 | m2 | 39,620 |  |  |  |  |
|   | poz. 3 |   |   |  |  |  |  |
|   | 4,3 \* 2 \* 2,8 + (9,95 - 2,15) \* 2 \* 2,8 | m2 | 67,760 |  |  |  |  |
|   | poz. 4 |   |   |  |  |  |  |
|   | (2,8 + 2,5) \* 2 \* 2,8 | m2 | 29,680 |  |  |  |  |
|   | poz. 5 |   |   |  |  |  |  |
|   | 4,9 \* (2,8 + 3,35) / 2 + 4,9 \* (3,35 + 5,6) / 2 + 2,2 \* 3,35 + 2,2 \* 2,8 | m2 | 50,525 |  |  |  |  |
|   | poz. 6 |   |   |  |  |  |  |
|   | (2,85 + 1,25) \* 2 \* 2,8 | m2 | 22,960 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | I piętro |   |   |  |  |  |  |
|   | poz. 7 |   |   |  |  |  |  |
|   | 16,3 \* 2,85 \* 2 + ((1,6 + 3,15) \* 2 \* 2,85) \* 2 + 5,0 \* 2,85 \* 2 | m2 | 175,560 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | II piętro |   |   |  |  |  |  |
|   | poz. 8 |   |   |  |  |  |  |
|   | 18,0 \* 2,9 \* 2 + (5,4 + 1,55) \* 2 \* 2,9 + 3,45 \* 2,9 \* 2 | m2 | 164,720 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | szafy    - (1,25 \* 2,7 \* 2 + 2,0 \* 2,7) | m2 | -12,150 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 819,828 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 23 2612/06 - P.a. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach |   |   |  |  |  |  |
|   | 25,0 | m2 | 25,000 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 25 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 2009/04 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku |   |   |  |  |  |  |
|   | Parter |   |   |  |  |  |  |
|   | 12,9 + 12,9 + 42,785 + 7,0 + 9,8 + 3,563 | m2 | 88,948 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | I piętro |   |   |  |  |  |  |
|   | 81,125 | m2 | 81,125 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | II piętro |   |   |  |  |  |  |
|   | 71,46 | m2 | 71,460 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 241,533 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 2009/02 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku |   |   |  |  |  |  |
|   | Parter |   |   |  |  |  |  |
|   | 39,62 + 39,62 + 67,76 + 29,68 + 50,525 + 22,96 | m2 | 250,165 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | I piętro |   |   |  |  |  |  |
|   | 175,56 | m2 | 175,560 |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | II piętro |   |   |  |  |  |  |
|   | 164,72 - 12,15 | m2 | 152,570 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 578,295 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02.2 1134.1/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych |   |   |  |  |  |  |
|   | sufity    241,533 | m2 | 241,533 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 241,533 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02.2 1134.1/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych |   |   |  |  |  |  |
|   | ściany    578,295 | m2 | 578,295 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 578,295 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 1505/03 - Malowanie farbami lateksowymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne |   |   |  |  |  |  |
|   | sufity    241,533 | m2 | 241,533 |  |  |  |  |
|   | ściany    578,295 | m2 | 578,295 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 819,828 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 1209/10 - Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej: drzwiowej, ścianek i szafek dwukrotne o pow. ponad 1,0m2 |   |   |  |  |  |  |
|   | Korytarz II piętro - szafy |   |   |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |
|   | 12,15 \* 1,25 | m2 | 15,188 |  |  |  |  |
|   | razem | m2 | 15,188 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 1611/03 - Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 8m |   |   |  |  |  |  |
|   | 2 | kolumna | 2,000 |  |  |  |  |
|   | razem | kolumna | 2 |  |  |  |  |

| *Rodos 6.0.23.1 [6820] - Rekomendacja SKB,*  |
| --- |
| **Kosztorys** |
| Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Miechowie przy ulicy Racławickiej 12 - Roboty remontowe (malarskie)  |
| Nr | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |
| 1 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 | m2 | 819,828 |   |   |  |  |
| 2 | P.a. Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach | m2 | 25 |   |   |  |  |
| 3 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm stropów na tynku | m2 | 241,533 |   |   |  |  |
| 4 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie gr.3mm ścian na tynku | m2 | 578,295 |   |   |  |  |
| 5 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 241,533 |   |   |  |  |
| 6 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych | m2 | 578,295 |   |   |  |  |
| 7 | Malowanie farbami lateksowymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne | m2 | 819,828 |   |   |  |  |
| 8 | Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej: drzwiowej, ścianek i szafek dwukrotne o pow. ponad 1,0m2 | m2 | 15,188 |   |   |  |  |
| 9 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wys. do 8m | kolumna | 2 |   |   |  |  |
|   | Razem |   |   |   |   |  |  |
|   | Podatek VAT |   |   |   |   |  |  |
|   | **Ogółem kosztorys** |   |   |   |   |  |  |