OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przygotowanie dokumentacji technicznej (projektu pomostów, ewentualnie operatów wodnoprawnych, jeżeli będą konieczne do uzyskania pozwoleń czy zgłoszeń), dokonanie zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych, a także przygotowanie kosztorysów inwestorskiego i ofertowego i specyfikacji dla realizacji zadania polegającego na umieszczeniu pomostów pływających na stawach w Chomęcicach na działce nr 432 i w Plewiskach na działce nr 1253/3.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie – dokumentacji technicznej (projektu pomostów, ewentualnie operatów wodnoprawnych, jeżeli będą konieczne do uzyskania), dokonanie zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych, a także przygotowanie kosztorysów inwestorskiego i ofertowego dla realizacji zadania polegającego na umieszczeniu pomostów pływających na stawach :

- w Chomęcicach na działce nr 432 należy zaprojektować pomost w następujących parametrach o długości 25m i szerokości 3 m z dwoma trapami dojściowymi 1,2m x 5 m, do tego kotwienie (kotwice od wody, pale kotwiczne od brzegu).

- w Plewiskach na działce nr 1253/3 należy zaprojektować pomost w następujących parametrach o długości opcjonalnie 6 lub 7 m i szerokości 5 m z trapem dojściowym 2m x 5 m, do tego kotwienie (kotwice od wody, pale kotwiczne od brzegu).

# ZAKRES PRAC

Wykonanie dokumentacji dokonanie zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych i budowlanych dla realizacji zadania polegającego na umieszczeniu pomostów pływających na stawach w Chomęcicach na działce nr 432 i w Plewiskach na działce nr 1253/3.

W ramach przygotowania wyżej wymienionej dokumentacji należy wykonać:

- w Chomęcicach na działce nr 432 należy zaprojektować pomost w następujących parametrach o długości 25m i szerokości 3 m z dwoma trapami dojściowymi 1,2m x 5 m, do tego kotwienie (kotwice od wody, pale kotwiczne od brzegu) w ramach zadania należy również :

- zakupić mapę i wykonać pomiar geodezyjny

- zakupić wypis z rejestru gruntów

- projekt budowlano-wykonawczy

- zgłoszenie wodnoprawne

- zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu

- kosztorys

- przedmiar

- specyfikacja

- dokonanie opłat związanych z uzyskaniem decyzji.

- w Plewiskach na działce nr 1253/3 należy zaprojektować pomost w następujących parametrach o długości opcjonalnie 6/7 m i szerokości 5 m z trapem dojściowym 2m x 5 m, do tego kotwienie (kotwice od wody, pale kotwiczne od brzegu) w ramach zadania należy również:

wykonanie mapy do celów projektowych

- zakup wypisu z rejestru gruntów

- wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

- projekt budowlano-wykonawczy

- uzyskanie pozwolenia na budowę / zgłoszenie zamiaru wykonania obiektu

- kosztorys

- przedmiar

- specyfikacja

- dokonanie opłat związanych z uzyskaniem decyzji.