**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postepowania nr OZ/261/351-OZ(ST)/2024**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów silnikowych i zestawów filtrów do samochodów.

UWAGA:

1. Zamawiający dopuszcza oleje marki: MOBIL , CASTROL, MOTUL, JCB, ELF ,SHELL ,VALVOLINE.
2. Zamawiający do pojazdów do 3.5t dopuszcza filtry marki: Mann-Filtr, Filtron, Bosch.
3. Zamawiający do pojazdów pow. 3,5t. dopuszcza filtry innych producentów niż wymienionych
w pkt 2., po uprzednim wysłaniu zapytania do Zamawiającego o ich akceptację.
4. Oleje i filtry muszą spełniać wymogi i specyfikację producenta pojazdu.
5. Oleje pakowane w oryginalnych pojemnikach 4l/5l lub większych – po wcześniejszym uzgodnieniu.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana winien posegregować dany asortyment pod konkretny pojazd.
7. W przypadku braku kompatybilności dostarczonej części zamiennej do używanego przez Zamawiającego pojazdu, Zamawiający ma prawo zwrotu danej części do Dostawcy.

**UWAGA: Należy wycenić komplet asortymentu (oleje, filtry) dla każdego pojazdu oddzielnie.**

1. Samochód ciężarowy, Mercedes-Benz Sprinter 515 CDI, typ 906OK50, SL 29083

VIN WDB906255N318589, pojemność silnika 2148 cm3,moc silnika 110 kW, kod fabryczny silnika 646986 ( olej napędowy ), rok prod. 2006

Olej silnikowy 5W30 – 12 L

 filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Maxity 130.35HD, SL 74064 VIN VF6DHTF24B2129068

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 2488 cm3, moc silnika 96 kW, kod fabryczny silnika YD25 (olej napędowy)

Olej silnikowy 15W40 – 10 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

1. Samochód osobowy Opel Combo D Van SL 74063 VIN W0L6VXD1BC9515622

Rok produkcji 2012

Pojemność silnika 1598 cm3, moc silnika 77 kW, kod fabryczny silnika 198A3000 (olej napędowy)

Olej silnikowy 5W40 – 5 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr kabinowy – 1szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 43240, VIN VF1FDC1L640247516

Rok produkcji 2008,

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW ,kod fabryczny silnika G9U A6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Midlum 180.12/C4x2 SL 21926 VIN VF644AEA000004527

Rok produkcji 2005

Pojemność silnika 4116 cm3, moc silnika 128 kW, kod fabryczny silnika DCI 4CJ01 2149

(olej napędowy)

Olej silnikowy Mobil Delvac Super 10W40 – 25 l.

( Numery części – poglądowe: BS01-050 – filtr powietrza – 1 szt; WK 8014 – filtr paliwa – 1 szt; BS06-002 – osuszacz – 1 szt; B304-006 – filtr paliwa – 2 szt; H218W – filtr oleju – 1 szt; P9820 – filtr wspomagania – 1 szt. )

1. Samochód osobowy Fiat Doblo SL 53022 VIN ZFA22300005670097

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 1910 cm3, moc silnika 77 kW, kod fabryczny silnika 223B1000 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 – 5 l.

filtr oleju Pulflux – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Fiat Doblo SL 28650 VIN ZFA22300005466004

Rok produkcji 2006

Pojemność silnika 1248 cm3, moc silnika 62 kW, kod fabryczny silnika 223A9000 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 – 5 l.

filtr oleju Pulflux – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Mercedes-Benz SL 3382G, VIN WDB9066351P562899

Rok produkcji 2017

Pojemność silnika 2143 cm3, moc 120 kW, kod fabryczny silnika 651.955 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 ( 228.51 ) – 12 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

filtr AdBlue – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Premium Lander 370.19 4X2 SL 54485 VIN VF624APD000001255

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 10837 cm3, moc silnika 270 kW, kod fabryczny silnika DXi 11(olej napędowy)

Uwaga: numery części dla celów porównawczych.

olej silnikowy :mobil delvac 15w40 40 l.

filtr powietrza zewnętrzny Filtron AM471 – 1 szt.

filtr powietrza wewnętrzny – 1 szt.

filtr paliwa hengst H328WK – 1 szt.

filtr paliwa hangst H200WDK01 – 1 szt.

filtr kabinowy Filtron K1368 – 1 szt.

filtr oleju bosch P 7043 - 2 szt.

filtr oleju bosch P 0003 – 1 szt.

filtr AdBlue bosch BS04-020 – 1 szt.

osuszacz wabco 432 901 245 2 – 1 szt.

filtr wspomagania – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Iveco Eurocargo ML 120E22K SL 45443 VIN ZCFA1EG1482545512

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 5880 cm3, moc silnika 160 kW, kod fabryczny silnika F4AE3681B (olej napędowy)

Olej silnikowy olej silnikowy Mobil Delvac 15W40 25 l.

filtr oleju – 2 szt.

filtr paliwa 1 szt.

filtr powietrza 1 szt.

filtr wspomagania 1 szt.

filtr układu pneumatycznego ( osuszacz ) – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

filtr AdBlue – 1szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 43239, VIN VF1FDC1L640421801

Rok produkcji 2008,

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW ,kod fabryczny silnika G9U A6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Midlum 190.12 AAAGL1-12, SL 40266 VIN VF644AGD000001115

Rok produkcji 2007

Pojemność silnika 4764 cm3, moc silnika 140 kW, kod fabryczny silnika DXi 5

(olej napędowy)

Olej silnikowy Mobil Delvac Super 10W40 – 25 l.

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 2 szt.

Filtr powietrza – 1 szt.

Filtr wspomagania – 1 szt.

Filtr kabinowy 1 szt.

Osuszacz – 1 szt.

1. Samochód osobowy Fiat Panda SL 44856 VIN ZFA16900001133364

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 1108 cm3, moc 40 kW, kod fabryczny silnika 187A1000 (benzyna bezołowiowa)

Olej silnikowy 10W40 – 4 l

filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 43241, VIN VF1FDC1L640421805

Rok produkcji 2008,

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW ,kod fabryczny silnika G9U A6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód osobowy Fiat Doblo SL 38861 VIN ZFA22300005582744

Rok produkcji 2007

Pojemność silnika 1248 cm3, moc silnika 62 kW, kod fabryczny silnika 223A9000 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 – 4 l.

filtr oleju system Ufi – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

Listopad

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 43238, VIN VF1FDC1L640421804

Rok produkcji 2008,

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW ,kod fabryczny silnika G9U A6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 74510, VIN VF1VBH6J347427510

Rok produkcji 2012,

Pojemność silnika 2299 cm3, moc 92.0 kW ,kod fabryczny silnika M9T H6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Iveco Eurocargo ML 180E28/P SL 59363 VIN ZCFA1TM04A2565775

Rok produkcji 2008

Pojemność silnika 5880 cm3, moc silnika 205 kW, kod fabryczny silnika F4AE3681E (olej napędowy)

olej silnikowy Mobil Delvac 15W40 25 l.

Uwaga: numery części podane dla celów porównawczych.

filtr oleju (nr. kodu paskowego oryginał) 2992242 – 1szt.

filtr powietrza exmot WPO-924 – 1szt.

osuszacz febi 01361-8859 – 1 szt.

filtr oleju oryginał kod paskowy 2992241 – 1 szt.

filtr paliwa oryginał kod paskowy 2992662 – 1 szt.

filtr adblue febi 45259 – 1 szt.

filtr kabinowy me filter K9049 – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 54251, VIN VF1FDC1L642236301

Rok produkcji 2008,

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW ,kod fabryczny silnika G9U A6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 54252, VIN VF1FDC1L642362562

Rok produkcji 2008,

Pojemność silnika 2464 cm3, moc 88.0 kW ,kod fabryczny silnika G9U A6 (olej napędowy)

Olej silnikowy 10W40 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

1. Samochód osobowy Dacia Sandero ,SL 3351G VIN UU1B5220466339125

Rok produkcji 2020

Pojemność silnika 999 cm3, moc 74 kW, kod fabryczny silnika H4D D4 (benzyna bezołowiowa)

Olej silnikowy 5W30 – 4 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Dacia Sandero ,SL 3352G VIN UU1B5220666339126

Rok produkcji 2020

Pojemność silnika 999 cm3, moc 74 kW, kod fabryczny silnika H4D D4 (benzyna bezołowiowa)

Olej silnikowy 5W30 – 4 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Dacia Sandero ,SL 3353G VIN UU1B5220266339138

Rok produkcji 2020

Pojemność silnika 999 cm3, moc 74 kW, kod fabryczny silnika H4D D4 (benzyna bezołowiowa)

Olej silnikowy 5W30 – 4 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód osobowy Dacia Duster, SL 8803A VIN UU1HSDCVG56677787

Rok produkcji 2016

Pojemność silnika 1598 cm3, moc 84 kW, kod fabryczny silnika H4M D7 (benzyna bezołowiowa)

Olej silnikowy 5W40 – 5 l.

filtr oleju – 1 szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

1. Samochód ciężarowy Renault Master SL 1356G, VIN VF1MA000765178691

Rok produkcji 2020,

Pojemność silnika 2299 cm3, moc 110.0 kW ,kod fabryczny silnika M9T F7 (olej napędowy)

Olej silnikowy 5W30 - 8 l.

filtr oleju – 1szt.

filtr powietrza – 1 szt.

filtr paliwa – 1 szt.

filtr kabinowy – 1 szt.

filtr AdBlue – 1 szt.

1. Koparka kołowa Doosan DX 190W, NUMER SERYJNY 5190, ROK PRODUKCJI 2007

Typ silnika DL06 ( 6 cylindrów/diesel ), moc 116 kW,

Olej silnikowy10W40 – 30 l.

Filtr oleju – 1 szt.

Filtr paliwa – 2 szt.

Filtr powietrza 2 szt.

Filtr kabinowy – 1 szt.

Filtr kabinowy wewnętrzny 1 kpl.

Filtr hydrauliki – 2 szt.

1. Koparko ładowarka JCB 3CX,model 3CXSM 4T,numer seryjny maszyny JCB3CX4TP81345900

Olej silnikowy JCB EP 15W40 ( 4001/1805E ) – 20 l.

Filtr oleju JCB ( 320/04133A ) – 1 szt.

Filtr paliwa JCB główny ( 581/R2034 ) – 1 szt.

Filtr paliwa JCB z osadnikiem /separator wody ( 32/925975 ) – 1 szt.

Filtr zewnętrzny powietrza JCB (32/925682 ) – 1 szt.

Filtr powietrza JCB wewnętrzny ( 32/925683 ) – 1 szt.

Filtr powietrza kabiny JCB ( 332/A9113 ) – 1 szt.

Filtr transmisji JCB ( 581/R2034 ) – 1 szt.

1. Koparko ładowarka kołowa HSW – Stalowa Wola, SL 36160

SV99502917SHS1023, rok produkcji 2007

Olej silnikowy 15W40 - 15l.

filtr oleju cnhi 2292242 oryginał Iveco – 1 szt.

filtr paliwa 504048025 Iveco – 1 szt.

filtr powietrza zewnętrzny 8014390 Iveco – 1 szt.

filtr powietrza wewnętrzny 181835954150528 Iveco – 1 szt.