**GUM2024 ZP0099** **Gdańsk, dnia 19.09.2024 r**.

**Do uczestników postępowania**

**Dotyczy:** **zakup termomiksera, mieszadła magnetycznego z grzaniem, aspiratora butelkowego, wytrząsarki typu vortex, czytnika mikropłytek EIisa oraz komór laminarnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego**

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) jak niżej:

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 6 - Komora laminarna – 2 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych w których przepływ powietrza laminarnego wymuszony jest przez jeden wentylator? Do prawidłowej pracy komory nie ma znaczenia ilość wentylatorów, czy zainstalowany jest jeden, czy jego wielokrotność o mniejszej mocy. Przy awarii jednego wentylatora w opcji z dwoma, jeden sprawny nie utrzyma sam prawidłowego przepływu powietrza w komorze.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na takie rozwiązanie.

**Pytanie 2**

**Pakiet nr 6 - Komora laminarna – 2 szt.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie komór laminarnych o wymiarach:

- szerokość wewnętrzna 935 mm

- głębokość wewnętrzna 538 mm

- wysokość wewnętrzna 550 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Komory laminarne o przedstawionych wymiarach byłyby za małe i za płytkie do pracy.

**Pytanie 3**

**OPZ, Pakiet 6, pkt. 3**  
Czy Zamawiający dopuści komory o następujących wymiarach wewnętrznych?

- szerokość 893 mm

- głębokość 609 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia

**Pytanie 4**

**OPZ, Pakiet 6, pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści komory wyposażone w jeden wentylator, zamiast 2?  
W przypadku komór I klasy bezpieczeństwa jeden wentylator jest wystarczający, aby utrzymać przepływ powietrza na wymaganym poziomie.

Komory wyposażone w 2 wentylatory są bardziej awaryjne i generują wyższe koszty eksploatacji

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia

**Pytanie 5**

**OPZ, Pakiet 6, pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści komory z oświetleniem fluorescencyjnym o intensywności >800 lux?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia

**Pytanie 6**

**OPZ, Pakiet 6, pkt. 10**

Czy Zamawiający dopuści komorę o szerokości powierzchni roboczej 893 mm?  
Jest to zaledwie 7 mm mniej niż wymagana wartość.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia

**Pytanie 7**

**OPZ, Pakiet 6, pkt. 11**

Czy Zamawiający dopuści komory z panelem sterowania z membranową klawiaturą, umożliwiającą pracę w rękawiczkach, zamiast panelu dotykowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza takiego urządzenia

**Pytanie 8**

**OPZ, Pakiet 6, pkt. 12**   
Czy Zamawiający dopuści komory z gniazdami elektrycznymi wewnątrz komory (na tylnej ścianie)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza gniazdo elektryczne na tylnej ścianie komory.

*p.o. Kanclerza*

*/-/*

*Prof. dr hab. Jacek Bigda*

Sporządziła: Paulina Kowalska