**SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAWY:**

* Sposób montażu: natynkowy
* Dopuszczalne wymiary zewnętrzne (cm): 59-61 x 59-61 x 5-7
* Materiał: metal w kolorze białym
* Moc: zapewniająca obsługę 4 wymiennych świetlówek LED (tub) T8 60cm, zasilanych jednostronnie, o mocy 7-9W każda
* Współpraca ze ściemniaczem: Nie
* Czujnik ruchu: Nie
* Zasilanie: 230V

Oprawa gotowa do podłączenia, nie wymagająca żadnych dodatkowych przeróbek.