Załącznik nr 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | | |
| **dostawa obuwia oraz odzieży dla żołnierzy obsługujących piłę spalinową** | | |
|  |  |  |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **Część 4. Obuwie i odzież dla żołnierzy obsługujących piłę spalinową** | | |
| 1. | **Buty ochronne pilarza**  Ilość: 2pary  Rozmiar:28,5cm-1para  Rozmiar:26cm-1para | Parametry techniczne:  - wysokiej jakości i trwałe buty skórzane do pracy z piła łańcuchową  - wysokiej jakości haki do sznurowania  - klasa ochrony 1 (20m/s)  - cholewka wodoodporna  - podwójne szwy, dodatkowe wzmocnienie skórzane,  - wytrzymała antypoślizgowa podeszwa  Buty ochronne skórzane OREGON YUKON-klasa 1  Producent: OREGON |
| 2. | **Spodnie ochronne pilarza**  Ilość: 2szt  Wzrost:160cm  Obwód pasa: 80cm -**1szt**  Wzrost:175cm  Obwód pasa: 89cm -**1szt** | Parametry techniczne:  - wysoka jakość materiałów  - wstawki z warstwą antyprzecięciową  - klasa ochrony 1 (20m/s)  - duży komfort noszenia przez zastosowanie elastycznych pasów,  - lekkie i przewiewne  - wiązanie Y ułatwiające zakładanie i zdejmowanie  - odblaskowe logo  - Materiał wierzchy: 65%Poliester, 35% Bawełna  - warstwa wewnętrzna 100% poliester  Osłona przednia nóg FUNCTION CHAPS 270o STIHL  Producent: STIHL |
| 3. | **Kurtka ochronna pilarza**  Ilość: 2szt  Wzrost:182cm, Obwód klatki piersiowej:105cm , Obwód pasa: 95cm -**1szt**  Wzrost:175cm, Obwód klatki piersiowej:110cm , Obwód pasa: 89cm -**1szt** | Parametry techniczne:  - Wytrzymały materiał zapewniający długą żywotność  - elastyczne wstawki zapewniające swobodę ruchu  - wstawki wentylacyjne poprawiające cyrkulację powietrza wewnątrz kurtki  - dwie kieszenie na piersiach zapinane na zamek błyskawiczny  - wzmocnienia w strefie łokci zapobiegające rozerwaniu w czasie gwałtownych ruchów  - pasy odblaskowe i duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym zapewniające lepsza  widoczność  - kieszeń pierwszej pomocy  - pranie przy 60oC  - Materiał wierzchy: 65%Poliester, 35% Bawełna  Kurtka Function ERGO STIHL  Producent: STIHL |
| 4. | **Rękawice drwala pięciopalczaste**  Ilość: 2pary  Rozmiar: L -2pary | Parametry techniczne:  - wysoka wytrzymałość oraz duży komfort chwytu  - strona wierzchnia wykonana z materiału tekstylnego  - ochrona przed uderzeniem  - elastyczna opaska podtrzymująca nadgarstki i chroniąca przed zanieczyszczeniami  - Zapięcie na rzep zapewniające wygodę zakładania i zdejmowania rękawic.  - Ochrona przed przecięciami klasy 1 (20 m/s)  - materiał skóra bydlęca, materiał tekstylny  Rękawice DYNAMIC PROTECT MS STIHL  Producent: STIHL |