Załącznik nr 2

|  |
| --- |
| **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  |
| **dostawa obuwia oraz odzieży dla żołnierzy obsługujących piłę spalinową** |
|   |   |   |
| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia |
| **1.** | **2.** | **3.** |
| **Część 4. Obuwie i odzież dla żołnierzy obsługujących piłę spalinową** |
| 1. | **Buty ochronne pilarza**Ilość: 2paryRozmiar:28,5cm-1paraRozmiar:26cm-1para | Parametry techniczne:- wysokiej jakości i trwałe buty skórzane do pracy z piła łańcuchową - wysokiej jakości haki do sznurowania- klasa ochrony 1 (20m/s) - cholewka wodoodporna - podwójne szwy, dodatkowe wzmocnienie skórzane, - wytrzymała antypoślizgowa podeszwa  Buty ochronne skórzane OREGON YUKON-klasa 1Producent: OREGON |
| 2. | **Spodnie ochronne pilarza** Ilość: 2sztWzrost:160cm Obwód pasa: 80cm -**1szt**Wzrost:175cmObwód pasa: 89cm -**1szt** | Parametry techniczne:- wysoka jakość materiałów - wstawki z warstwą antyprzecięciową - klasa ochrony 1 (20m/s) - duży komfort noszenia przez zastosowanie elastycznych pasów,- lekkie i przewiewne - wiązanie Y ułatwiające zakładanie i zdejmowanie- odblaskowe logo- Materiał wierzchy: 65%Poliester, 35% Bawełna- warstwa wewnętrzna 100% poliesterOsłona przednia nóg FUNCTION CHAPS 270o STIHLProducent: STIHL |
| 3. | **Kurtka ochronna pilarza** Ilość: 2sztWzrost:182cm, Obwód klatki piersiowej:105cm , Obwód pasa: 95cm -**1szt**Wzrost:175cm, Obwód klatki piersiowej:110cm , Obwód pasa: 89cm -**1szt** | Parametry techniczne:- Wytrzymały materiał zapewniający długą żywotność - elastyczne wstawki zapewniające swobodę ruchu - wstawki wentylacyjne poprawiające cyrkulację powietrza wewnątrz kurtki - dwie kieszenie na piersiach zapinane na zamek błyskawiczny- wzmocnienia w strefie łokci zapobiegające rozerwaniu w czasie gwałtownych ruchów - pasy odblaskowe i duża powierzchnia w kolorze ostrzegawczym zapewniające lepsza widoczność - kieszeń pierwszej pomocy - pranie przy 60oC - Materiał wierzchy: 65%Poliester, 35% BawełnaKurtka Function ERGO STIHLProducent: STIHL |
| 4. | **Rękawice drwala pięciopalczaste**Ilość: 2paryRozmiar: L -2pary | Parametry techniczne:- wysoka wytrzymałość oraz duży komfort chwytu- strona wierzchnia wykonana z materiału tekstylnego - ochrona przed uderzeniem- elastyczna opaska podtrzymująca nadgarstki i chroniąca przed zanieczyszczeniami - Zapięcie na rzep zapewniające wygodę zakładania i zdejmowania rękawic.- Ochrona przed przecięciami klasy 1 (20 m/s)- materiał skóra bydlęca, materiał tekstylny Rękawice DYNAMIC PROTECT MS STIHLProducent: STIHL |