Załącznik do zaproszenia nr 12/2021/GMT

**FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | * 1. Opis przedmiotu zamówienia
 | **Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego \*** | **Ilość** | **Proponowana cena jednostkowa brutto\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Zestaw elektro – flara (dyski sygnalizacyjne - 6 szt.) | **..................................................****wpisać nazwę producenta, model, typ** | 28 |  |
| 2 | Źródło światła – 16 x LED | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 3 | Dyski muszą posiadać co najmniej 9 trybów świecenia | ..................................................wpisać parametry |
| 4 | Możliwość mocowania dysków za pośrednictwem magnesu | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 5 | Zestaw musi składać się z co najmniej sześciu dysków emitujących światło niebieskie | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 6 | Dyski sygnalizacyjne muszą emitować światło w promieniu 360 stopni – światło musi być emitowane w sposób pulsacyjny. | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 7 | Dyski muszą być spakowane w skrzynkę (walizkę transportową), która jednocześnie jest ładowarką. | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 8 | Elektro flary muszą być ładowane napięciem 230 i 12 V | ..................................................spełnia / nie spełnia |
| 9 | Zestaw musi zawierać komplet przewodów i wtyczek, które umożliwią podłączenie do źródła prądu o napięciu 230 V oraz 12 V ( zapalniczka samochodowa) | ..................................................spełnia / nie spełnia |
| 10 | Dyski po pełnym naładowaniu muszą świecić min. 12 godzin w trybie SOS | ..................................................wpisać parametry |
| 11 | Stopień ochrony IP – min. IP67 | ..................................................wpisać parametry |
| 12 | Temperatura pracy musi mieści się w zakresie co najmniej od -360C do +400C | ..................................................wpisać parametry |
| 13 | Wymiar pojedynczego dysku co najmniej 110 mm x 34 mm | ..................................................spełnia / nie spełnia  |
| 14. | Każdy z dysków musi emitować światło o sile co najmniej 65 Lm | ..................................................spełnia / nie spełnia |  |  |

 \* Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia/ nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.

 **\*\*** Należy wpisać w kolumnie nr 5 proponowaną cenę jednostkową brutto.

 \*\*\* Należy wpisać okres udzielanej gwarancji: ……………………

 **UWAGA:** W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja z powyższej tabeli, nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

 Parametry sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wskazane w powyżsszej tabeli.

 ...................................................................................

 (pieczątka i podpis Dostawcy