Kołbaskowo, dn. 13.09.2024 r.

 **Potencjalni Wykonawcy**

**Odpowiedź na zestaw pytań Nr 21 złożony w dniu 13.08.2024 r.**

Dot*.* postępowania przetargowego pn.: **„*Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo*”**

**Pytanie nr 1:**

Zwracam się o uszczegółowienie z jakiej kostki kamiennej należy wykonać nawierzchnie - rzędowej czy

surowo-łupanej

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający informuje, iż nawierzchnie wykonywane z kostki kamiennej wykonać należy z kostki rzędowej.

**Pytanie nr 2:**

Zwracam się o doprecyzowanie czy zabezpieczenie podłoża nasypu przed nadmiernym osiadaniem nad

istniejącymi drenażami należy wykonać z geowłókniny, która nie ma parametrów na rozciąganie czy z

geotkaniny 50/50kN.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie nasypu przed nadmiernym osiadaniem wykonać z geosynteyków wzmacniających i separujących podłoże o min. parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie wzdłuż i wszerz pasma wynoszących 50kN/m.

 ...........................................