|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis pozycji | Jedn. Miary | Obmiar | Cena szacunkowa (brutto) |
| korytowanie | m3 | 268m2 \*0,10= 26,8 m3 |  |
| geowłóknina 200g | m2 | 268m2 |  |
| Piasek (plac zabaw) | m3 | 26,8 m3 |  |
| Siatka powlekana zestaw / komplet | - | - | - |
| Siatka powlekana PVC wys 1,5m | m | 28m |  |
| słupki ogrodzeniowe | szt | 11 szt. - odstęp ~ 2,50 m |  |
| nasadka podporowa, napinacze, opaski, śruby, drut naciągowy | szt | zgodnie z zapotrzebowaniem |  |
| SUMA | | |  |

PRZYGOTOWANIE ORAZ OGRODZENIE TERENU PRZY PLACU ZABAW W TRZEBAWIU