**Na Platformę Zakupową**

Dotyczy: odpowiedzi na pytanie Wykonawcy w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Naprawa pojazdów w roku 2021 dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji wojskowych będących na zaopatrzeniu logistycznym” sygn. 51/SAM/20**

W dniu 15 stycznia 2021 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Witam Czy samochody marki Ford Transit nie powinny być w części 1 dotyczącej samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż po przeanalizowaniu wykazu pojazdów w załączniku numer 8 pojazdy marki Ford Transit są zamieszczone i jako pojazdy z części 1 i w części 2. Od 2004 dla wojska są produkowane pojazdy marki ford transit, które w kodach wojskowych tj. Jednolitych Indeksach Materiałowych zaliczane są jako pojazdy ciężarowe (poniżej opis takiego pojazdu).

Indeks materiałowy: 2320PL0135984

Nazwa: SAM.OGÓLN.PRZEZN.M.ŁAD.FORD TRANSIT VI

Opis:

SAMOCHÓD OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA MAŁEJ ŁADOWNOŚCI FORD TRANSIT przeznaczony jest do zabezpieczenia potrzeb transportowych. Umożliwia on przewóz 9 osób (8 + kierowca).

Samochód ogólnego przeznaczenia - małej ładowności FORD TRANSIT jest czterodrzwionym pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej 2.800 kg. Konstrukcja pojazdu oparta jest na wykonanej z profili zamkniętych ramie. Silnik wysokoprężny poprzez jednotarczowe suche sprzęgło oraz pięciobiegową skrzynię biegów przekazuje napęd na tylne koła pojazdu. Zawieszenie pojazdu jest niezależne. Koła przedniej osi sterowane są przy pomocy zębatej przekładni kierowniczej wyposażonej w hydrauliczne wspomaganie.

Pojazd posiada dwuobwodowy, hydrauliczny hamulec zasadniczy, działający na wszystkie cztery koła jezdne. Wspomaganie układu jest podciśnieniowe. Mechaniczny hamulec pomocniczy działa na układ napędowy.

Producent: FORD

Marka handlowa: TRANSIT

Rodzaj pojazdu: ciężarowy

Masy:

- masa własna pojazdu [kg] 1700

- liczba miejsc 9

- ładowność [kg] 772

- dopuszczalna masa całkowita [kg] 2800

Wymiary:

- długość [mm] 4834

- szerokość[mm] 1974

- wysokość[mm] 2311

- kąt natarcia [°] 18

- kąt zejścia [°] 16

Rok rozpoczęcia produkcji seryjnej (dostaw do wojsk): 2004 r.

**Odpowiedź nie wpływa na treść SIWZ. Termin składania ofert nie uległ zmianie.**

Kierownik

Sekcji Zamówień Publicznych

/-/ Jarosław MAJECKI

Agnieszka Polak-Zembala tel. 261 13 30 24

Dn. 18.01.2021 r.

T.2712