|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wykaz robót** | **Ilość elementów składowych** | **j.m.** |
| 1 | Dostawa drzwi zgodnie z opisem w zapytaniu ofertowym | 4 | **Szt.** |
| 2 | Demontaż istniejących drzwi w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie drzwi wraz z futrynami. | 4 | **Szt.** |
| 3 | Montaż ościeżnic drzwiowych z montażem opasek i progów, oraz wykonanie obróbek ścian z przygotowaniem ścian pod malowanie. | 4 | **Szt.** |
| 4 | Montażem przewodów instalacji kontroli dostępu do zamków i przycisków i wyprowadzenie ich do sufitu podwieszanego z zapasem 5 m zostawionym w suficie podwieszanym. | 4 | **elem** |
| 5 | Wywiezienie i utylizacja wszelkich odpadów powstałych przy wymianie drzwi; | 1 | **M3** |
|  |  |  |  |

**Szczegółowy wykaz robót**