Gorzów Wlkp. 16.09.2020 r.

Wykonanie przeglądu i kalibracji stacjonarnego analizatora biogazu ExTox ET-4D2 (S/N:   
F08-116540-001 / 2008) zlokalizowanego w budynku kogeneracji Oczyszczalni Ścieków   
ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp., w zakresie:

* kontroli poprawności działania poszczególnych elementów analizatora,
* sprawdzenia stanu połączeń gazowych i kontroli szczelności analizatora,
* sprawdzenia stanu połączeń i przewodów elektrycznych,
* czyszczenia zabrudzonych elementów analizatora,
* kalibracji głowicy pomiarowej CH4,
* kalibracji głowicy pomiarowej CO2,
* kalibracji głowicy pomiarowej H2S.

Termin realizacji zlecenia - do uzgodnienia telefonicznego ze Zleceniodawcą – nie później niż   
1 miesiąc od otrzymania zlecenia.

Podstawą zakończenia realizacji zlecenia i wystawienia faktury będzie protokół kalibracji oraz uruchomienia urządzenia, podpisany przez Przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. Wydziału Oczyszczalni Ścieków.

Płatność przelewem do 30 dni od dnia dostarczenia faktury VAT.