Częstochowa, 30.08.2023 r.

ZP.26.1.55.2023

**Odpowiedź na pytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:**

**Roboty remontowe pomieszczeń 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 - segment C**

W związku z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach w/w postępowania, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie 1:**

W opisie projektu (str. 5) opisane są drzwi akustyczne min. Rw=48dB. Z informacji

uzyskanych od dostawców stolarki drzwi akustyczne najczęściej kończą się na 42-46dB. Można uzyskać wyższy parametr ale wtedy na jednej ościeżnicy mamy zawieszone dwa skrzydła). Ewentualnie zastosować drzwi Porta Pure 57dB, jednakże termin realizacji zamówienia na takie drzwi wynosi 10-11 tygodni i wykracza poza termin realizacji (pomijając już kwestię kosztu takich drzwi ~10.000zł).

Zwracamy się z pytaniem, czy możliwe jest zastosowanie drzwi o Rw=46dB?

**Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający zmienia zapisy załącznika numer 7 do SWZ – „ZP.26.1.55.2023 Załącznik numer 7 do SWZ - dokumentacja projektowa remont\_pom.141\_1”** **dotyczący drzwi akustycznych między pom. 142 a 143, wewnętrznych prawych (x1) nadając mu brzmienie: „izolacyjność akustyczna skrzydła: min. Rw=46 dB (uszczelka automatyczna)” zamiast „izolacyjność akustyczna skrzydła: min. Rw=48 dB (uszczelka automatyczna)”.**

**Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przekazuje zmieniony załącznik numer 7 do SWZ – dokumentacja projektowa remont\_pom. 141\_1, który jest załącznikiem do niniejszego pisma.**

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do **dnia 08.09.2023 r.**

**godz. 09:00.** Otwarcie ofert nastąpi **w tym samym dniu o godz. 09:30.** Termin związania wykonawców złożoną ofertą wynosi do **07.10.2023 r.**

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg