|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 3 FO A** | | | |
| Przedmiot zamówienia | Opis | Podstawowe Wymiary  w cm | wymóg normy/zgodność Meble biurowe -Krzesło biurowe do pracy |
| Fotel  obrotowy  MESH | big_2456Podstawa  pięcioramienna tworzywo sztuczne w kolorze czarnym  KÓŁKA  Fi 50 samohamowne do powierzchni twardych  RAMA OPARCIA  tworzywo sztuczne czarne  PODŁOKIETNIKI  Regulowane ,tworzywo sztuczne czarne  OPARCIE  \*Siatkowe Mesh czarne  \*Podparcie lędźwi regulowane  SIEDZISKO  tapicerowane - tkanina jednokolorowa (bez wzorów)  gr min 360 g/m2  ścieralność 160 000 tys. cykli w skali Martin dala ( norma PN-EN ISO 12947-2).  KOLOR ciemno szary  **MECHANIZM**  \* możliwość swobodnego kołysania się-oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem  \* kąt nachylenia oparcia 20 st zsynchronizowany z kątem nachylenia/ siedziska 11 st lub 2:1  **\*** blokada kąta odchylania oparcia w 5 pozycjach  \* anti - shock zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  **REGULACJA**  **\*** siły oporu oparcia za pomocą pokrętła  \* wysokości oparciaod 0 do min 6 cm  \* wysokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż dolna wartość 41 górna 54 (np. 42-55 cm ,41-54,5)  \* głębokości /wysuwu/ siedziska min 5 cm  \* podłokietników wysokości min 8 cm  \* podparcia lędźwiowego | wysokość / długość oparcia / min 51 cm    szerokość siedziska  min 46 cm  głębokość siedziska  min 42    nośność min 110 kg | PN EN 1335-1  Wymiary -Oznaczenie wymiarów   PN EN 1335-2 Wymagania bezpieczeństwa w zakresie ergonomii |
| **Wymagane Dokumenty** | | | |
| **Certyfikat lub Atest** (Sprawozdanie)potwierdzający zgodność oferowanych foteli obrotowych z normą PN- EN 1335-1 PN 1335-2 wystawiony niezależną jednostkę badawczą ( polską lub innego kraju należącego do Unii )  **Protokół oceny** ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub innej równoważnej jednostki z państw należących do Unii Europejskiej.  **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1/ zdjęcie 2/ model, nazwę 3/ producenta 4/ podstawowe wymiary wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. | | | |
| **Certyfikat Zarządzania Jakością** ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie projektowania , produkcji i sprzedaży mebli biurowych | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 4 FO S** | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Opis** | **Podstawowe Wymiary**  **w cm** | **wymóg normy/zgodność Meble biurowe -Krzesło biurowe do pracy** |
| Fotel  obrotowy  MESH | PODSTAWA  pięcioramienna aluminium chrom KÓŁKA  Fi-65 mm samohamowne do powierzchni twardych  RAMA OPARCIA  tworzywo sztuczne czarne  PODŁOKIETNIKI  Regulowane, tworzywo sztuczne czarne z nakładkami  ZAGŁÓWEK  Regulowany, tapicerowany **(HRUA)**  OPARCIE  \* Siatkowe kolor czarny  \* Podparcie lędźwi regulowane  SIEDZISKO  tapicerowane - tkanina jednokolorowa (bez wzorów)  gr min 360 g/m2  ścieralność 160 000 tys. cykli w skali Martin dala ( norma PN-EN ISO 12947-2).  KOLOR ciemno szary  MECHANIZM  \* Synchroniczny samoważący  siła oporu oparcia - automatyczne dopasowanie siły odchylenia oparcia do wagi użytkownika (zakres od 50 kg do 110 kg  \* możliwość swobodnego kołysania się  \* kąt odchylenia oparcia 33 ̊, kątem odchylenia siedziska 4,5 ̊  \* blokada kąta odchylania oparcia w 5 pozycjach  \* anti - shock zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika  REGULACJA  \* wysokości oparcia od 0 do min 6 cm  \* wysokości siedziska w zakresie nie mniejszym niż dolna wartość 41 cm górna 54 cm (np. 42-55)  \* głębokości / wysuwu/ siedziska min 5 cm  \* podłokietników wysokości min 8 cm  \* zagłówka wysokości min 6 cm oraz kąta wychylenia.  \* podparcia lędźwiowego | wysokość / długość oparcia **/** min 51 cm  szerokość siedziska  min 46 cm  głębokość siedziska  min 42 | PN EN 1335-1  Wymiary -Oznaczenie wymiarów   PN EN 1335-2 Wymagania bezpieczeństwa w zakresie ergonomii |
| **Wymagane Dokumenty** | | | |
| **Certyfikat lub Ates**t (Sprawozdanie)potwierdzający zgodność oferowanych foteli obrotowych z normą PN- EN 1335-1 PN 1335-2 wystawiony niezależną jednostkę badawczą ( polską lub innego kraju należącego do Unii  **Protokół oceny** ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub innej równoważnej jednostki z państw należących do Unii Europejskiej.  **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1/ zdjęcie 2/ model, nazwę 3/ producenta 4/ podstawowe wymiary wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. | | | |
| **Certyfikat Zarządzania Jakością** ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie projektowania , produkcji i sprzedaży mebli biurowych | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 1 KS** | | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Przykładowy typ lub równoważny zdjęcia wyłącznie poglądowe** | **Opis** | **Podstawowe Wymiary w cm** | **Wymóg normy/zgodność Meble biurowe Krzesła gościnne** |
| **Krzesło - sklejka**  **bukowa**  **pokryta laminatem**  **w kolorze brzoza** |  | RAMA  konstrukcja stalowa z rurek o średnicy. 18-20 mm. (łączenia estetyczne z niewidocznym miejscem połączenia ) (nie dopuszcza się konstrukcji giętej)  KOLOR 9006  PODŁOKIETNIKI  mają stanowić naturalne przedłużenie tylnej nogi krzesła , wykonane z jednego elementu metalowego na całej długości  Nakładki podłokietników wykonane ze sklejki skierowane do przodu lub do tyłu, przykręcone do stalowej konstrukcji  OPARCIE I SIEDZISKO  w kształcie kubełka mają być w całości z jednego kawałka bukowej profilowanej sklejki pokrytej z przodu i z tyłu laminatem  KOLOR - brzoza  STOPKI  z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych | wysokość krzesła   82 – 87   szerokość oparcia 38 - 42   szerokość siedziska  38 - 42  głębokość siedziska 39 - 45   *możliwość sztaplowania min 4 szt. jednorazowo* | PN - EN 16139 |
| **Wymagane Dokumenty** | | | | |
| **Certyfikat lub Atest** (Sprawozdanie)potwierdzający zgodność oferowanych krzeseł z normą PN- EN 16139 wystawiony niezależną jednostkę badawczą ( polską lub innego kraju należącego do Unii    **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: **1/** zdjęcie **2/** model, nazwę **3/** producenta **4/** podstawowewymiary wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. | | | | |
| **Certyfikat Zarządzania Jakością** ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie projektowania , produkcji i sprzedaży  mebli biurowych | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Karta nr 2 KT | | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Przykładowy typ lub równoważny zdjęcia wyłącznie poglądowe** | **Opis** | **Podstawowe wymiary cm** | **Wymóg normy/zgodność Meble biurowe -Krzesła gościnne** |
| **Krzesło**  **tapicerowane** | C:\Users\DorotaCyran\Desktop\tech-samba.jpg | RAMA  **4 nogi metalowe, zintegrowane z podłokietnikami**  KOLOR chrom   PODŁOKIETNIKI  metalowe  **nakładki – drewno**  KOLOR orzech  OPARCIE I SIEDZISKO   kubełek obustronnie tapicerowany ,   TAPICERKA  - tkanina jednokolorowa (bez wzorów)  gr min 360 g/m2  ścieralność min 160 000 tys. cykli w skali Martin dala  ( norma PN-EN ISO 12947-2).  KOLOR ciemno szary  STOPKI  z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych | wysokość krzesła  87-88  szerokość siedziska minimalna 46   głębokość siedziska  minimalna 46   *możliwość sztaplowania max 4 szt.* big_2456 | PN - EN 16139 |
| **Wymagane Dokumenty** | | | | |
| **Certyfikat lub Atest** (Sprawozdanie)potwierdzający zgodność oferowanych krzeseł z normą PN- EN 16139 wystawiony niezależną jednostkę badawczą ( polską lub innego kraju należącego do Unii)  **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1/ zdjęcie 2/ model, nazwę 3/ producenta 4/ podstawowe wymiary wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia | | | | |
| **Certyfikat Zarządzania Jakością** ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie projektowania , produkcji i sprzedaży mebli biurowych | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Karta nr 5 K/W** | | | |
| **Przedmiot zamówienia** | **Przykładowy typ lub równoważny zdjęcia wyłącznie poglądowe** | **Opis** | **Podstawowe wymiary cm**  **Szer. x gł. x wys.** |
| Kanapa /wersalka  +  funkcją spania  +  pojemnik na pościel | C:\Users\DorotaCyran\Desktop\xlarge.jpg | Konstrukcja szkieletu: płyta wiórowa, sklejka, drewno, MDF  Wypełnienie Siedzisko/Oparcie  Sprężyny bonell, pianka  **Tapicerka**  Kolor grafit / szary  **Podłokietniki:** jasne typu klon/brzoza lub do uzgodnienia | 200-215 x 90-95 x 85-90 |
| **Wymagane Dokumenty** | | | |
| **Karta katalogowa** format (min A-4) zawierająca: 1/ zdjęcie 2/ model, nazwę 3/ producenta 4/ podstawowe wymiary wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. | | | |