Załącznik nr 2

Specyfikacja

elektronicznych systemów zainstalowanych w budynku Sądu Rejonowego w Mogilnie podlegających stałej, cokwartalnej konserwacji.

**1. Budynek Sądu – SSWiN** \*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.2

-klawiatura strefowa LED szt.2

-czujnik ruchu typu PIR szt.23

-czujnik otwarcia drzwi ( kontaktronowy ) szt.6

-czujnik sejsmiczny szt.8szt.

-przycisk sygnalizacji napadu szt.1

-ekspander centrali alarmowej szt.6

-zasilacz buforowy 12V szt.1

-akumulator 18Ah/12V szt.1

2**. Pokój nr….. - SSWiN**, **CCTV, SP**\*

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-ekspander centrali alarmowej szt.1

-ekspander czytników kart magnetycznych szt.1

-czytniki kart magnetycznych szt.1

-akumulator 18AH/12V szt.2

-czujnik sejsmiczny szt.6

-czujnik ruchu z „ antymaskingiem „ typu PIR+MIKROFALA szt.3

-czujnik otwarcia drzwi(kontaktronowy) szt.1

-czujnik tłuczenia szkła szt.1

-czujnik sygnalizacji pożaru szt.2

-radiowy pilot sygnalizacji napadu szt.1

-sygnalizator zewnętrzny szt.1

-sygnalizator wewnętrzny szt.1

-kamera video domofonu szt.1

-monitor video domofonu szt.1

-kamera zintegrowana z obiektywem z oświetlaczem w podczerwieni szt.1

-rejestrator cyfrowy 4-wej. szt.1

-monitor LCD 27”szt.1

3. **Monitoring - CCTV**\*

-rejestrator cyfrowy(HD-TVI) szt.2 -monitor LCD 32” szt.2 -kamera szybkoobrotowa szt.1

-klawiatura sterująca pracą kamery szybkoobrotowej szt.1

-kamera stacjonarna szt.17

4. **„Pokój niebieski”**

-wzmacniacz komputerowy 2 -kanałowy szt. 1

-kolumna głośnikowa szt.2

-mikrofon dynamiczny szt.1

-monitor LCD 19” szt.1

-rejestrator cyfrowy CVBS szt.1

-kamera szybkoobrotowa CVBS szt.1

-klawiatura sterująca pracą kamery szybkoobrotowej szt.1

-radiolinia sterująca pracą rejestratora + 2 piloty

5. **Serwerownia**

-centrala alarmowa szt.1

-klawiatura LCD szt.1

-czytnik kart magnetycznych szt.1

-ekspander kontroli dostępu szt.1

-czujnik ruchu typu PIR szt.2

-czujnik otwarcia drzwi ( kontaktronowy ) szt.1

-zwora elektromagnetyczna szt.1

\*

SSWIN – system sygnalizacji włamania i napadu

CCTV – system telewizji dozorowej

SP – system przywoławczy