Załącznik nr 1 do SWZ

ZO.2521-19/2024

**O F E R T A**

**złożona w trybie przetargu nieograniczonego**

**o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości powyżej 443.000 euro**

**na Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II**

**WYKONAWCA:**

1. Zarejestrowana nazwa WYKONAWCY:  
   ..............................................................................................................................................
2. Adres: ...................................................................................................................................
3. Imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu   
   z Zamawiającym: .................................................................................................................
4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): ……………...............................................................
5. REGON: ...............................................................................................................................
6. Wysokość kapitału zakładowego: ........................................................................................
7. Nr telefonu: ..........................................................................................................................
8. E-mail: ..................................................................................................................................
9. Konto bankowe: ...................................................................................................................
10. Adres strony internetowej lub innej ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych z danymi rejestrowymi Wykonawcy (KRS, CEIDG lub inny właściwy rejestr) potwierdzającymi umocowanie osoby działającej w imieniu Wykonawcy do jego reprezentowania:

……………………………………..…………………………………………………………………

1. Oferta złożona przez:

a) firmę\*…………………………………………………………………………………………….…...........................................

(podać nazwę firmy jako podmiotu występującego samodzielnie)

b) spółkę cywilną\* składającej się z następujących wspólników: …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) konsorcjum\* w składzie: ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Rodzaj Wykonawcy\*:

 mikroprzedsiębiorstwo

 małe przedsiębiorstwo

 średnie przedsiębiorstwo

 jednoosobowa działalność gospodarcza

 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

 inny rodzaj: (jaki ?) ……………………………………………………………………………

\*zaznaczyć właściwe

1. Wadium w wysokości 350 000,00 zł zostało wniesione w dniu ......................................... w formie ...............................................................................................................................

Prosimy o zwrot wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Prawo) wniesionego w pieniądzu na następujący rachunek bankowy:

…………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………… Oświadczenie o zwolnieniu wadium należy przesłać gwarantowi lub poręczycielowi na adres e-mail gwaranta/poręczyciela (art. 98 ust. 5 Prawa): ……....…..…………...…..……..

1. Informacja dotycząca powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361)**\***

***\*****wypełnić jeżeli dotyczy*

……………..…………………………………………………………………………………………

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia, w tym warunków udziału w postępowaniu, i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, a także zdobyliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy dostawy, zobowiązujemy się do jej zawarcia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Oświadczamy, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy wniesiemy w formie/formach ………………………………………………………....................

…………………………………………………………….. zgodnie z art. 450 ust. 1 i 2 Prawa*.*

1. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą do dnia **17.03.2025r.**
2. Termin wykonania zamówienia:
3. w zakresie dostawy autobusów:

- do 390 dni od daty zawarcia umowy - 3 sztuk autobusów,

- do 420 dni od daty zawarcia umowy – pozostałych 5 sztuk autobusów;

1. w zakresie dostawy ładowarek zajezdniowych: do 390 dni od daty zawarcia umowy;
2. w zakresie dostawy ładowarki pantografowej: do 390 dni od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych: do 240 dni od daty zawarcia umowy;
3. w zakresie dostawy kontenerowej stacji transformatorowej: do 390 dni od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych: do 240 dni od daty zawarcia umowy;
4. Warunki płatności: zgodnie z projektem umowy dostawy.
5. **Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt** | **Ilość** | **Producent, nazwa, model** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Kwota podatku od**  **towarów i usług**  **(VAT) [zł]** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość brutto**  **(cena oferty)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (5+6) | 8 (3x7) |
| 1. | Autobus miejski niskopodłogowy 12-metrowy o napędzie elektrycznym | 8 szt. |  | 1 szt.:  ………………….zł |  |  |  |
| 2. | Budowa pantografowej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym | 1 szt. |  | 1 szt.:  ………………….zł |  |  |  |
| 3. | Kontenerowa stacja transformatorowa | 1 szt. |  | 1 szt.:  …………………zł |  |  |  |
| 4. | Stacjonarne ładowarki dwustanowiskowe | 4 szt. |  | 1 szt.:  …………………zł |  |  |  |
| 5. | Naklejki promocyjne | 70 szt. |  | 1 szt.:  …………………zł |  |  |  |
| 6. | Tablice pamiątkowe | 2 szt. |  | 1 szt.:  …………………zł |  |  |  |
| **Razem cena oferty brutto (suma kol. 8)** | | | | | | |  |

**22. Parametry służące do oceny oferty w zakresie ustalonych kryteriów:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kryterium | Zastosowane rozwiązanie | Potwierdzenie stosowania\* |
| 1. | **Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia oraz elementów konstrukcyjnych podwozia (ramy-kratownicy)** | elementy wykonane ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN–EN 10088 lub równoważną) lub aluminium niewymagające zabezpieczenia antykorozyjnego lub stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej kompletnej konstrukcji w zamkniętym cyklu technologicznym |  |
| inne |  |
| 2. | **Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw):** | blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN–EN 10088 lub równoważną) lub aluminium, blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej kompletnej karoserii w zamkniętym cyklu technologicznym lub tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym lub tworzywa sztucznego niewzmacnianego włóknem szklanym charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością na uderzenia oraz warunki atmosferyczne\*, niewymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego  \* - z tworzywa sztucznego niewzmacnianego włóknem szklanym mogą być wykonane wyłącznie elementy przedniego oraz tylnego pasa autobusu (najbardziej narażone na uszkodzenia podczas długotrwałej eksploatacji) takie jak m.in. zderzaki, klapy, pokrywy, osłony świateł, osłony narożników, elementy poszycia dachów. |  |
| inne |  |
| 3. | **Zużycie energii elektrycznej wg testu E-SORT 2 dla oferowanego autobusu (w kWh/km)** | zużycie niższe lub równe 0,85 kWh/km |  |
| zużycie wyższe od 0,85 kWh/km do 0,90 kWh/km |  |
| zużycie wyższe od 0,90 kWh/km do 0,95 kWh/km |  |
| zużycie wyższe 0,95 kWh/km do 1,00 kWh/km |  |
| 4. | **Pojemność (nominalna) magazynów energii (baterii trakcyjnych)** | pojemność 430 kWh i więcej |  |
| pojemność od  350 kWh do 429 kWh |  |
| pojemność od 280 kWh do 349kWh |  |
| 5. | **Zastosowanie systemu redukcji (spowalniania) palności magazynu energii** | tak\*  **\***Zastosowany w systemieśrodek musi charakteryzować się:  zerowym wpływem na warstwę ozonowa  ODP =0, niskim potencjałem ocieplenia GWP =1, bardzo krótkim czasem rozpadu  w atmosferze ALT <10 dni i nie może należeć do grupy środków gaśniczych objętych ustawą z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1567).  Środek w stężeniach gaśniczych musi być środkiem bezpiecznym dla ludzi (max. do 7% stężenia projektowego gazu), zapewnić bezpieczeństwo chronionym przedmiotom, a w szczególności układom elektronicznym i elektrycznym. Zastosowany środek gaśniczy musi należeć do grupy środków czystych. Niedopuszczalne jest stosowanie czynników opartych na azocie oraz środków wodnych. |  |
| nie |  |
| 6. | **Ilość miejsc siedzących dostępnych z niskiego poziomu podłogi** | 7 i więcej |  |
| 5-6 miejsc |  |
| 7. | **Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, zawierającego serię poprawek 02 (Dz.U.UE.L.2011.84.1 z dnia 30 listopada 2011r. z późniejszymi zmianami)** | spełnia |  |
| nie spełnia |  |
| 8. | **Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym (homologacja udzielona zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów (Dz.U.UE.L. z 2015 r. Nr 102 z dnia 2015.04.21 z późniejszymi zmianami)** | spełnia |  |
| nie spełnia |  |
| 9. | **Gwarancja całopojazdowa bez limitu kilometrów.** | **Należy podać oferowany okres gwarancji wyrażony w miesiącach** | ………………m-cy |

\* W polu "**Potwierdzenie stosowania**" Wykonawca wskazuje wybraną przez siebie treść zastosowanego rozwiązania poprzez wpisanie w tym polu słowa „**TAK**”. W przypadku braku stosowania danego rozwiązania w polu „Potwierdzenie stosowania” Wykonawca wpisuje słowo „**NIE**” lub żądane informacje w pkt. 9.

**23. PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE OFEROWANEGO AUTOBUSU\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymagania zamawiającego** | **Opis spełnienia wymagań**  **(kolumnę wypełnia Wykonawca)** |
| **L.p.** | **Wymagania zamawiającego** | **Opis spełnienia wymagań**  **(kolumnę wypełnia Wykonawca)** |
| **1.** | **Nadwozie** | **Parametr lub TAK/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **1.1** | Długość całkowita (w przedziale: od 11,8m do 12,2m.) | …. m |
| **1.2** | Szerokość całkowita (maksymalnie: 2,55m.) | ….. m |
| **1.3** | Wysokość całkowita (maksymalnie 3,45m z uwzględnieniem urządzeń zamontowanych na dachu.) | ….. m |
| **1.4** | Całkowita ilość miejsc (minimalnie 80) | ….. |
| **1.5** | Ilość miejsc siedzących (minimalnie: 27). Miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone, jako pojedyncze w tym liczba miejsc dostępna z niskiej podłogi: minimum 5 | Liczba miejsc siedzących ogółem:…….  Liczba miejsc dostępnych z niskiej podłogi: …… |
| **1.6** | Poszycie nadwozia (zgodnie z pkt. 1.6 OPZ) | TAK/NIE |
| **1.7** | **Konstrukcja nośna (zgodnie z pkt. 1.7 OPZ)** | **TAK/NIE** |
| **2.** | **Drzwi** | **Parametr lub TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **2.1** | Ilość drzwi: 3 | TAK/NIE |
| **2.2** | Rodzaj i system drzwi: identyczne (w zakresie wymiarów: szerokość i wysokość) drzwi dwuskrzydłowe w systemie 2-2-2. | TAK/NIE |
| **2.3**  **2.4** | Szerokość drzwi (minimalnie 1200mm +/- 2%). | …… mm |
| Napęd drzwi pneumatyczny sterowany przez kierowcę lub/oraz automatycznie | TAK/NIE |
| Napęd drzwi elektryczny sterowany przez kierowcę lub/oraz automatycznie | TAK/NIE |
| **2.5** | Napęd drzwi elektro - pneumatyczny sterowany przez kierowcę lub/oraz automatycznie | TAK/NIE |
| **2.5** | Niezależne sterowanie skrzydłami drzwi (sterowanie umożliwiające niezależne otwieranie/zamykanie pierwszego i/lub drugiego skrzydła I drzwi).  Pierwsze skrzydło pierwszych drzwi wyposażone w szybę, której konstrukcja zapobiega parowaniu oraz zamek.  Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie podwójnych szyb pod warunkiem, że Wykonawca przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji na okres 12 lat co najmniej w zakresie szczelności, parowania i zabrudzenia podwójnych szyb zespolonych. | TAK/NIE i podać rodzaj szyby  ………………………… |
| **2.6** | II i III drzwi z możliwością ryglowania od wewnątrz bez poręczy dzielących i ograniczających wejście. | TAK/NIE |
| **2.7** | Wszystkie drzwi (zgodnie z pkt. 2.7 OPZ) | TAK/NIE |
| **2.8** | Sterowanie otwieraniem/zamykaniem drzwi (zgodnie z pkt. 2.8 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.** | **Wnętrze autobusu – kabina kierowcy i przestrzeń pasażerska** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **3.1** | Podłoga (zgodnie z pkt. 3.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.2** | Kabina kierowcy i jej wyposażenie (zgodnie z pkt 3.2 OPZ) | TAK/NIE |
| Okno kierowcy przesuwne z ogrzewaną lub podwójną szybą | TAK/NIE i podać rodzaj okna kierowcy  …………………………… |
| Trzy lusterka zewnętrzne (w tym jedno krawężnikowe) lub dwa lusterka zewnętrzne w tym lustro z prawej strony dwufunkcyjne ułatwiające podjazd do krawężnika, podgrzewane i regulowane od wewnątrz | TAK/NIE i podać liczbę i typ lusterek zewnętrznych  …………………………… |
| **3.2.1** | Deska rozdzielcza (zgodnie z pkt 3.2.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.2.2** | System elektryczny (zgodnie z pkt. 3.2.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.2.3** | Systemy poprawiające bezpieczeństwo jazdy | TAK/NIE i wskazać jakie to systemy  ……………………… |
| **3.2.4** | Pulpit do umiejscowienia rozkładu jazdy o wymiarach 12 cm na 32 cm zamontowany na lewym słupku szyby czołowej nad deską rozdzielczą z indywidualnym oświetleniem | TAK/NIE |
| **3.2.5** | Lodówka dla kierowcy zabudowana w kabinie kierowcy lub w bezpośrednim sąsiedztwie, umożliwiająca przechowywanie produktów żywnościowych, napojów przeznaczonych dla kierowcy | TAK/NIE |
| **3.2.6** | Oświetlenie kabiny kierowcy - niezależne, indywidualne o intensywności umożliwiającej wykonywanie wszystkich czynności służbowych bez dodatkowego oświetlenia. | TAK/NIE |
| **3.2.7** | Radioodbiornik, wzmacniacz, radiostacja (zgodnie z pkt. 3.2.7 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.3** | Fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, wyposażony w zagłówek, podłokietniki, pełną regulację bezstopniową lub stopniowa (min. 5 stopni [kroków] regulacji w każdym kierunku) oraz funkcją obrotową. Posiadający funkcję wentylacji i podgrzewania. Pokryty materiałem tekstylnym, wyposażony w dwa pokrowce z tego samego typu materiału. | TAK/NIE |
| **3.4** | Przestrzeń pasażerska (zgodnie z pkt 3.4 OPZ) | TAK/NIE |
| Przestrzeń pasażerska – nominalna moc chłodzenia klimatyzacji nie mniejsza niż 25kW | TAK/NIE i podać nominalną moc klimatyzacji  ……kW |
| Rodzaj czynnika chłodniczego zastosowanego w układzie klimatyzacji | TAK/NIE  Wskazać rodzaj czynnika chłodniczego  …………………………… |
| **3.4.1** | System neutralizacji wirusów, bakterii, grzybów oraz innych drobnoustrojów (zgodnie z pkt. 3.4.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.4.2** | Ładowarki do urządzeń mobilnych (zgodnie z pkt. 3.4.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.4.3** | Urządzenie do dezynfekcji rąk (zgodnie z pkt. 3.4.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.5** | Czujnik cofania informujący kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody sygnałem akustycznym | TAK/NIE |
| **3.6** | Siedzenia pasażerskie (zgodnie z pkt. 3.6 OPZ) | TAK/NIE |
| **3.7** | Rampa dla wózków inwalidzkich otwierana (odejmowana) ręcznie, rampa dla wózków inwalidzkich w II drzwiach. | TAK/NIE |
| **3.8** | Stanowisko dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego - wydzielone i oznakowane miejsce do przewozu wózka inwalidzkiego lub dziecięcego wraz z elementami mocującymi usytuowana naprzeciw II drzwi, co najmniej o szerokości 750 mm i długości 2000 mm. | TAK/NIE i podać wymiary miejsca dla wózka  ………………………… |
| **3.9** | Poszycie wewnętrzne: ściany boczne, tylne, sufit wykonane z tworzyw laminatowych izolowane akustycznie | TAK/NIE |
| **3.10** | Dodatkowe wyposażenie wnętrza autobusu (zgodnie z pkt 3.10 OPZ) | TAK/NIE |
| **4** | **Okna** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **4.1** | Szyba czołowa ze szkła wielowarstwowego, klejonego, bezpiecznego | TAK/NIE |
| **4.2** | Pojedyncze przyciemniane, okna boczne uchylne minimum 6 szyb z możliwością ryglowania od wewnątrz.  Zamawiający zaakcpetuje zastosowanie szyb podwójnych w oszkleniu autobusu pod warunkiem udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 12 lat co najmniej w zakresie szczelności, parowania i zabrudzenia podwójnych szyb zespolonych.  Część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne muszą się znajdować, co najmniej w lewej, prawej oraz tylnej ścianie autobusu. | TAK/NIE i podać rodzaj szyb (pojedyncze czy podwójne)  ……………………..  liczbę uchylnych okien  ……………………  w przypadku szyb podwójnych okres udzielonej gwarancji  ……………………………. |
| **5.** | **Ogrzewanie** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **5.1** | System ogrzewania pojazdu wspomagany agregatem grzewczym, działający w sposób automatyczny, ogrzewanie wnętrza przedziału pasażerskiego cieczą za pomocą grzejników konwektorowych umieszczonych wzdłuż ścian wewnętrznych pojazdu oraz minimum 3 nagrzewnic z wentylatorami – dmuchawami umożliwiającymi automatyczne zał./wył. urządzenia w zależności od temperatury we wnętrzu przedziału pasażerskiego (konstrukcja nagrzewnic bezpieczna dla pasażerów).  Agregat grzewczy hybrydowy (elektryczno-spalinowy), zasilany olejem napędowym (ON) o mocy cieplnej 23 - 30 kW i mocy elektrycznej 14-25 kW lub standardowy agregat grzewczy zasilany ON o mocy cieplnej 23 - 30 kW i oddzielny podgrzewacz elektryczny mocy elektrycznej 14-25 kW. | TAK/NIE  ilość nagrzewnic z wentylatorami  ………………………  rodzaj agregatu grzewczego  …………………………  moc podgrzewacza elektrycznego  ………………………  moc agregatu grzewczego (ON)  ……………………… |
| Ogrzewanie przedziału pasażerskiego: zbiornik paliwa agregatu grzewczego o pojemności min. 40 l | TAK/NIE i podać pojemność zbiornika paliwa agregatu grzewczego  ……………………. |
| Ogrzewanie przedziału pasażerskiego (zgodnie z pkt. 5.1 OPZ): pozostałe warunki | TAK/NIE |
| **5.2** | Indywidualne ogrzewanie kabiny kierowcy z możliwością regulacji jego wydajności i kierunków nawiewu (szyba, nogi kierowcy itp.) | TAK/NIE |
| **5.3** | Wszystkie przewody w układzie ogrzewania wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz izolowanych termicznie | TAK/NIE |
| **5.4** | System detekcji i gaszenia pożarów (zgodnie z pkt. 5.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **5.4.1** | System redukcji (spowalniania) palności magazynu energii (zgodnie z pkt. 5.4.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **5.4.2** | System informowania o powstaniu zagrożenia pożarowego (zgodnie z pkt. 5.4.2 OPZ) | **TAK/NIE** |
| **6** | **Wentylacja** | **TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **6.1** | Naturalna przez uchylne górne partie okien bocznych oraz włazy dachowe. Wymuszona przez wentylatory (min. 1) wywiewne elektryczne lub realizowana przez klimatyzacje pojazdową o wydatku dostosowanym do pracy pojazdu w ruchu miejskim. | TAK/NIE i podać liczbę wentylatorów  ……………………. |
| **7** | **Silnik** | **TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **7.1** | Rodzaj silnika (zgodnie z pkt. 7.1 OPZ) | TAK/NIE i podać liczbę silników, producenta, moc oraz miejsce ich montażu  …………………………………. |
| **8.** | **Magazyn energii** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **8.1** | Baterie (akumulatory trakcyjne) pozwalające przejechać w ruchu miejskim minimum 150 km na jednym cyklu ładowania, umożliwiające ładowanie z mocą 300 kW. | TAK/NIE i podać rodzaj i typ baterii  ……………………………….. |
| Pojemność baterii nie mniejsza niż 280 kWh | TAK/NIE i podać pojemność baterii  ……………………………….. |
| Gwarancja na baterie nie krótsza niż 10 lat | TAK/NIE i podać okres gwarancji na baterie  ……………………………….. |
| **8.2** | Autobus wyposażony w system rekuperacji energii sterowany automatycznie pozwalający na wytworzenie i doładowanie baterii trakcyjnych autobusu energią elektryczną pozyskaną z energii kinetycznej zwalniającego/hamującego autobusu. | TAK/NIE i podać rodzaj rozwiązania  ……………………………….. |
| **8.3** | Wymagana wartość średniego zużycia energii (w kWh na 1 km) przez oferowany autobus nie wyższa niż 1,0 kWh/1km | TAK/NIE i podać wartość średniego zużycia energii (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  ……………………… kWh/1km |
| **8.4** | Kompatybilność (zgodnie z pkt. 8.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **9** | **Układ jezdny** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **9.1** | Most napędowy z przełożeniem umożliwiającym optymalizację zużycia energii w ruchu miejskim oraz obniżającym hałas | TAK/NIE |
| **9.2** | Oś przednia: belka sztywna wyposażona w stabilizator toru jazdy lub zawieszenie niezależne | TAK/NIE i podać typ osi przedniej  ……………………………. |
| **9.3** | Zawieszenie pneumatyczne z możliwością realizacji funkcji podnoszenia i opuszczania nadwozia oraz funkcji „przyklęku” prawej strony nadwozia zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych drzwiach | TAK/NIE |
| **9.4** | Hydrauliczny lub elektro-hydauliczny ze wspomaganiem - z przyłączem kontrolnym. Kolumna kierownicy z pełną regulacją położenia koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą w wybranym położeniu). | TAK/NIE i podać:  Typ układu kierowniczego  ………………………..  rodzaj blokady  ……………………………. |
| **9.5** | Opony (zgodnie z pkt. 9.5 OPZ) | TAK/NIE |
| **9.6** | Koła wewnętrzne osi napędowej: zaworki wydłużone | TAK/NIE |
| **9.7** | Kompletne koło zapasowe na każdy autobus | TAK/NIE |
| **9.8** | Wszystkie koła (zgodnie z pkt. 9.8 OPZ) | TAK/NIE |
| **9.9** | Wszystkie nadkola wyposażone w szczotki przeciwbłotne | TAK/NIE |
| **10** | **Układ chłodzenia** | **TAK/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **10.1** | Układ chłodzenia (zgodnie z pkt. 10.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **11** | **Układ pneumatyczny** | **TAK/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **11.1** | Układ pneumatyczny (zgodnie z pkt. 11.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **12** | **Układ hamulcowy** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **12.1** | Hamulec zasadniczy (zgodnie z pkt. 12.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **12.2** | Hamulec postojowy (zgodnie z pkt. 12.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **12.3** | Hamulec przystankowy (zgodnie z pkt. 12.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **12.4** | Systemy wspomagające jazdę: ABS, ASR lub EBS lub EBD | TAK/NIE i podać rodzaje zastosowanych systemów  ………………………………. |
| **13** | **Układ centralnego smarowania** | **TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **13.1** | Układ centralnego smarowania podwozia: układ bezobsługowy lub system centralnego smarowania obejmujący wszystkie punkty podwozia. | TAK/NIE i podać typ układu smarowania  ………………………………. |
| **14.** | **Elektroniczne urządzenia informacji i obsługi pasażerów** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **14.1** | System Pokładowy Autobusu (zgodnie z pkt. 14.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.1** | Wymagania ogólne dla Systemów Pokładowych Autobusu (zgodnie z pkt. 14.1.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.2** | Protokoły komunikacyjne (zgodnie z pkt. 14.1.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.3** | Programowanie SPA i wymiana danych (zgodnie z pkt 14.1.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.4** | Integracja podsystemów SPA (zgodnie z pkt 14.1.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.5** | Inicjalne uruchomienie SPA (zgodnie z pkt 14.1.5 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.6** | Wymagania dotyczące oprogramowania (zgodnie z pkt 14.1.6 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.1.7** | Pozostałe wymagania (zgodnie z pkt. 14.1.7 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.2** | Autokomputer (zgodnie z pkt 14.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.2.1** | Terminal autokomputera (zgodnie z 14.2.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.2.2** | Wymagania funkcjonalne (zgodnie z pkt 14.2.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.2.3** | System Nawigacji Liniowej (zgodnie z pkt 14.2.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.2.4** | Wymagane informacje wyświetlane przez SNL (zgodnie z pkt 14.2.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3** | Podsystem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej głosowej i wizyjnej (zgodnie z pkt. 14.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3.1** | Tablice podsystemu informacji wizualnej (zgodnie z pkt. 14.3.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3.2** | Tablica LCD (zgodnie z pkt. 14.3.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3.3** | Tablica LCD z koralikami (zgodnie z pkt. 14.3.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3.4** | Podsystem informacji głosowej (zgodnie z pkt. 14.3.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3.5** | System nagłośnienia w autobusie (zgodnie z pkt. 14.3.5 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.3.6** | Emisja informacji głosowej (zgodnie z pkt. 14.3.6 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.4** | Podsystem Monitoringu Wizyjnego (zgodnie z pkt. 14.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.4.1** | Kamery i mikrofon (zgodnie z pkt. 14.4.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.4.2** | Rejestrator (zgodnie z pkt. 14.4.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.4.3** | Monitor LCD (zgodnie z pkt. 14.4.3 OPZ) | TAK/NIE i podać wymiary wyświetlacza LCD  ………………………………. |
| **14.4.4** | Współpraca z Systemem Centralnym (zgodnie z pkt. 14.4.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.4.5** | Wymagania dotyczące oprogramowania i nagranego materiału video (zgodnie z pkt. 14.4.5 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.5** | Podsystem dostępu do sieci Internet dla pasażerów (zgodnie z pkt 14.5 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.5.1** | Router dostępowy dla pasażerów (zgodnie z pkt 14.5.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.6** | Podsystem Sprzedaży Biletów - Moduł Pokładowy Sprzedaży (zgodnie z pkt. 14.6 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.6.1** | Wymagania ogólne dla Modułów Pokładowych Sprzedaży (zgodnie z pkt 14.6.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.6.2** | Wymagania dotyczące instalacji (zgodnie z pkt 14.6.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.6.3** | Sterownik MPS (zgodnie z pkt 14.6.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.6.4** | Biletomat mobilny (zgodnie z pkt 14.6.4 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.6.5** | Kasownik dwufunkcyjny (zgodnie z pkt 14.6.5 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.7** | Pokładowa Sieć Komputerowa (zgodnie z pkt 14.7 OPZ) | TAK/NIE |
| **14.7.1** | Router brzegowy (zgodnie z pkt 14.7.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **15** | **Instalacja elektryczna (nie dotyczy elektronicznego układu napędowego)** | **TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **15.1** | Napięcie nominalne 24V | TAK/NIE |
| **15.2** | Przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane), przy czym system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp., zgodny z opisem w dostarczonej dokumentacji oraz jednolity dla całej dostawy. Wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub osłonach zabezpieczających przed zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych. Złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią. | TAK/NIE |
| **15.3** | Akumulatory zamontowane w wysuwanej obudowie na łożyskowanych rolkach zabezpieczone przed samoczynnym wysuwaniem | TAK/NIE i podać sposób montażu  ……… |
| **15.4** | Główna tablica rozdzielcza w łatwo dostępnym miejscu wewnątrz pojazdu | TAK/NIE |
| **15.5** | Ładowanie (nie odnosi się do akumulatorów trakcyjnych), (zgodnie z pkt. 15.5 OPZ) | TAK/NIE i podać wartość prądu ładowania  ……A |
| **16.** | **Oświetlenie** | **TAK/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **16.1** | Oświetlenie zewnętrzne pojazdu (zgodnie z pkt. 16.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **16.2** | Oświetlenie przestrzeni pasażerów (zgodnie z pkt. 16.2 OPZ) | TAK/NIE |
| **16.3** | Oświetlenie strefy drzwi (zgodnie z pkt. 16.3 OPZ) | TAK/NIE |
| **17.** | **Dodatkowe wyposażenie** | **TAK/NIE**  **(należy pozostawić właściwą odpowiedź)** |
| **17.1** | Dodatkowe wyposażenie (zgodnie z pkt. 17.1 OPZ) | TAK/NIE |

**\* UWAGA!**

**Brak wypełnienia w powyższej tabeli lub zaznaczenie odpowiedzi NIE (za wyjątkiem pozycji 2.4 t.j. napęd drzwi, w którym dwie z odpowiedzi muszą być negatywne) oraz podanie parametru o wartości niższej niż minimalna lub wyższej niż maksymalna będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 *Prawa*.**

**24. PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE OFEROWANEJ PANTOGRAFOWEJ STACJI ŁADOWANIA AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM I STACJONARNYCH ŁADOWAREK DWUSTANOWISKOWYCH \***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Część A – dane dotyczące pantografowej stacji ładowania** | | |
| **L.p.** | **Wymagania zamawiającego** | **Opis spełnienia wymagań**  **(kolumnę wypełnia Wykonawca)** |
| 1. | Wymagania ogólne | TAK/NIE  (należy pozostawić właściwą odpowiedź) |
| 1.1 | Wymagania ogólne (zgodnie z pkt 1.1 OPZ) | TAK/NIE |
| 1.2 | Typ ładowarki (monolityczna/niemonolityczna) | Podać typ ładowarki  ……………………………. |
| 1.3 | Dodatkowe gniazdko zasilane prądem przemiennym o napięciu 230V, z zabezpieczeniem 10 A | TAK/NIE |
| 1.4 | Instalacje teletechniczne (zgodnie z pkt. 1.2 OPZ) | TAK/NIE |
| 1.5 | Parametry ogólne:  - napięcie wyjściowe: 300-800V DC,  - wysoka sprawność energetyczna: minimum 94%,  - zasilanie ze źródła napięcia 3x400V AC 50/60Hz  - układ sieci TN/TNS  - moc wyjściowa (maksymalna) 300 kW. | TAK/NIE |
| 1.6 | Możliwość awaryjnego ładowania przy pomocy wtyku „plug-in”, kompatybilnego z gniazdem CCS typu 2 (zgodne z IEC 62196-3 lub równoważną), z mocą ładowania do 150 kW | TAK/NIE |
| 1.7 | Możliwość ładowania prądem stałym w trybach: CC (Constant Current), CV (Constant Voltage) | TAK/NIE |
| 1.8 | Komunikacja pomiędzy stacją ładowania i autobusem musi odbywać się w oparciu o standardy ISO 15118 oraz IEC 61851 – 23 lub IEC61851 DIS lub równoważną oraz OppCharge 2nd Edition lub równoważną. | TAK/NIE |
| 1.9 | Komunikacja z dowolnym Systemem Zarządzania Ładowarkami zgodnym z OCPP min. 1.6 (Open Charge Point Protocol) lub OppCharge 2nd Edition lub równoważną. | TAK/NIE i podać wersję OCPP  ………………………… |
| 1.10 | Pozostałe wymagania zgodnie z pkt 1.3 OPZ | TAK/NIE |
| 1.1 | Wymagania ogólne (zgodnie z pkt 1.1 OPZ) | TAK/NIE |
| **Część B – dane dotyczące zajezdniowych stacji ładowania** | | |
| **L.p.** | **Wymagania zamawiającego** | **Opis spełnienia wymagań**  **(kolumnę wypełnia Wykonawca)** |  |
| 1. | Wymagania ogólne | TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE  (należy pozostawić właściwą odpowiedź) |
| 1.1. | Wymagania ogólne (zgodnie z pkt 2.1 OPZ) | TAK/NIE |
| 1.2 | Graniczne wymiary ładowarki:  − długość stacji ładowania: 1600 mm + 10% ,  − szerokość stacji ładowania: 1000 mm + 10%,  − wysokość stacji ładowania 1500 - 2000mm + 10%  − maksymalna waga 600 kg. | TAK/NIE i podać wymiary ładowarki  ………………………… |
| 1.3 | Minimalna żywotność stacji ładowania: 15 lat | TAK/NIE |
| 2. | Parametry elektryczne zajezdniowych stacji ładowania | TAK/NIE lub TAK i parametr/NIE  (należy pozostawić właściwą odpowiedź) |
| 2.1 | Wymagania ogólne (zgodnie z pkt 2.1 OPZ) | TAK/NIE |
| 2.2 | Parametry ogólne:  - napięcie wyjściowe: 300-800V DC,  - wysoka sprawność energetyczna: minimum 94%,  - zasilanie ze źródła napięcia 3x400V AC 50/60Hz  - układ sieci TN/TNS  - maksymalna moc wyjściowa dwustanowiskowej stacjonarnej stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym to 120 kW lub możliwość pracy układzie 2 x (60kW) | TAK/NIE |
| 2.3 | Tryby pracy stanowisk ładowania:   * tryb pracy ładowania podstawowego (z nominalną – pełną- mocą ładowania 120 kW na pojedynczym stanowisku w przypadku ładowania tylko jednego pojazdu), z możliwością płynnego sterowania mocą ładowania, w przedziale dostępnej mocy * tryb jednoczesnego ładowania dwóch pojazdów - (z nominalną mocą ładowania 2x (60kW) aktywowaną automatycznie w przypadku podłączenia drugiego pojazdu) z możliwością płynnego sterowania mocą ładowania, w przedziale dostępnej mocy | TAK/NIE |
| 2.4 | Ładowanie przy pomocy wtyku „plug-in”, kompatybilnego z gniazdem CCS typu 2 (zgodne z IEC 62196-3 lub równoważną | TAK/NIE |
| 2.5 | Możliwość ładowania prądem stałym w trybach: CC (Constant Current), CV (Constant Voltage) | TAK/NIE |
| 2.6 | Komunikacja pomiędzy stacją ładowania autobusów z napędem elektrycznym i autobusem musi odbywać się w oparciu o standardy ISO 15118 lub równoważną oraz IEC61851 – 23 lub równoważną | TAK/NIE |
| 2.7 | Komunikacja z dowolnym Systemem Zarządzania Ładowarkami zgodnym z OCPP min. 1.6 (Open Charge Point Protocol) lub OppCharge 2nd Edition lub równoważną | TAK/NIE i podać wersję OCPP  ………………………… |
| 2.8 | Komunikacja pomiędzy stacją ładowania autobusów z napędem elektrycznym i autobusem musi odbywać się w oparciu o standardy ISO 15118 lub równoważną oraz IEC61851 – 23 lub równoważną | TAK/NIE |
| 2.9 | Komunikacja z dowolnym Systemem Zarządzania Ładowarkami zgodnym z OCPP min. 1.6 (Open Charge Point Protocol) lub OppCharge 2nd Edition lub równoważną | TAK/NIE i podać wersję OCPP  ………………………… |
| **Część C – dane dotyczące System zarządzania i monitorowania stacji ładowania autobusów elektrycznych**  **(stacja ładowania pantografowa i stacje zajezdniowe)** | | |
| **L.p.** | **Wymagania zamawiającego** | **Opis spełnienia wymagań**  **(kolumnę wypełnia Wykonawca)** |
| 3.1 | System zarządzania i monitorowania ładowania (System) zgodnie z pkt 3.1 OPZ | TAK/NIE |
| 3.2. | Konsola systemu (zgodnie z pkt. 3.2 OPZ) | TAK/NIE |
| 3.3 | Autentykacja użytkowników (zgodnie z pkt. 3.3 OPZ) | TAK/NIE |

**\* UWAGA!**

**Brak wypełnienia w powyższej tabeli lub zaznaczenie odpowiedzi NIE oraz podanie parametru o wartości niższej niż minimalna lub wyższej niż maksymalna będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią SIWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 *Prawa*.**

Jednocześnie oświadczamy, iż dysponujemy/dysponować będziemy (najpóźniej na 1 miesiąc przed dostawą przedmiotu zamówienia) serwisem, w pełnym zakresie na oferowane autobusy

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**\*Należy wykreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.**

.......................................................................................................................

      (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)

......................................

Miejscowość, data

**Załącznikami do oferty są:**

1. Oświadczenie wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 Prawa.
3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca korzysta z udostępnienia zasobów) dotyczące przesłanek wykluczenie z art. 5K Rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 Prawa.
4. Oświadczenie w sprawie ponad 50% udziału towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50% (w ujęciu wartościowym).
5. Odpis lub informacja z KRS, CEIDG lub innego właściwego rejestru, jeżeli Wykonawca nie wskaże danych umożliwiających dostęp do strony internetowej lub innej ogólnodostępnej, bezpłatnej bazy danych z danymi rejestrowymi Wykonawcy.
6. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy).
7. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
8. **Przedmiotowe środki dowodowe (patrz pkt.2 str. 7 SWZ)**
9. Dokument potwierdzający wniesie wadium.

Załącznik nr 1 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Zobowiązanie (wzór)**

……………………………………………………………………………………………………………

nazwa podmiotu udostępniającego

……………………………………………………………………………………………………………

nazwa podmiotu przyjmującego

…………………………………………………………………………………………………..

zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu

……………………………………………………………………………………………………………

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

………………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego

…………………………………………………….

 (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)

................................. dnia .............................

**Uwaga: Zobowiązanie należy złożyć w oryginale.**

Załącznik nr 2 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 Prawa**

Działając w imieniu:

nazwa (firma) Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

adres Wykonawcy: .....................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/REGON: ……………….……………………………………………

biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...… *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby:

………………………………………………………………………...………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………… *(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu),*

co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:

……………………………………………………………………………………………….………..…. *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia …………………………………………………...……

…………………………………………………………………………………………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1. .............................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

1. .............................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

………………..……..…………………….

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób reprezentujących Wykonawcę*

Oświadczenie składa Wykonawca. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców np. konsorcjum, spółka cywilna, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

Załącznik nr 3 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Zamawiający:**

………………………………………

………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres)*

**Podmiot udostępniający zasoby:**

………………………………………

………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 Prawa**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**.: Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[1]](#footnote-1)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 507)*.*[[2]](#footnote-2)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

…………………………………….

*Data;* *kwalifikowany podpis elektroniczny*

Załącznik nr 4 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Prawa o braku przynależności albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą**

Działając w imieniu:

nazwa (firma) Wykonawcy: ........................................................................................................

adres Wykonawcy: ....................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/REGON: ……………………………………………………………

biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II** oświadczam, że**\***:

* **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu.
* **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu. Przynależąc do grupy kapitałowej z innym wykonawcą, składającym w postępowaniu ofertę, składam następujące dokumenty lub/i informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

……………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………..……………………………

**\*** *zaznaczyć właściwe*

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………………………………………………….

 (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)

................................. dnia .............................

Załącznik nr 5 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,**

**o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)**, **nazywanej w dalszej części Prawem**

Działając w imieniu:

nazwa (firma) Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby/:

....................................................................................................................................................

adres Wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby/:

....................................................................................................................................................

w zależności od podmiotu NIP/REGON: …………………………………………….………………

biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II** oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Prawa,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Prawa, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Prawa, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Prawa,
5. art.109 ust. 1 pkt 1 Prawa, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Dz.U.2023.70 t.j. z dnia 2023.01.10

**są aktualne**.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………………………………………………….

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby)

**Uwaga:** Oświadczenie składa:

1. Wykonawca (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców np. konsorcjum, spółka cywilna, oświadczenie składa każdy z Wykonawców),
2. Podmiot udostępniający zasoby (jeżeli dotyczy).

Załącznik nr 6 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 Prawa dotyczące dostaw, które wykonają poszczególni Wykonawcy**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II** oświadczam, że:

* Wykonawca\*……………………………………………………………………………..………….

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON )*

zrealizuje następujące dostawy/usługi:

……………………………………………………………………………………………………………

* Wykonawca……………………………………………………………………………..…………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON )*

zrealizuje następujące dostawy/usługi:

…………………………………………………………………………………………

* Wykonawca……………………………………………………………………………..…………..

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON )*

zrealizuje następujące dostawy/usługi

…………………………………………………………………………………………

…………………….….…………………………

*kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób reprezentujących wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie*

\*Powielić tyle razy, ilu jest Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 7 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**Wykaz dostaw**

**w postępowaniu na Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II –** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Oświadczam, że wykonaliśmy następujące dostawy *(wskazać minimum 2 dostawy):*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot**  (należy podać co było przedmiotem dostawy, tak aby został spełniony opisany warunek udziału w postępowaniu) | **Podmiot,**  **na rzecz którego zostały wykonane dostawy** | **Data**  **wykonania**  **od dd/mm/rrrr**  **do dd/mm/rrrr** | **Wartość**  **netto [zł]** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do wykazu załącza się dowody potwierdzające, że wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie **UWAGA:** Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólne z innymi Wykonawcami, wykaz musi dotyczyć dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

…………………………………………………….

 (kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy)

................................. dnia .............................

Załącznik nr 8 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**ZAKRES UDZIELONEJ AUTORYZACJI – WARUNKI SERWISU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Grupa konstrukcyjna** | **Podzespół/**  **układ/część** | **Pełna Autoryzacja (wykonywanie wszelkich możliwych napraw)**  **(Tak/Nie)\*** | **Naprawa w zakresie określonym w instrukcji warsztatowej**  **(Tak/Nie)\*** | **Demontaż i montaż** | **Obsługa zgodnie z planem przeglądów**  **Diagnozowanie Kalibracja zgodnie z instrukcją warsztatową** |
| **1** | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  | Silnik/silniki elektryczny/-e |  |  |  |  |  |
|  | Skrzynia biegów  (o ile występuje) |  |  |  |  |  |
|  | Magazyn energii |  |  |  |  |  |
|  | Układ trakcyjny |  |  |  |  |  |
|  | Oś napędowa |  |  |  |  |  |
|  | Osie skrętne |  |  |  |  |  |
|  | Układ chłodzenia | Silnik hydrostat.  (o ile występuje) |  |  |  |  |
| Pompa hydrauliczna  (o ile występuje) |  |  |  |  |
| Chłodnica |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy |  |  |  |  |
|  | Wał pędny | Wał pędny |  |  |  |  |
|  | Zawieszenie pneumatyczne | Miechy powietrzne  Amortyzatory |  |  |  |  |
| Elektroniczny układ poziomujący |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy |  |  |  |  |
|  | Układ hamulcowy | Układ ABS/ASR lub EBS, EBD |  |  |  |  |
| Hamulec tarczowy |  |  |  |  |
| Klocki hamulcowe |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy układu hamulcowego |  |  |  |  |
|  | Układ kierowniczy | Przekładnia kierownicza |  |  |  |  |
| Hydrauliczny układ wspomagania |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy układu kierowniczego |  |  |  |  |
|  | Koła, opony | Koła i ogumienie |  |  |  |  |
|  | Szkielet, oblachowanie elementy z tworzyw sztucznych, zderzaki, szyby, klapy obsługowe |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenia elektryczne, elektroniczne  i instalacja elektryczna | Sterowniki |  |  |  |  |
| Tablice rozdzielcze |  |  |  |  |
| Deska rozdzielcza kierowcy |  |  |  |  |
| Oświetlenie |  |  |  |  |
| Akumulatory |  |  |  |  |
| Wiązki elektryczne |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy i urządzenia |  |  |  |  |
|  | Radio, wzmacniacz, głośniki | Radioodbiornik |  |  |  |  |
|  | Ogrzewanie, wentylacja | Agregat grzewczy (z pompą obiegową cieczy) |  |  |  |  |
| Nagrzewnice/Grzejniki/  Konwektory |  |  |  |  |
| Luki dachowe |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy |  |  |  |  |
|  | System monitoringu cyfrowego |  |  |  |  |  |
|  | Wykończenie | Poręcze Pokrywy maskujące Kanały powietrzne |  |  |  |  |
|  | Drzwi pasażerskie | Drzwi pasażerskie |  |  |  |  |
| Układ sterowania |  |  |  |  |
| Pozostałe elementy |  |  |  |  |
|  | Siedzenia | Siedzenia pasażerskie |  |  |  |  |
| Siedzenie kierowcy |  |  |  |  |
|  | System obsługi pasażerskiej | Tablice elektroniczne  Powiadamianie głosowe  o przystankach  Komputer pokładowy |  |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |  |

\*w zależności od zakresu udzielonej autoryzacji

**ZAKRES UDZIELONEJ AUTORYZACJI NA WYKONYWANIE NAPRAW POWYPADKOWYCH – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW SERWISU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podzespół/część** | **Autoryzacja** | |
| **TAK\*** | **NIE\*** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Naprawa i wymiana elementów poszycia bocznego |  |  |
| 2. | Naprawa i wymiana zderzaka przedniego |  |  |
| 3. | Naprawa i wymiana zderzaka tylnego |  |  |
| 4. | Naprawa i wymiana poszycia tylnego |  |  |
| 5. | Naprawa i wymiana czaszy przedniej |  |  |
| 6. | Naprawa i wymiana klap zewnętrznych |  |  |
| 7. | Wymiana oświetlenia zewnętrznego |  |  |
| 8. | Wymiana szyb |  |  |
| 9. | Naprawa i wymiana drzwi |  |  |
| 10. | Naprawa i wymiana rampy inwalidy |  |  |
| 11. | Naprawy lakiernicze elementów wymienionych w wierszu 1-6 |  |  |
| 12. | Naprawy lakiernicze w pełnym zakresie |  |  |
| 13. | Naprawa szkieletu nadwozia i podwozia |  |  |
| 14. | Inne |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wykaz urządzeń i narzędzi specjalistycznych do diagnozy i regulacji układów, zespołów i podzespołów – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WARUNKÓW SERWISU** | | | | |
| **Lp.** | **Układ/podzespół/część** | **Nazwa narzędzia** | **Nr katalogowy producenta** | **Ilość sztuk** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Zestaw diagnostyczny  z oprogramowaniem |  |  |  |
| 2. | Silnik |  |  |  |
| 3. | Oś przednia |  |  |  |
| 4. | Oś napędowa |  |  |  |
| 5. | Układ hamulcowy |  |  |  |
| 6. | Układ kierowniczy |  |  |  |
| 7. | Centralna instalacja elektryczna |  |  |  |
| 8. | Układ klimatyzacji |  |  |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |

\*w zależności od zakresu udzielonej autoryzacji

**MINIMALNY ZAKRES URZĄDZEŃ I NARZĘDZI SPECJALISTYCZNYCH**1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zaproponowanych narzędzi w odniesieniu do rekomendacji producentów poszczególnych zespołów i podzespołów, za pośrednictwem MZK. Obowiązek wykazania rekomendacji spoczywa po stronie Wykonawcy.

1. Minimalny zestaw narzędzi musi odpowiadać, co najmniej zestawowi przedstawionemu przez Zamawiającego w „Wykazie urządzeń i narzędzi specjalistycznych do diagnozy i regulacji układów, zespołów i podzespołów” w OPZ.

Załącznik nr 9 do Oferty

ZO.2521-19/2024

**OŚWIADCZENIE**

**w sprawie udziału procentowego towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców**

Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi – etap II** oświadczam, że realizacja przedmiotu zamówienia odbędzie się z udziałem przekraczającym 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców.

…………..……………………………..………………………………….………….….……………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób reprezentujących

wykonawcę/podmiot udostępniający zasoby/

**Uwaga:** W przypadku, gdy udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców nie przekracza 50%, Zamawiający odrzuci ofertę.

1. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

   w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie Prawa wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-2)